2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업 공모

국토교통부와 한국건설기술연구원은「물류시설 화재안전 R&D 연구단」을 통해서 물류시설 화재안전 개선 시스템의 개발을 진행하고 있으며, 개발된 개선 시스템에 대해서 현장 시범적용을 통해 고도화 및 실용화를 추진하고 있습니다.

이에 따라, 「2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업」을 공모하오니 관심있는 기업의 많은 참여 바랍니다.

2026년 2월 9일

한국건설기술연구원 원장

1. 사업개요

1.1 추진배경

○ 최근 물류수요가 높아지면서 물류시설이 증가되는 추세에서 대형 물류시설 화재가 발생하여 인명 및 재산 피해가 커지고 물류산업 발전에 악영향을 미치는 현실에 대해 물류시설 화재안전 성능 개선 방안의 제시 및 적용 필요

○ 물류시설의 화재안전 성능 개선을 위해 국토교통부 교통물류 국가 R&D의 일환으로 수행중인 「물류시설 화재 안전성 및 위험도 관리 기술 개발」연구과제와 관련해서, 과제에서 개발하고 있는 물류시설 화재안전 개선의 현장 시범적용을 추진

1.2 사업목적

○ 「물류시설 화재 안전성 및 위험도 관리 기술 개발」연구과제를 통해 개발된 물류시설 화재안전 개선 시스템을 물류시설 현장에 시범적용을 하고 이를 통해 개선 시스템의 고도화 및 실용화 추진

2. 시범적용 및 지원 내용

2.1 시범적용 시제품 목록

번호	시제품 명칭	비고
1	물류시설 재실자 스마트 피난지원 시스템 시제품
2	물류시설 복사열 차단성능 향상 방화셔터 시제품
3	물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시제품
4	냉장‧냉동 창고 화재 감지시설 성능향상 시제품	냉동창고에 설치

2.2 시범적용 세부유형

세부유형		시범적용 조건	비고
A 유형 (통합형 시범적용)		“2.1 시범적용 시제품 목록”에서 제시한 시제품에 대해 시범적용을 진행(목록에서 다수 시제품 종류를 설치하도록 시범적용 계획을 제시할 경우 가점 부여)
B 유형 (개별형 시범적용)	B-1 유형	“2.1 시범적용 시제품 목록”에서 제시한 4가지 시제품 중 “1. 물류시설 재실자 스마트 피난지원 시스템 시제품”에 대해 시범적용을 진행
	B-2 유형	“2.1 시범적용 시제품 목록”에서 제시한 4가지 시제품 중 “2. 물류시설 복사열 차단성능 향상 방화셔터 시제품”에 대해 시범적용을 진행
	B-3 유형	“2.1 시범적용 시제품 목록”에서 제시한 4가지 시제품 중 “3. 물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시제품”에 대해 시범적용을 진행
	B-4 유형	“2.1 시범적용 시제품 목록”에서 제시한 4가지 시제품 중 “4. 냉장‧냉동 창고 화재 감지시설 성능향상 시제품”에 대해 시범적용을 진행

2.3 시범적용 지원대상

세부유형		시범적용 지원대상	비고
A 유형 (통합형 시범적용)		물류시설법에 근거한 물류창고업을 등록하고 운영하고 있는 물류창고 운영기업을 대상으로 함
B 유형 (개별형 시범적용)	B-1 유형	물류시설법에 근거한 물류창고업을 등록하고 운영하고 있는 물류창고 운영기업을 대상으로 하되, 중소기업으로 한정함	B-4 유형의 경우 냉동창고이어야 함
	B-2 유형
	B-3 유형
	B-4 유형

2.4 시범적용 지원내용

○ 시범적용 시제품 설치 부분

- 대상 시제품에 대해 시범적용 물류시설에 대한 설비비용은 한국건설기술연구원 주관으로 수행중인 「물류시설 화재 안전성 및 위험도 관리 기술 개발」연구과제에서 전액 부담

○ 시범적용 시제품 운영 부분

- 시범적용 물류시설에 대해 설치된 시제품의 시운전, 점검, 모니터링의 운영에 대해서는 한국건설기술연구원 주관으로 수행중인 「물류시설 화재 안전성 및 위험도 관리 기술 개발」연구과제에 소속된 연구원이 주도적으로 진행

2.5 시범적용 기간

○ 시범적용 시제품이 설치완료된 이후부터 1년 동안 시범적용을 실시함

○ 시범적용 수행 1년 이후의 적용에 대해서는 연구기관과 물류기업 간의 협의에 따른 결정사항에 따라 시범적용 방안(유지 또는 종료 등)을 결정함

2.6 시범적용 대상기업 의무사항

○ 시범적용 공모에서 선정되어 시범적용 대상이 된 물류기업은 시범적용 시제품이 설치완료된 이후 최소 1년 이상의 기간동안 시제품을 운영하여야 함

○ 시범적용의 목적인 개선 시스템의 고도화 및 실용화 수행을 위하여 「물류시설 화재 안전성 및 위험도 관리 기술 개발」연구과제 참여기관의 시범적용 현장연구에 최대한 지원을 하여야 함

3. 추진절차 및 선정방법

3.1 추진절차

단 계		일 정		내 용
시범사업 공고		2026.2.9.(월)∼ 2025.3.13.(금)		한국건설기술연구원 홈페이지 및 한국통합물류협회 홈페이지 공고
신청서 접수		2026.2.19.(목)∼ 2025.3.13.(금)		한국건설기술연구원 화재안전연구본부 *자세한 신청방법은 “3.2 신청방법 및 제출서류” 참조
서류평가		2026년 3월 말
현장평가		2026년 4월 초		서류평가 합격 기관 대상 현장평가 진행(사전 일정 조율)
선정평가 발표		2026년 4월 21일		한국건설기술연구원 홈페이지 및 한국통합물류협회 홈페이지 공고
시범적용 계약 및 현장설치		2026년 5월 ∼		- MOU 협정 및 시범범위 등 6월 이후 현장설치 협의 진행 및 시행

3.2 신청방법 및 제출서류

가. 신청방법

○ 신청기간 : 2026.2.19.(목)∼2026.3.13.(금)

○ 신청방법 : 한국건설기술연구원 담당자 이메일로 신청서 제출

(by7811@kict.re.kr, bhlee@kict.re.kr 2개 메일에 모두 제출)

○ 신청문의 : 한국건설기술연구원 화재안전연구본부(031-369-0531, 031-369-0561)

나. 제출서류

○ [붙임1] 2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업 신청서 1부

○ [붙임2] 개인정보수집 및 이용에 관한 동의서 1부

○ 물류창고업 등록서류 1부

○ 사업자등록증 1부

○ 법인등기사항전부증명서 1부 (1개월 이내 발급분) 1부

○ 중소기업이 지원자격인 경우 중소기업 증빙서류 1부

○ 필요시, 추가 증빙서류 제출을 요청할 수 있음

3.3 선정방법

가. 선정기준

평가항목	세부내용	비중 (%)
물류시설의 시범적용 적합성	시범적용 시제품의 설치 및 운영 측면에서 물류시설의 구조 및 운영방안 등의 적합성	50
지원업체의 시범적용 협력성	시범적용의 원활한 진행 측면에서 시범적용 지원기업에서 제시하는 협력 및 제안 사항 등의 적절성	25
시범적용 목적의 달성 가능성	개발 시제품의 시범적용을 통해 시제품의 고도화 및 실용화를 이룩하려는 목적의 달성 가능성	25

나. 선정범위

○ 2.2 시범적용 세부유형별 물류시설 각 1개소

○ 선정평가 결과 각 세부유형에 대해 적합한 지원대상이 없을 경우 해당유형에 대해 지원하지 않음

다. 선정결과

○ 2.2 시범적용 세부유형별로 서류평가 점수가 60점 이상인 신청 기업을 현장평가 대상으로 선정

○ 서류평가를 통과한 기업에 대해 현장평가를 실시하고 현장평가 결과 최고점수를 획득 한 신청 기업을 우선 계약 당사자로 선정

○ 우선 계약 당사자일지라도 최종 판정결과 시범적용이 부적합하다고 판단되는 경우 시범적용을 지원하지 않을 수 있음

4. 문의처 및 기타사항

4.1 문의처

○ 한국건설기술연구원 화재안전연구본부

(by7811@kict.re.kr, bhlee@kict.re.kr, 031-369-0531, 031-369-0561)

4.2 기타사항

○ 제출된 서류는 일체 반환하지 않음

○ 제출된 서류 및 사업 신청서가 허위, 위․변조, 그 밖의 방법으로 부정하게 작성되는 경우 선정을 취소할 수 있음

○ 신청기업이 신청자격 및 신청요건 등에 부적합할 경우 선정을 취소할 수 있음

○ 문의가 있을 경우 반드시 해당 문의처에 확인 바람(by7811@kict.re.kr, 031-369-0531)

[ 붙임 문서 ]

붙임 1. 2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업 신청서

붙임 2. 개인정보수집 및 이용에 관한 동의서

붙임 3. 2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업 시제품 설명서

붙임1		2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업 신청서

공모신청서		[√] 신청용				보안등급
						일반 [√], 보안 [ ]
공모명	2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업 공모 신청서
시범적용 세부유형 (해당유형에 [√] 표시)	A 유형 (통합형 시범적용)			A 유형			[ ]
	B 유형 (개별형 시범적용)			B-1 유형			[ ]
				B-2 유형			[ ]
				B-3 유형			[ ]
				B-4 유형			[ ]
신청기업	기업명				사업자등록번호
	설립년월일		YYYY. MM. DD		법인등록번호
	중소기업 여부		중소기업 [ ]		상시근로자수(명)
	주소		(우)
	대표자성명				생년월일(성별)
공모 책임자	성명				생년월일(성별)
	직위				휴대전화
	회사전화				E-mail
실무 담당자	성명				생년월일(성별)
	직위				휴대전화
	회사전화				E-mail
공모 관련 공고사항을 준수하면서 이 시범적용 사업에 지원하기 위하여 지원서를 제출합니다. 아울러 이 신청서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 공모 선정 취소 등의 불이익도 감수하겠습니다. 년 월 일 공모 책임자 : (인) 신청기업의 장: (직인) 한국건설기술연구원 귀하

1-A. 시범적용 물류시설 개요 (시범적용 세부유형 : A 유형)

☞ 지원하는 시범적용의 세부유형이 A 유형일 경우에 작성하며, B 유형일 경우에는 1-B 항목을 작성함

(1) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 1

구분		1번 물류시설	2번 물류시설	3번 물류시설	4번 물류시설
물류시설 명칭 (물류창고명)
물류시설 주소
적용 시제품 명칭①
물류시설 건축물 정보②	건축물 층수 (지상/지하)	지상 O층 / 지하 O층	지상 O층 / 지하 O층	지상 O층 / 지하 O층	지상 O층 / 지하 O층
	물류창고업으로 사용하고 있는 층③
	건축물 연면적 (m2)
	주구조④
	층별 높이	지하 O층 : m · 지상 O층 : m · ·	지하 O층 : m · 지상 O층 : m · ·	지하 O층 : m · 지상 O층 : m · ·	지하 O층 : m · 지상 O층 : m · ·
	층별 바닥면적	지하 O층 : m2 · 지상 O층 : m2 · ·	지하 O층 : m2 · 지상 O층 : m2 · ·	지하 O층 : m2 · 지상 O층 : m2 · ·	지하 O층 : m2 · 지상 O층 : m2 · ·
	층별 방화구획 수	지하 O층 : 개 · 지상 O층 : 개 · ·	지하 O층 : 개 · 지상 O층 : 개 · ·	지하 O층 : 개 · 지상 O층 : 개 · ·	지하 O층 : 개 · 지상 O층 : 개 · ·

① 각 물류시설에 적용하고자 하는 시제품 명칭 (1.물류시설 재실자 스마트 피난지원 시스템 시제품, 2.물류시설 복사열 차단성능 향상 방화셔터 시제품, 3.물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시제품, 4.냉장‧냉동 창고 화재 감지시설 성능향상 시제품)

☞ “3.물류시설 미감재료 화재확산방지 공법 시제품”은 물류시설 외부 마감재료가 “건식-샌드위치패널-EPS 심재 판넬”일 경우만 적용 가능함.

② 시제품을 설치하려고 하는 건축물의 정보

③ 시범적용 지원기업이 건축물에서 물류창고업으로 사용하고 있는 층

④ 다음 중에서 선택해서 작성 : 일반철골구조, 공업화박판강구조(PEB), 경량철골구조, 철근콘크리트구조, 프리케스트콘크리트구조, 콘크리트구조, 철골철근콘크리트구조, 기타강구조, 강파이프구조, 조적구조, 일반목구조, 블록구조, 벽돌구조, 기타

(2) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 2

구분		1번 물류시설	2번 물류시설	3번 물류시설	4번 물류시설
물류창고업 등록 정보	물류창고업 등록번호
	물류창고업 등록일자
	보관시설 (일반창고) 면적 (m2)
	보관시설 (냉동·냉장창고) 면적 (m2)
소유형태 (해당유형에 [√] 표시)		자가 [ ] / 임대 [ ]	자가 [ ] / 임대 [ ]	자가 [ ] / 임대 [ ]	자가 [ ] / 임대 [ ]
물류시설 취급품목
물류시설 종류 (해당유형에 [√] 표시)		일반창고 [ ] / 냉동·냉장창고 [ ]	일반창고 [ ] / 냉동·냉장창고 [ ]	일반창고 [ ] / 냉동·냉장창고 [ ]	일반창고 [ ] / 냉동·냉장창고 [ ]
근무자수 (명)

(3) 물류시설별 상세정보

(3-1) 1번 물류시설

(가) 물류시설 건축물 외부 마감재료 정보 (해당유형에 [√] 표시)

구분			내용
건식 [ ]	종류	샌드위치패널	EPS 심재 판넬 [ ] , 우레탄 심재 판넬 [ ] , 글라스울 심재 판넬 [ ] , 미네랄울 심재 판넬 [ ] , 페놀폼보드 심재 판넬 [ ] , 기타 [ ] , 모름 [ ]
		기타 복합패널	알루미늄 시트 [ ] , 기타 [ ]
	난연성능		불연(난연1급) [ ] , 준불연(난연2급) [ ] , 난연(난연3급) [ ] , 난연성능 미확보 [ ] , 모름 [ ]
습식 [ ]	외부마감		불연 단일재료(석재,타일,조적 등) [ ] , 습식 드라이비트 마감재 [ ] , 모름 [ ]
	난연성능		불연(난연1급) [ ] , 준불연(난연2급) [ ] , 난연(난연3급) [ ] , 난연성능 미확보 [ ] , 모름 [ ]

☞ “3.물류시설 미감재료 화재확산방지 공법 시제품”은 물류시설 외부 마감재료가 “건식-샌드위치패널-EPS 심재 판넬”일 경우만 적용 가능함.

(나) 랙 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

층	랙 설치 유무	설치 개수 (개)	대표 랙의 규모
O 층	랙 설치 [ ]		열수 : 열, 행수 : 행, 단수 : 단 크기 : 가로 m, 세로 m, 높이 m
	랙 미설치 [ ]	-
O 층	랙 설치 [ ]		열수 : 열, 행수 : 행, 단수 : 단 크기 : 가로 m, 세로 m, 높이 m
	랙 미설치 [ ]	-
O 층	랙 설치 [ ]		열수 : 열, 행수 : 행, 단수 : 단 크기 : 가로 m, 세로 m, 높이 m
	랙 미설치 [ ]	-

(다) 메자닌 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

층	메자닌 설치 유무	메자닌 층수 (층)	메자닌 바닥면적 (m2)
O 층	메자닌 설치 [ ]
	메자닌 미설치 [ ]	-
O 층	메자닌 설치 [ ]
	메자닌 미설치 [ ]	-
O 층	메자닌 설치 [ ]
	메자닌 미설치 [ ]	-

(라) 방화셔터 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

층	방화셔터 설치 유무	최대 면적의 방화셔터
		크기	유형
O 층	방화셔터 설치 [ ]	가로 : m , 높이 : m	철제 [ ] / 스크린 [ ]
	방화셔터 미설치 [ ]	-
O 층	방화셔터 설치 [ ]	가로 : m , 높이 : m	철제 [ ] / 스크린 [ ]
	방화셔터 미설치 [ ]	-
O 층	방화셔터 설치 [ ]	가로 : m , 높이 : m	철제 [ ] / 스크린 [ ]
	방화셔터 미설치 [ ]	-

(마) 냉동·냉장 창고 정보 (냉동·냉장 창고일 경우 작성, 해당유형에 [√] 표시 및 작성)

○ 냉동고 및 냉장고 개수 : 냉동고 ○○ 개,  냉장고 ○○ 개

구분		창고명칭	바닥면적 (m2)	설정온도 (℃)	화재감지기 설치 유무
냉동고	냉동고1				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고2				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고3				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고4				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고5				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	(추가)				설치 [ ] / 미설치 [ ]
냉장고	냉장고1				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고2				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고3				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고4				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고5				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	(추가)				설치 [ ] / 미설치 [ ]

(바) 물류시설 사진

○ 외부 주요 사진

사진1	사진2	사진3	사진4

○ 내부 주요 사진

사진1	사진2	사진3	사진4

(3-2) 2번 물류시설

(가) 물류시설 건축물 외부 마감재료 정보 (해당유형에 [√] 표시)

(나) 랙 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(다) 메자닌 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(라) 방화셔터 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(마) 냉동·냉장 창고 정보 (냉동·냉장 창고일 경우 작성, 해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(바) 물류시설 사진

☞ 세부 작성내용은 “(3-1) 1번 물류시설”과 동일함

(3-3) 3번 물류시설

(가) 물류시설 건축물 외부 마감재료 정보 (해당유형에 [√] 표시)

(나) 랙 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(다) 메자닌 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(라) 방화셔터 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(마) 냉동·냉장 창고 정보 (냉동·냉장 창고일 경우 작성, 해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(바) 물류시설 사진

☞ 세부 작성내용은 “(3-1) 1번 물류시설”과 동일함

(3-4) 4번 물류시설

(가) 물류시설 건축물 외부 마감재료 정보 (해당유형에 [√] 표시)

(나) 랙 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(다) 메자닌 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(라) 방화셔터 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(마) 냉동·냉장 창고 정보 (냉동·냉장 창고일 경우 작성, 해당유형에 [√] 표시 및 작성)

(바) 물류시설 사진

☞ 세부 작성내용은 “(3-1) 1번 물류시설”과 동일함

1-B. 시범적용 물류시설 개요 (시범적용 세부유형 : B 유형)

☞ 지원하는 시범적용의 세부유형이 B 유형일 경우에 작성하며, A 유형일 경우에는 1-A 항목을 작성함

□ B-1 유형 (1.물류시설 재실자 스마트 피난지원 시스템 시제품 적용)

(1) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 1

구분		물류시설 정보
물류시설 명칭 (물류창고명)
물류시설 주소
적용 시제품 명칭①
물류시설 건축물 정보②	건축물 층수 (지상/지하)	지상 O층 / 지하 O층
	물류창고업으로 사용하고 있는 층③
	건축물 연면적 (m2)
	주구조④
	층별 높이	지하 O층 : m · 지상 O층 : m · ·
	층별 바닥면적	지하 O층 : m2 · 지상 O층 : m2 · ·
	층별 방화구획 수	지하 O층 : 개 · 지상 O층 : 개 · ·

① 각 물류시설에 적용하고자 하는 시제품 명칭 (1.물류시설 재실자 스마트 피난지원 시스템 시제품, 2.물류시설 복사열 차단성능 향상 방화셔터 시제품, 3.물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시제품, 4.냉장‧냉동 창고 화재 감지시설 성능향상 시제품)

② 시제품을 설치하려고 하는 건축물의 정보

③ 시범적용 지원기업이 건축물에서 물류창고업으로 사용하고 있는 층

④ 다음 중에서 선택해서 작성 : 일반철골구조, 공업화박판강구조(PEB), 경량철골구조, 철근콘크리트구조, 프리케스트콘크리트구조, 콘크리트구조, 철골철근콘크리트구조, 기타강구조, 강파이프구조, 조적구조, 일반목구조, 블록구조, 벽돌구조, 기타

(2) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 2

구분		물류시설 정보
물류창고업 등록 정보	물류창고업 등록번호
	물류창고업 등록일자
	보관시설(일반창고) 면적 (m2)
	보관시설(냉동·냉장창고) 면적 (m2)
소유형태 (해당유형에 [√] 표시)		자가 [ ] / 임대 [ ]
물류시설 취급품목
물류시설 종류 (해당유형에 [√] 표시)		일반창고 [ ] / 냉동·냉장창고 [ ]
근무자수 (명)

(3) 시범적용 물류시설 상세정보

(가) 물류시설 건축물 외부 마감재료 정보 (해당유형에 [√] 표시)

구분			내용
건식 [ ]	종류	샌드위치패널	EPS 심재 판넬 [ ] , 우레탄 심재 판넬 [ ] , 글라스울 심재 판넬 [ ] , 미네랄울 심재 판넬 [ ] , 페놀폼보드 심재 판넬 [ ] , 기타 [ ] , 모름 [ ]
		기타 복합패널	알루미늄 시트 [ ] , 기타 [ ]
	난연성능		불연(난연1급) [ ] , 준불연(난연2급) [ ] , 난연(난연3급) [ ] , 난연성능 미확보 [ ] , 모름 [ ]
습식 [ ]	외부마감		불연 단일재료(석재,타일,조적 등) [ ] , 습식 드라이비트 마감재 [ ] , 모름 [ ]
	난연성능		불연(난연1급) [ ] , 준불연(난연2급) [ ] , 난연(난연3급) [ ] , 난연성능 미확보 [ ] , 모름 [ ]

(나) 랙 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

층	랙 설치 유무	설치 개수 (개)	대표 랙의 규모
O 층	랙 설치 [ ]		열수 : 열, 행수 : 행, 단수 : 단 크기 : 가로 m, 세로 m, 높이 m
	랙 미설치 [ ]	-
O 층	랙 설치 [ ]		열수 : 열, 행수 : 행, 단수 : 단 크기 : 가로 m, 세로 m, 높이 m
	랙 미설치 [ ]	-
O 층	랙 설치 [ ]		열수 : 열, 행수 : 행, 단수 : 단 크기 : 가로 m, 세로 m, 높이 m
	랙 미설치 [ ]	-

(다) 메자닌 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

층	메자닌 설치 유무	메자닌 층수 (층)	메자닌 바닥면적 (m2)
O 층	메자닌 설치 [ ]
	메자닌 미설치 [ ]	-
O 층	메자닌 설치 [ ]
	메자닌 미설치 [ ]	-
O 층	메자닌 설치 [ ]
	메자닌 미설치 [ ]	-

(라) 방화셔터 정보 (해당유형에 [√] 표시 및 작성)

층	방화셔터 설치 유무	최대 면적의 방화셔터
		크기	유형
O 층	방화셔터 설치 [ ]	가로 : m , 높이 : m	철제 [ ] / 스크린 [ ]
	방화셔터 미설치 [ ]	-
O 층	방화셔터 설치 [ ]	가로 : m , 높이 : m	철제 [ ] / 스크린 [ ]
	방화셔터 미설치 [ ]	-
O 층	방화셔터 설치 [ ]	가로 : m , 높이 : m	철제 [ ] / 스크린 [ ]
	방화셔터 미설치 [ ]	-

(마) 냉동·냉장 창고 정보 (냉동·냉장 창고일 경우 작성, 해당유형에 [√] 표시 및 작성)

○ 냉동고 및 냉장고 개수 : 냉동고 ○○ 개,  냉장고 ○○ 개

구분		창고명칭	바닥면적 (m2)	설정온도 (℃)	화재감지기 설치 유무
냉동고	냉동고1				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고2				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고3				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고4				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉동고5				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	(추가)				설치 [ ] / 미설치 [ ]
냉장고	냉장고1				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고2				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고3				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고4				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	냉장고5				설치 [ ] / 미설치 [ ]
	(추가)				설치 [ ] / 미설치 [ ]

(바) 물류시설 사진

○ 외부 주요 사진

사진1	사진2	사진3	사진4

○ 내부 주요 사진

사진1	사진2	사진3	사진4

□ B-2 유형 (2.물류시설 복사열 차단성능 향상 방화셔터 시제품 적용)

(1) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 1

(2) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 2

(3) 시범적용 물류시설 상세정보

☞ 세부 작성내용은 “□ B-1 유형”과 동일함

□ B-3 유형 (3.물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시제품 적용)

(1) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 1

(2) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 2

(3) 시범적용 물류시설 상세정보

☞ 물류시설의 외부 마감재료가 “건식-샌드위치패널-EPS 심재 판넬”일 경우만 지원 가능함

☞ 세부 작성내용은 “□ B-1 유형”과 동일함

□ B-4 유형 (4.냉장·냉동 창고 화재 감지시설 성능향상 시제품)

(1) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 1

(2) 시범적용 물류시설 기본정보 작성 2

(3) 시범적용 물류시설 상세정보

☞ 세부 작성내용은 “□ B-1 유형”과 동일함

2. 시범적용에 대한 신청기업의 협력방안 제안

☞ 시범적용이 원활하게 진행되어 시제품의 고도화 및 실용화를 이룩하려는 소기의 목적이 달성되도록 하기 위해서 본 시범적용에 대한 신청기업의 협력방안을 자유 형식으로 작성함

신청기업의 협력방안 제안

붙임2		개인정보수집 및 이용에 관한 동의서

개인정보수집 및 이용에 관한 동의서

한국건설기술연구원은 개인정보보호법, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 규정 등을 준수하기 위해 최선을 다하고 있으며, 개인정보 수집 동의를 거부하실 경우에는 공모신청이 완료되지 않음을 유의하여 주시기 바랍니다.

1. 개인정보 수집․이용 목적

- 한국건설기술연구원은 “2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업” 공모를 위해 아래와 같은 개인정보를 수집하고 있습니다.

2. 개인정보를 제공 받는 자 : 한국건설기술연구원

3. 개인정보 이용 목적

- 공모 신청, 평가 및 선정 안내

4. 이용 또는 제공되는 개인정보의 항목

- 성명, 주소, 연락처, 생년월일, 이메일 주소, 소속, 직위 등 개인 식별정보

5. 개인정보 수집 동의에 대한 거부의 권리

- 신청자는 개인정보 수집 동의에 대해 거부할 권리가 있으며, 다만, 개인정보제공 동의를     거부할 경우에는 시범사업 공모 신청에 대한 공정한 심사 등을 위해 참가가 제외됨을 유의하여 주시기 바랍니다.

6. 수집된 개인정보의 제3자 제공

- 수집된 참가자의 개인정보는 시범사업 공모의 원활한 수행 목적 외 제3자에게 제공되지 않습니다.

7. 수집된 개인정보의 이용 기간

- `26. 2. 9. ~ `26. 12. 31. (공모 선정 후 시범사업 완료시까지이며, 이용기간이 연장될 수 있음)

본인은 개인정보 수립 및 이용에 관한 동의를 확인하였으며 상기 내용에 동의함을 서약합니다.

2026.     .     .

	신청기업	공모 책임자 :	(인)
	신청기업	기업 대표 :	(인)

한국건설기술연구원 원장 귀하

붙임3		2026년 물류시설 화재안전 개선 시스템 시범적용 사업 시제품 설명서

1. 시범적용 시제품 목록

번호	시제품 명칭	비고
1	물류시설 재실자 스마트 피난지원 시스템 시제품
2	물류시설 복사열 차단성능 향상 방화셔터 시제품
3	물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시제품
4	냉장‧냉동 창고 화재 감지시설 성능향상 시제품	냉동창고에 설치

2. 각 시제품별 설명내용

2.1 물류시설 재실자 스마트 피난지원 시스템 시제품

(1) 개요

• 복잡한 내부구조와 단기 근무 특성 등으로 인해 신속한 피난이 곤란할 수 있다는 문제점을 해결하기 위한 기술로서, 화재시 바닥에 화살표 광선 형태로 피난방향을 연속적으로 표시함으로 피난구까지의 피난시간 감소가 가능함

(2) 필요성

• 물류시설 재실자 피난설비 미흡

- 물류시설 특성상 재실자 피난안전 설비 미흡

- 일반 건축물 공간과 차별화된 물류시설 내 적합한 피난안전 설비 반영이 필요

- 단기 작업자의 경우 공간구조 및 피난동선에 대한 이해가 적음

- 물류의 변화에 따른 공간 재배치가 빈번

• 물류시설 실내공간 특성을 반영한 최적화된 스마트 피난안전 설비 구비 필요

(3) 주요 사양

• VR 실험을 통해 “21% 피난시간 감소”수준의 피난지원 성능을 확보

• 강력 자석 탈부착식 광출력 피난안내 장치

• 5 ∼ 10 m 간격으로 출구까지 연속적 피난방향 안내

• 50 mW급 레이저 광 표시

• 실시간 온습도·연기·CO 측정센서 내장

• 화재신고 음성인식 기능 탑재

(4) 기대효과

• 물류시설 화재 시 재실자 피난 안전성 개선

• 물류시설 내 스마트 피난안내 시스템 구축을 통한 직관적 피난안내 구축

(5) 관련사진

[ 스마트 피난지원 시제품 ]	[ 피난방향 알림 생성기능 ]	[ VR 피난실험 (피난시간 21.1% 감소성능 확인) ]

2.2 물류시설 복사열 차단성능 향상 방화셔터 시제품

(1) 개요

• 차열성능이 미흡한 방화셔터로 인해 화재시 맞은편 방화구획의 물품이 착화되어 화재가 확산되는 문제점을 해결하기 위한 기술로서, 복사열 차단성능 향상 원단을 적용한 방화셔터를 개발함으로써 방화구획을 가로지르는 화재확산에 대한 방지가 가능함

(2) 필요성

• 물류시설 내 비차열 방화셔터의 설치로 인한 방화구획간 화염확산 현상 방지 필요

- 물류시설 화재확산방지를 위한 복사열 차단성능 향상 제품 마련 필요

- 물품이 다량 적재되는 물류시설 특성을 반영한 방화셔터 설치 필요

• 물류시설 방화구획에 복사열 차단성능의 방화셔터 적용으로 화재 안전성 제고 필요

(3) 주요 사양

• “6.7 kW/m2 @ 1hr”수준의 복사열 차단성능 확보 (기존 방화셔터의 약 20 ∼ 30 kW/m2 @ 1hr 대비 매우 우수)

• 복사열 차단성능이 우수한 원단(실리카 0.5 mm + 탄화포 3 mm + 와이어강화유리섬유 0.65 mm) 사용

• 원단(2겹) 사이에 중공부(약 250 mm)를 두어 복사열 차단성능 향상

• 너비 8 m, 높이 4 m 크기까지 적용 가능

(4) 기대효과

• 복사열 차단성능 향상 방화셔터 설치를 통한 안전 피난경로 확보 및 인명·재산 피해 최소화

• 물류시설 특성을 고려한 방화구획 개선 기술로 화재 안전성 제고

(5) 관련사진

[ 방화셔터 시제품 ]	[ 복사열 측정 실험 ]	[ 복사열 측정 결과 (6.7 kW/m2 성능확보) ]

2.3 물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시제품

(1) 개요

• 과거에 난연성이 미흡한 마감재료가 기존 물류시설에 시공되어 있어서 화재시 급속한 화재확산이 발생할 수 있는 문제점을 해결하기 위한 기술로서, 기존 마감재료의 심재에 난연 충전재로 Fire Blocking Band를 형성함으로써 마감재료를 통한 화재확산에 대한 방지가 가능함

(2) 필요성

• 물류시설 심재 마감재료의 난연성능 미흡에 따른 화재확산 문제점 개선 필요

- 기존 물류시설에 적용된 외벽 마감재료의 경우, 과거 법규에 따라 설치되었으며 준불연 등급 이상의 난연성능을 확보하지 못하는 사례가 존재

• 기존 시설 보강을 위한 공법 마련 필요

- 기존 마감재료 철거 후 준불연 등급 이상 제품으로 재설치가 현실적으로 곤란

-  외부 샌드위치 판넬에 화재확산방지 기술을 적용하여 기존 물류시설의 외벽 마감재료 화재확산 방지성능 향상 기여

(3) 주요 사양

• “531℃ @ 12min”수준의 화재확산 방지성능 확보

• 물류시설의 외부 마감재료가 “건식-샌드위치패널-EPS 심재 판넬”일 경우만 시공이 가능

• 기존 EPS 판넬의 내부 심재를 용융액으로 400 mm 정도 제거한 후 빈 공간에 화재확산방지 재료로 충전

• 타공된 마감재 강판은 알루미늄 홀캡(준불연 성능)으로 강판마감을 진행함으로서 심재 내부로 화재확산을 방지

• 용융액을 활용해 심재를 제거하므로 현장에서 건설 폐기물 미발생

(4) 기대효과

• 샌드위치 패널 심재의 화재확산 방지를 통해 외부 마감재료의 화재확산 및 강판 변형 방지

• 화재확산방지로 인한 화재규모 감소 및 샌드위치 패널 붕괴 방지로 인한 재실자·소방관 피해 감소

(5) 관련사진

[ 화재확산방지 공법 개념도 ]	[ 기존 물류시설 마감재료 화재확산방지 공법 시공 ]	[ 화재확산방지 성능 측정실험 (531 ℃ @ 12min 성능확보) ]

2.4 냉장‧냉동 창고 화재 감지시설 성능향상 시제품

(1) 개요

• 냉장‧냉동 창고에서 저온의 온도로 인한 결로 및 동결 발생으로 화재감지 시설 운용이 곤란한 문제점을 해결하기 위한 기술로서, 공기흡입방식의 흡배기 기술과 이중배관 부품을 적용하여서 화재시 발생하는 연기를 감지함으로써 냉장‧냉동 창고에서 신속한 화재감지가 가능함

(2) 필요성

• 저온 조건에서의 화재감지 시설 적용성 저하에 따른 화재 위험성 증대

- 냉장⋅냉동 창고는 구조와 보관 형태 등에 따라 화재발생 가능성이 상존하고 있음

- 저온이라는 특수한 환경조건 및 변수를 가지고 있어 일반적인 화재감지 시설로는 화재를 감지하기 어려운 상황

• 냉장·냉동 창고의 환경분석을 통해 적용이 가능한 화재감지 시설 성능향상 필요

(3) 주요 사양

• “73 sec @ 100m”수준의 화재감지 성능 확보

• 공기흡입형 파이프를 이용하여 물류시설 내 공기를 흡입하며 화재시 연기를 감지하여 조기에 화재발생을 통지

• 이중배관 시스템을 적용하여 저온환경에 특화된 화재감지 기능 확보

• 연기농도를 LCD창에 표시하며 감지특성을 사용조건에 따라 설정

• 제어반의 전원은 충전식 배터리를 사용하여 주전원의 이상시에도 감시장치가 10분 이상 동작

(4) 기대효과

• 저온 조건에서 화재감지 시설의 적용성 확보에 따른 화재초기 감지 가능

• 시스템 공인인증을 통해 저온 물류시설 화재 감지시설 활용성 확보

(5) 관련사진

[ 냉장・냉동창고 감시시설 개념도 ]	[ 감지시설 성능향상 시제품 ]	[ 화재감지 성능 인증 (73 sec @100m 성능확보) ]