전기퇴치기 설치 표준시방서

1. 개    요

가. 형 식 : 펄스 전압(약 1초 간격)형식

나. 구 조 : 지주 및 와이어

다. 기본사양 (기준)

- 높    이 : 1.5m

- 지주간격 : 3m ∼ 5m

라. 기본시설

- 전기 목책기 (용도별 기종 선택)

- 녹슬지 않는 지주 설치공사

- 와이어 연결

2. 설계변경

가. 협의변경

발주자와 시공자는 다음과 같은 경우 협의 변경할 수 있다.

1) 지주 간격 : 농가 설정에 따라 2∼5m 이내

2) 지주 높이 : 2m 이내

3) 자재의 증가 (부정형의 지형)

지형 형태에 따라 자재가 더 추가 될 수 있으므로 의뢰인과 충분히 협의하여 결정한다.

3. 시공방법

가. 시공총칙

1) (적용) 본 시방서는 전기충격식 목책기 공사에 적용한다.

2) (이의) 도면과 시방서가 서로 다를 경우에는 감독원의 지시에 따르며 설계서에 누락된 내용이라도

공사 성질상 당연히 시공해야 할 사항은 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

3) (경미한 변경) 설치방법의 차이 및 현장여건 등에 따른 사소한 변경은 도급액 증감 없이 시행한다.

4) (안전관리) 시공자는 공사현장의 안전사고예방 대책에 만전을 기하여야 하며, 안전관리 소홀로

발생되는 모든 상황에 대하여 전적인 책임을 진다.

5) (공정 및 시공계획) 수급인은 착공 전에 공사 공정표 및 시공계획서를 제출하여 감독원의 승인을

받는다.

6) (재료) 자재 및 시설물은 신품으로서 한국산업규격품(KS 표시품) 사용을 원칙으로 한다.

7) (검사) 현장에 반입되는 재료는 감독원의 검사 및 승인을 받아야 하며 불합격품은 즉시 장외로 반출

하여야 한다.

8) (발굴물) 공사 중 발견한 문화 유물적 가치가 있는 물품은 관계법규에 정하는 바에 따라 처리하여야 한다.

9) (공사사진) 시공자는 공정별 시공사진을 촬영하여 감독원의 요구가 있을시 이를 제출하여야 한다.

10) (인허가 및 행정사항) 공사와 관련된 모든 인허가 및 행정사항은 발주자가 책임 시행한다.

11) (공기연장) 천재지변, 기상조건 및 기타 수급자 책임이 아닌 불가피한 공사지연 또는 중단이

있는 경우에는 공사기간을 연기할 수 있다.

나. 일반 시방사항

1) (지반정지 및 토공사) 지반정지 및 토공사(부지조성공사)는 발주자가 착공 전 책임 시행하여야

하며 시공자는 착공 전에 부지조사를 실시하여 성토에 의한 지반침하, 붕괴우려 등 시설물에

영향을 미칠 요소를 발견하였을 경우에는 지체 없이 이의 보완을 요구하여야 한다.

2) (전기 및 용수) 시공 중 사용되는 임시전기 및 용수는 발주자가 공급해 주어야 한다.

3) (현장정리) 시공자는 공사 중 현장 내 정돈 및 청결을 유지하여야 하며, 공사완료 즉시 가설물

및 잔여자재를 반출하고 뒷정리 및 청소를 완료 후 준공검사에 임하여야 한다.

4) (부지 내 배수시설) 시공자는 부지 내 배수시설을 적절히 하여 시공 중 부지의 손상이나 이상이

발생하지 않도록 조치할 책임을 가진다.

5) (자재관리) 시공자는 현장에 반입된 자재에 대하여 도난, 변형 및 변질되지 않도록 보관 및

관리를 철저히 하여야 하며 문제 발생시는 책임을 진다.

다. 특기 시방사항

1) 정지, 정리 작업 : 주위의 잡목 등 장애물을 처리하여 작업을 용이하게 한다.

2) 기초 공사

가) 선형 잡기 : 선형을 잡고 선형을 따라 3m∼5m 간격으로 일정하게 표시하고 기둥을 옮긴다.

나) 지주대 설치 : 선형에 맞추어 부직포 정중앙에 3m∼5m간격으로 지주대를 견고하게 타격 매설한다.

다) 애자 설치하기 : 애자를 세워진 지주대에 30cm 간격으로 3줄을 설치한다.

라) 와이어 당기기 : 와이어를 애자에 순서대로 설치하며 모서리 부분 또는 일정한 간격으로 장력

스프링을 설치하여 와이어를 팽팽하게 당겨준다.

마) 게이트 설치하기 : 차량 및 경운기 또는 사람의 출입이 있는 곳에는 게이트를 설치하여 출입이          용이 하도록 한다.

바) 목책기기 설치와 접지봉 설치 : 본체 출력단자에서 고압 케이블을 이용하여 와이어선에 연결

하고, 접지단자에  접지선을 연결하여 접지봉을 지면에 매설한다.

사) 전압측정 및 위험표지 설치 : 전압 측정기로 전압이 제대로 나오고 있는지 확인하여야 하며

목책기가 설치되었음을 알리기 위해 위험 표지판을 설치한다.

3) 주의사항

가) 여름은 목초의 성장이 빠르기 때문에 하루밤 사이에 자란 목초가 목책기에 올라와 있는

경우도 있고 거미집이 생기면 누전으로 인해 건전지 수명이 단축될 수 있으므로 주기적

으로 목초의 관리가 필요하다.

나) 배선이 부적당하다면 효과도 나쁘고 누전이 되므로 주의하여야 한다.

다) 플러스 전기가 순간적으로 7,000∼9,000 볼트의 고압의 흐르게 되므로 명료히 위험을 표시

하고, 사람이 가까이 접하지 않게 안전의 주위를 기울여야 한다.

라) 본체 우측에 주,야간 인식 센서가 부착되어 있으므로, 창고나 기타 주위가 어두운 곳에서 사용할 시

계속 작동이 될 수 있으니 밝은 곳에 설치하여야 한다.

4) 기타 공사

가) 단가산출 내역은 감독기관과 충분히 협의하여 자재의 낭비가 없도록 하여야 한다.

나) 본 설계도나 시방서에 명시되지 않은 사항은 관련 시공 방법에 준하여 시공한다.

다) 시공이 끝나면 남은 자재나 공구 등을 치우고 정리하여 농가의 시설 및 농작물 관리에

지장을 주지 않도록 노력하여야 한다.

철망울타리 설치 표준시방서

1. 개    요

가. 형 식 : 고정식 침입방지철망

나. 구 조 : 농업용 파이프, 능형 철망, 철재

다. 기본설치범위 : 총연장 100m, 지상부 높이 1.5m

2. 설치방법

가. 기초작업(제초 및 잡목제거 제외, 농가분)

◦ 설치경계 표시작업

◦ 장애물 제거 작업 및 작업로 확보

◦ 설치위치별 자재배치

나. 지주 설치

◦ 42mm × 2m × 2.1t 농업용 파이프 규격 이상을 사용한다.

◦ 지주 상단은 캡을 사용하여 방수한다.

◦ 지주 간격은 지형 및 지하 암반에 따라 조정되며 대략 2.5m 간격으로 타격 설치한다.

◦ 보조지주는 25m 간격으로 굴곡부에 설치한다.

다. 횡선 (선택사항)

◦ ∅3mm 이상의 아연도금 와이어로프를 사용한다.

라. 철망

◦ 90mm 이하 × 90mm 이하 × ∅2.9mm 이상(가로, 세로, 굵기) 능형 철망을 상단 가로대와 하단 가로대에 도금철선으로 이탈되지 않도록 고정한다.

◦ 중간 연결은 연결용 이음철선으로 연장작업을 한다.

◦ 가로대에 철망 고정은 2m이내마다 4개 이상 결속한다.

◦ 동물침입이 예상되는 허술한 곳은 철망 등으로 보강한다.

마. 출입문

◦ 화물차, 장비, 경운기 등이 통행에 지장이 없도록 3m 이상 폭으로 철망 출입구 설치

◦ 간이 출입문은 비상시 등 사람이 통행하는 출입구로 1m 이상 폭으로 철망 출입구 설치

◦ 출입문은 현장에서 제작 설치 또는 기성품을 사용하고, 전도되지 않도록 고정한다.

3. 기타사항

가. 지주, 철망 등은 임야에 허가 없이 설치하면 산림법에 저촉되므로 반드시 준수하고 본인 토지에만 설치한다.

나. 기타 본 설계 및 시방서에 명시되지 않는 사항으로 철망 수명 연장을 위하여 시설물을 더욱 강화할 수 있으며 공정 중 불가항력 요소가 발생하거나 극히 부분적 시공 방법을 변경하고자 할 때는 상호 협의하여 변경할 수 있다.

다. 전장 자재 산출내역은 평면 100m 기준이며 현장 사정(출입문, 굴곡부)에 따라 연장할 수 있거나 줄일 수 있다.

라. 하자 담보는 국가 기준에 따른다.

설치 단가산출내역

□ 전기퇴치기 설치단가 산출내역(※예시)

(단위 : 천원/100m)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금액(천원)
자재비	목책기 본체	태양광식 목책기	세트	1	700,000	700
	지주대	Ø25mm☓1.5m	개	25	6,600	165
	목책선	Ø2.3mm 로프(3단기준)	m	300	320	96
	애자 (선택)	Ø25mm스텐레스	개	75	650	49
		Ø25mm플라스틱	개	75	650	49
	접지봉	Ø12mm x50cm(2개이상)	조	2	30,000	60
	본체고정지지대	Ø42mm x 2mm x 1.8m	개	1	30,000	30
	위험표지판	19㎝☓25㎝	장	10	2,000	20
	방초시트	600mm☓100m	롤	1	50,000	50
	시트 고정핀	Ø6mm x 150mm	개	100	300	30
	출입문	3개	조	1	30,000	30
인건비	내선전공	-	인	1	272,860	273
	보통인부	-	인	1	167,081	167
합계						1,719
<일반사항> * 풀베기 비용은 불포함(지역 사정에 따라 다름) : 풀베기는 업체와 상의하여 진행함. <원가> * 영세율 적용

□ 철망울타리 설치단가 산출내역(※예시)

(단위 : 천원/100m)

구 분	품 명	규 격	단위	수량	단가(원)	금액(천원)
자재비	철망울타리	능형철망#10(∅2.9mm)☓1.5m	m	20	50,000	1,000
	주지주	∅42mm☓2m☓2.1T	본	90	7,500	675
	보조지주	∅42mm☓2m☓2.1T	본	10	7,500	75
	상단보강파이프	∅25mm☓5m☓1.2T	본	30	1,900	57
	하단보강파이프	∅25mm☓5m☓1.2T	본	30	1,900	57
	잡자재비	강관캡, 고정클립, 조리개 등	개	100	3,000	300
	출입문	-	세트	1	150,000	150
설치비	인건비 및 장비대	보통 인부	m	100	6,500	650
합계						2,964
<원가> * 부가가치세 포함 * 설치작업비: 철망울타리 설치 노임단가로 함.