Ⅰ. 신기술인검증 신청서 작성방법	3

1. 신청서 작성안내	3

2. 신청서 작성양식(예시)	6

Ⅱ. 유효기간 연장 신청서 작성방법	83

1. 신청서 작성안내	83

2. 신청서 작성양식(예시)	86

Ⅰ. 신기술인검증 신청서 작성안내

1. 공통사항

○ A4용지에 세로방향으로 작성, 워드프로세서 글 사용, 글꼴 신명조, 크기 12, 줄 간격
180%

○ 표지에 신청내용, 기술명, 신청연월, 신청인명(또는 법인명)을 기재

○ 장이 바뀔 때마다 간지(다른 색깔도 가능)를 넣어 구분

○ 신청서의 작성은 기술논문 작성요령에 의하되 한글 사용을 원칙으로 하며 해당기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이해할 수 있는 공학적 용어를 사용하여 작성

○ 신청서 작성 시 기술문헌을 인용할 경우는 인용문헌의 내역을 간략히 제시

○ 본문 중 사진이나 그림을 삽입할 경우 jpg 또는 gif 파일로 작성

○ 구비서류의 목차 및 페이지를 기록(작성순서 예시는 뒷면 참조)

○ 외부기관(인력)과 공동연구개발을 하였다면, 관련된 사항을 구체적으로 제시

2. 신청서의 제본 및 제출 부수

○ 신청서의 제본 시 “환경신기술인증신청서”(또는 기술검증신청서)의 원본을 표지 다음 면에 배치하여 제본함

○ 표지색상 : 코팅이 되지 않은 흰색 용지

○ 보완 제출 시 표지 : 코팅이 되지 않은 파란색 용지

○ 제본 : 좌철(스프링이나 비닐 커버 등은 사용하지 않아야 함)

○ 제출부수: 오프라인 제출(신청서 원본 3부) 및 온라인(전자파일) 접수

※ 신청서 접수 및 보완 완료 후, 15부 추가 제본

3. 신청서 작성시 유의사항

① 신청서(별지 제2호서식)

○ 신청내용을 신기술인증 또는 기술검증 중 택일하여 ✔ 표시

○ 신기술인증서 발급 후 바로 기술검증을 진행하고자 하는 경우 신기술인증, 기술
검증 모두 ✔ 표시

② 기술명칭

○ 기술의 원리 및 평가 받고자 하는 내용과 부합되도록 작성

○ 신청한 기술의 신기술 또는 핵심기술내용 및 특징을 표시하여 간단명료하게 작성

○ 이미 존재하는 기존 기술명과 중복되지 아니하도록 하여야 함

○ 특정상표명, 개발자의 이름, 회사명, 국가연구개발사업명 등은 쓰지 않아야 하며
가급적 외국어는 피할 것

③ 기술보유자

※ 기술보유자는 신청기술의 개발 또는 개량을 직접 수행한 자로 신청인과 동일해야 함

※ 지식재산권 등의 등록권자와 동일인이어야 함

※ 신청인이 복수일 경우 모두 기재

※ 위 기술보유자 관련 해당 증빙서류 제출

○ 법인명

- 법인으로 등록된 공식명칭을 전부 기재

○ 주 소

- 신청인이 법인인 경우에는 주된 사무소의 도로명 주소지를 기재

- 신청인이 개인인 경우에는 주민등록표상의 도로명 주소지를 기재

○ 성명(대표자)

- 개인이 신청한 경우에는 주민등록표상의 개인명(성명)을 기재

- 법인으로 신청한 경우에는 법인 대표자를 기재

- 신청인이 법인과 개인, 복수의 법인 또는 개인일 경우 신청인 란을 여러 칸으로 만들어서 작성

○ 주민(법인)등록번호

- 신청인이 법인인 경우에는 법인등록번호, 개인인 경우에는 주민등록번호를 기재

④ 기술내용(요약)

○ 신청기술의 전문분야에서 통상의 지식을 가진 자는 누구나 용이하게 이해할 수 있을 정도로 기술 내용을 80자 이내로 요약하여 기재

⑤ 신기술 범위

○ 개발한 기술에 대한 신기술 부분을 간단명료하게 독립된 항으로 기재

○ 평가기간 중 객관적 수치(계량화)로 입증이 가능한 내용이어야 함

⑥ 검증항목(기술검증인 경우)

○ 신청기술의 신기술, 핵심기술, 성능 등을 검증 받고자 요구하는 항목

○ 검증을 받고자 하는 평가항목과 성능 목표치 또는 효율을 제시함

⑦ 신청인

○ 기술보유자와 동일할 것

○ 신청인이 다수일 경우는 전부 작성

○ 법인 인감 날인 후 법인인감증명서 제출

※ 신청서 작성 순서 예시

Ⅰ. ○○○ (20포인트, 진하게)

1. ○○○ (16포인트, 진하게)

1.1 ○○○ (14포인트, 진하게)

1.1.1 ○○○ (13포인트, 진하게)

(1) ○○○ (이하 12포인트 연하게)

(가) ○○○

1) ○○○

가) ○○○

◦ ∙∙∙

- ∙∙∙

∙ ～～～～～ 순서로 작성

2. 신청서 작성양식(예시)

(표지)

<측면>                                        <전면>

기

술

명

(크기15)

2

0

○

○

․

○

○

(크기10)

☑ 신규 □ 보완

신기술인증신청서

(또는 기술검증신청서)(크기30)

(기 술 명)(크기18)

20○○. ○○ (신청년도, 월, 크기15)

(신청인:○○○)

(크기20, 하부여백 5㎝)

□

신

청

인

□

(크기12)

※ 겉표지 색 : 신규일 경우 흰색, 보완인 경우 청색계열 사용

(표지)

☑ 신규 □ 보완

신기술인증(또는 기술검증)신청서

(기 술 명)

20○○년 ○○월

(신 청 인)

(좌철)

기술명
2 0 ○ ○ ․ ○ ○
신 청 인

※ 좌철공간에 수직방향으로 기술명, 업체명 작성

◆ 신기술인증·기술검증 신청서(원본)	1

◆ 기술요약서	2

Ⅰ. 기술의 개발배경·원리·내용	3

1. 신청기술 현황	3

2. 기술개발자 및 인증·개발 현황	5

3. 기술 설명	6

4. 평가 대상 시설의 구성	8

Ⅱ. 신규성·우수성의 내용	9

1. 관련 법령규정 만족 여부(필수)	9

2. 신기술의 범위	9

3. 기술의 신규성·우수성	9

4. 현장성능·현장적용성	12

Ⅲ. 자체 평가한 내용	19

1. 신기술의 성능 등을 입증하고자 자체 평가한 방법 및 결과	19

Ⅳ. 현장조사방법 및 현장평가방법	55

1. (환경신기술인증 신청시) 현장조사방법 작성	55

2. (기술검증 신청시) 현장평가방법 작성	60

Ⅴ. 설계시방서 및 운전절차서	63

1. 설계구조 및 특징	63

2. 설계계산서	63

3. 물질수지	67

4. 운전(또는 시공)절차서	67

5. 설계도면	67

Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료	68

1. 기술보유자 입증자료(필수)	68

2. 국내가동시험성적서(필수)	68

3. 신청기술과 직접 관련이 있는 논문, 학회지 등의 발표 자료	68

4. 선행기술조사 보고서(필수)	69

5. 기타자료(해당하는 경우)	69

6. 사업장 작업환경 안전관리 자가점검표(신청자 작성용)(필수)	69

■ 환경기술 및 환경산업 지원법 시행규칙 [별지 제2호서식] <개정 2021.10.29.>
신기술인증ㆍ기술검증 신청서(예시)
※ [ ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.	(앞쪽)
접수번호		접수일		처리기간	신기술인증: 90일 (공고기간 제외) 기술검증: 120일 (공고기간 및 현장평가기간 제외)
구분	［ √ ］신기술인증 ［ ］기술검증
기술명	전처리를 자동 제어하는 MF막여과를 이용한 정수처리기술
기술 보유자	법인명 (주)신기술환경	주소 서울 은평구 진흥로 215
성명(대표자) 홍길동	생년월일 0000.00.00
기술 개요	~ ~ 을 이용하여 ~ ~ 을 ~ ~ ~ 하는 기술
신기술 범위	~ ~ 을 이용하여 ~ ~ ~ 하고 ~ ~ ~ 을 처리하는 기술
검증 항목 (기술검증의 경우)
「환경기술 및 환경산업 지원법」 제7조, 같은 법 시행령 제18조 및 같은 법 시행규칙 제6조제1항에 따라 위와 같이 (［ √ ］신기술인증, ［ ］기술검증)을 신청합니다.
년 월 일
신청인	(주)신기술환경 홍길동 (서명 또는 인)
환경부장관	귀하
첨부서류	1. 기술의 개발배경ㆍ연혁ㆍ원리 및 타당성 등을 기술한 서류 2. 기술의 성능ㆍ경제성을 기술한 서류 3. 평가대상 시설의 설계도 및 운전절차서 4. 평가항목ㆍ평가횟수ㆍ평가방법, 평가와 관련한 원료ㆍ재료 또는 시료의 종류, 국내 가동 시험성적서 등 신청인이 자체 평가한 내용을 기술한 서류 5. 신기술의 내용(신기술의 요지 및 기술의 신규성ㆍ우수성에 대한 구체적인 내용을 포함합니다)을 기술한 서류 6. 국내외의 사용실적(사용실적이 있는 경우만 해당합니다), 국내외의 특허 또는 인증 등 신청인이 기술 보유자임을 증명하는 서류 7. 「특허법」 제58조에 따라 지정받은 전문기관이 실시한 선행기술조사 보고서 8. 기술검증의 경우 검증을 받으려는 사항 및 현장평가방법을 기술한 서류 9. 그 밖에 신기술인증이나 기술검증을 위하여 필요하다고 인정하여 환경부장관이 고시하는 서류	수수료 별표 7 제2호에 따른 금액
210mm×297mm[백상지 80g/㎡]

기 술 요 약 서

0000을 적용한 000 처리기술

■ 기술 현황

기 술 명
기술구분		□수처리 □폐기물 □대기 □관거 □환경복원 □기타( )
평가대상시설	시 설 명				시설 구분	□ 실증시설 □ 모형시설
	처리용량				처리대상물
	시설소재지
기 술 보유자	상 호(국문)
	업 종
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:

■ 기술 내용

○ OOO를 이용하고 OOOO 반응 공정으로 OOOOOOO 하여 유기물 및 질소 제거효율을 향상시킬 수 있는 기술

■ 신기술 범위

○  ～ ～ 을 이용하여  ～ ～  하고  ～ ～ 을 처리하는 기술

■ 기술의 원리 및 공정도

◈ 공정도 작성 예시

1 단계

→

2 단계

→

3 단계

→

4 단계

신기술범위

Ⅰ. 기술의 개발배경·원리·내용

1. 신청기술 현황

1.1 신청인 정보

기 술 명
기술구분		□수처리 □폐기물 □대기 □관거 □환경복원 □기타( )
평가대상시설	시 설 명				시설 구분	□ 실증시설 □ 모형시설
	처리용량				처리대상물
	시설소재지
(공동신청인 경우)대표 담당자(기업명)			ooo산업(법인) or 홍길동(개인)
기 술 보유자 (1)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
			FAX(필요시):
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			e-mail:
기 술 보유자 (2)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
			FAX(필요시):
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			e-mail:
기 술 보유자 (3)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
			FAX(필요시):
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			e-mail:

※ 공동신청의 경우 기술보유자 항목을 추가하여 기재

1.2 평가 신청 이력(필수)

번호	인증 종류	신청 기술명	평가 담당기관	신청일	평가 결과
1
2

※ 최근 3년간의 이력에 대해 작성하되, NET 및 녹색인증 신청 내용 및 결과에 대하여는 반드시 기재

※ 환경신기술 평가이력은 필수 작성 (해당없을 시 “해당없음”으로 작성)

1.3 신청기술의 이해관계인(필수)

번호	성명	소속 및 직위	이해관계 내용
1
2
3

※ 신청기술 또는 신청기술과 이해관계가 있다고 판단되는 기술의 용역 수행, 보고서 작성, 기술 자문,
시험분석 등 기술개발에 참여한 사람을 기재하되, 이해관계 내용을 명확히 제시

※ 해당없을 시 “해당없음”으로 작성

2. 기술개발자 및 인증·개발 현황

2.1 기술개발(보유)자

○ 신청기술의 기술개발자(또는 기술보유자)임을 입증할 수 있는 내용 기재

- 국내·외의 특허 등

- 공동개발 시는 개발참여자 전체를 기록

- 외국기술을 도입하여 소화·개량한 경우는 외국기술과 비교하여 소화·개량한 내용을 기술개발자 입증 서류에 첨부

2.1.1 지식재산권 : ○○건 (필수)

번호	지식재산권(명)	등록(출원)인	등록(출원)국	등록(출원)증 번호 (등록, 출원 일자)
1
2
3

※ 지식재산권 : 특허등록, 실용신안, 상표등의장등록 등

2.1.2 기술인증 관련 사항 : ○○건(필수)

번호	인증명	발행기관	기술명	발행일자	유효기간
1
2
3

※ 해당없을 시 “해당없음”으로 작성

2.1.3 신청기술관련 국가 연구 개발사업 참여 내역 : ○○건(필수)

○ 기술개발 시 국가(환경부 등)에서 자금을 지원 받은  사업에 대한 관련 사항 기재

번호	부처명	사업명	연구개발과제명	연구 책임자	총 연구기간	개발자 역할	비고
1	환경부	EI사업	○ 과제명 : 000	000
			- 세부과제명 : 000	000
2
3

※ ‘개발자 역할’에는 연구책임자(주관, 협동, 위탁)로 수행 여부 또는 단순 참여기업 여부를 기재

※ Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료 첨부 : 특허등록증, 실용신안 등록증, 기술인증서, 국가 연구 개발사업
협약서 사본 및 내용

※ 해당없을 시 “해당없음”으로 작성

3. 기술 설명

3.1 기술 개요 및 원리

○ ~ ~ 을 이용하여 ~ ~을 ~ ~ 하는 기술

※ 신청기술을 200자 이내로 간단명료하게 요약해서 기술

- 해당기술과 직접 관련이 있는 내용을 통상의 지식을 가진 자가 이해할수 있도록 구체적으로 설명(필요시 기본원리와 평가대상기술의 원리가 구분되도록 작성)

- 객관적으로 인정할 만한 계산식, 경험식, 화학반응식 등에 의한 이론적 근거내용 및 과학적·공학적 원리와 근거 제시

- 간단한 모식도, 그림 등을 이용하여 설명 가능

- 학술논문, 기술보고서 등의 관련 참고문헌 등을 이용하여 제시 가능(인용자료 출처 제시)

※ 신기술의 내용과 직접적으로 관련된 기술의 원리를 구체적인 수치나 근거자료를 바탕으로 작성

3.2 개발배경(1면 이내로 간략히 작성)

○ 기술개발 동기, 필요성 등

-

-

3.3 기술개발(도입) 연혁(1면 이내로 간략히 작성)

○ 개발 및 연구를 시작한 시기부터 현재까지의 진행과정을 연도별로 기록

- 조사, 연구, 개발, 시험시공, 실제시공(위치 포함) 등 해당 사항을 포함

- 국가 연구 개발사업 등을 통한 기술 개발 과정 명시

- 기술개발에 참여한 기관, 학교, 연구 참여자 명단 등을 명시

- 외부기관(인력)과 공동연구개발을 하였다면, 관련된 사항을 구체적으로 제시

○ 외국기술을 도입하여 개량한 경우는 기술의 도입시기부터 소화·개량한 진행과정 기록

- 기술도입 계약서류 내용, 외국특허내용 등을 간략히 요약하여 기록

※ 상기 .내용을 다음의 작성 예시에서 제시한 표로 작성

<기술개발 연혁 작성 예시>

번호	개발단계	기간	세부 개발 내용	연구기관
1	예) 시장조사 및 기본 자료 조사	20○○.○○～20○○.○○	·
2	예) 기술개발 실시(Lab scale 단계)	20○○.○○～20○○.○○	·
3	예) 기술개발 실시(Pilot scale 단계)	20○○.○○～20○○.○○	·

※ 신청기술의 조사·연구개발·시험시공·실제시공 등 해당사항을 연도별 일자 순으로 기술

3.4 현장적용사례(있는 경우 작성)

○ 현장적용사례를 다음 예시와 같이 작성

구분	시설명	용 량	시설소재지	설치완료일	가동기간	처리대상
1	○○처리장	○○㎥/일	○○시 ○○군	'02.6.11	‘02.12 ~'04.4	하수, 폐수폐기물 등
2

※ 실증시설인 경우 해당시설 실적증명원 또는 계약서 사본을 “Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료”에 첨부함

4. 평가 대상 시설의 구성

4.1 처리시설 공정도

○ 전체의 공정도를 계통도(Block Diagram)로 나타내고, 인증받고자 하는 공정의 범위를 굵은 점선 (----------)으로 표기

공정도 작성 예시

◈ 공정도 작성 예시

1 단계

→

2 단계

→

3 단계

→

4 단계

신기술범위

4.2 공정별 기능

○ 평가대상 시설의 전경사진 및 각 공정별 기능설명

4.3 공정별 주요 설비사양

○ 평가대상 시설의 설비사양을 공정별로 구분하여 주요 설비(부속설비 포함)에 대하여 규격, 제원, 수량, 재질 등을 기재

- 유량계(유량 적산이 가능한 적산유량계 설치 요함) 등 주요 계측기도 포함한 세부내역을 제시

- 각 설비의 규격은 용량을 포함하고, 용량을 제시할 때는 실제용량과 유효용량을 구분하여 둘 다 제시

- 상기 내용을 다음의 예시를 참고하여 제출

공 정 명	설 비 명	규 격(제원)	수 량	비고(재질)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

Ⅱ. 신규성·우수성의 내용

※ 신규성·우수성 항목별 내용 작성 예시(p.15 참고)

1. 관련 법령규정 만족 여부(필수)

○ 환경관련법령 및 환경 이외 관련 법규, 규정에서 정한 규정 만족여부

항목	법령(규정)	만족여부	증빙
○ ○ ○	○ ○ ○	만족	별첨 1-1
○ ○ ○	○ ○ ○	만족	별첨 1-2

2. 신기술의 범위

※ 신청서 및 기술요약서 내용과 동일하게 작성

① ~ ~ 을 이용하여 ~ ~ 하고 ~ ~ 을 처리하는 기술

○ 개발 기술 중 신기술에 해당되는 사항을 간단명료하게 독립된 항으로 50자 내외로 작성

- 신기술 범위가 다수항일 경우 독립된 항으로 전부 기재

- 신기술 범위는 신기술로 인한 오염물질 처리성능, 경제성 등에서 진보된 효과를 측정·분석 등을 통하여 객관적으로 입증될 수 있는 것이어야 함

- 기존의 원리나 공정설명 또는 운전방법에 대한 묘사가 되지 않도록 유의

② ~ ~ 을 이용하여  ~ ~ 하고  ~ ~ 을 처리하는 기술

○ 신기술 범위가 다수항일 경우 독립된 항으로 전부 기재

3. 기술의 신규성·우수성

○ 기존기술(타 기술도 가능)과 비교하여 신청기술의 신규진보성, 효율성 등 제시

- 신규진보성: 국내 최초기술 및 기존기술 소화 개량한 정도

- 자립도: 기술개발 참여 및 자체기술 투입 정도

- 효율성: 환경기술처리성능(효율, 시간) 만족 정도

- 완성도: 추가 개발 없이 성능 및 품질 재현할 수 있는 완성 정도

- 중요도발전성: 성능 개선한 핵심(주변)기술 여부 및 발전 가능성의 정도

- 경제성: 기존기술 대비 경제성(시설비, 유지관리비 등) 우수한 정도

- 탄소중립기여: 에너지·자원 절약, 신·재생에너지 활용, 온실가스 저감에 부가적으로 기여하는 정도

○ 제시한 내용은 객관적으로 증명할 수 있는 내용이어야 함(출처 기재 및 증빙 첨부)

○ 종속 항에 기술내용별로 입증한 내용 및 결과를 설명함

- 증명내용 제시(표, 그림, 도표 등을 인용하여 설명 가능)

- 외국기술을 소화·개량한 경우는 소화·개량된 내용이 원래의 기술과 비교하여 차별화 될 수 있도록 제시

○ 특장점 등 기술내용을 간단명료하게 독립된 항으로 작성

※ 독립항 작성 예시(일반적 예시로 문구는 변경 가능)

3.1 신규진보성

~ ~ 을 이용하여 ~ ~ 을 적용하여  ~ ~ 에 진보가 있는 기술

○ 기존기술 및 유사기술과 차별화 할 수 있는 내용 기재

3.2 자립도

~ ~ 을 이용하여 ~ ~ ~ 하고  ~ ~ 을 처리하는 기술

○ 기술개발 참여 및 자체기술 투입 정도에 대한 내용 기술

○ 신청기술이 국가연구개발사업 지원으로 개발된 환경관련 기술 여부 작성

※ 환경관련 기술인 경우, 국가연구개발사업 협약서, 최종평가 결과 통보문서 등으로 신청자가 연구기관임을 객관적으로 증명 (해당시 자립도 만점 부여)

※ 세부 증빙자료는“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 5. 기타자료”에 첨부

3.3 효율성

처리성능(효율, 시간 등)이 ~ ~ 만큼 향상된 기술

○ 처리성능(효율, 시간) 만족 정도에 대한 내용 기술

(예시)

구 분		신청 기술	기존 기술(또는 외국기술)
적용 원리
공정 구성
운전조건	○○○
	○○○
	○○○
○○○의 사양
처리효율	○○○
	○○○
	○○○
.......

※ 세부 증빙자료는“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 5. 기타자료”에 첨부

3.4 완성도

~ ~ 을 이용하여 ~ ~ 하고 ~ 만큼 완성도가 있는 기술

○ 추가 개발 없이 성능 및 품질 재현할 수 있는 완성 정도로 해당내용 기술

○ 녹색인증을 보유하고 있는 경우, 녹색인증 주요내용, 유효기간, 신기술 접수일 작성 (해당시 완성도 만점 부여)

※ 「기후위기 대응을 위한 탄소중립ㆍ녹색성장 기본법」 제60조제2항에 따른 녹색기술 인증으로 신청서 접수시점에서 유효기간이 최소 6개월 이상 남은 경우에 한함

※ 세부 증빙자료는“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 5. 기타자료”에 첨부

3.5 중요도·발전성

~ ~ 핵심(주변) 기술을 ~ ~ 개선하여 ~ ~ 발전 가능성이 있는 기술

○ 성능 개선한 핵심(주변)기술 여부 및 발전 가능성의 정도

○ 기타 신기술을 보유하고 있는 경우, 기타 신기술의 핵심(주요)내용, 유효기간, 신기술 접수일 작성 (해당시 완성도 만점 부여)

※ 「신기술ㆍ신제품 통합 인증요령」에 따른 기타 신기술로 인증을 받은 기술로 신청서 접수시점에서 유효기간이 최소 6개월 이상 남은 경우에 한함

※ 세부 증빙자료는“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 5. 기타자료”에 첨부

3-6. 경제성

~ ~ 시설비(유지관리비, 처리비 등)을  ~ ~ 절감한 기술

○ 기존기술 대비 경제성(시설비, 유지관리비 등) 우수한 정도

※ 세부 증빙자료는“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 5. 기타자료”에 첨부

3-7. 탄소중립기여

~ ~ 폐기물을 회수·재활용 ~ ~ 자원을  ~ ~ 절감한 기술

~ ~ 공정을 생략하여 ~ ~ 에너지를  ~ ~ 절감한 기술

○ 에너지·자원 절약, 신·재생에너지 활용, 온실가스 저감에 부가적으로 기여하는 정도

※ 세부 증빙자료는“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 5. 기타자료”에 첨부

4. 현장성능과 현장적용성

○  신청기술이 제시한 내용과 현장조사 시 확인한(시험분석 등)을 비교·평가

4.1 현장성능

○ 신청기술의 성능부분(Ⅱ. 신규성･우수성, 3.3 효율성에 제시한 내용과 신청기술의 주요 성능 내용을 요약 정리하여 제시)

(예시)

구 분		신청 기술	(현장조사 결과)
적용 원리			- 공 란 -
공정 구성
운전조건	○○○
	○○○
	○○○
○○○의 사양
처리효율	○○○
	○○○
	○○○
.......

(예시)

구 분		신청 기술	(현장조사 결과)
공정 구성			- 공 란 -
운전조건	○○○
	○○○
	○○○
성능	처리효율
	내화학성
	내마모도

※ 세부 증빙자료는“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 5. 기타자료”에 첨부

4.2 작업환경 안전성

○ 환경영향(비산먼지, 소음진동 등) 및 안전사고 예방 정도

- 이차발생 오염물질이 있는 경우는 오염물질의 종류와 양, 처리방법 등에 대해 기재

- 인체 또는 설비에 대한 안전성

○ 작업환경 안전성 체크리스트 자가점검표 작성 및 별도 제출(p.70별첨)

※ 현장조사 시 작업환경 안전성 체크리스트를 확인하고 있음(환경신기술 업무규정 별지 제3호서식 참고)

※ 자가점검표 작성 후“Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료내 6. 사업장 작업환경 안전관리 자가점검표”에 첨부

4.3 유지관리 편의성

○ 신청기술적용 시설부품 등 교체용이성, 운전제어 등의 우수한 정도

- 운전 및 제어, 운전요원의 숙련 필요성 등

항 목	신청 기술	기존 기술(또는 외국기술)
시설비	……………	……………
유지관리비	……………	……………
○○○	……………	……………

◈ 작성 예시(신규성‧우수성)

◦ 신청기술과 기존기술의 비교

(수질분야)

구 분	신청기술	○○○ Process	○○○ Process
공정개요	부유성 미생물을 이용한 혐기/무산소/호기 방식의 생물학적 고도처리기술	기존의 활성슬러지 공정에 분리막 기술을 접목시켜 처리효율을 향상시킨 기술	무산소/혐기/호기/탈기로 구성된 변형 A2O 공정에 분리막을 접목한 기술
공정구성	무산소조-혐기조-호기조-탈기조 + 분리막	호기조 + 분리막	혐기조-무산소조-호기조-최종침전조

(관거분야)

구 분	신청기술	○○○공법	○○○공법
공정개요	○○○을 이용하여 관로 적용성이 우수한 튜브에 ○○하여 ○○를 형성하는 관로보수기술	○○에서 튜브를 관 내부로 ○○하여 ○○를 경화시켜 관을 형성하는 공법	○○가 관 내부로 ○○○○하여 ○○을 형성시켜 관을 보수하는 공법
적용대상	콘크리트 관, PE 관	콘크리트 관	PE 관

(폐기물분야)

구 분	신청기술	○○○공법(A사)	○○○공법(B사)
공정개요	◎◎를 이용하여 시멘트 모르타르의 ○○와 ○○를 처리해 순환골재 품질을 향상시키는 기술	○○○를 통해 건설폐기물에서 ○○○를 제거해 순환골재 품질을 향상시키는 기술	건설폐기물 내의 ○○○제거효율 향상을 위해 △△△와 ○○○를 이용하는 기술
처리단계	4단계파쇄+◎◎	4단계파쇄+○○○	3단계파쇄+△△△

◦ 선행기술조사 결과 비교․분석 내용

※ 선행기술조사서에 수록된 선행기술과의 유사성을 설명.

※ 선행기술조사서에 수록된 요약서로 대체 가능함.

(예시)

구분	선행기술명	특허권자	기술내용	선행기술도면	신청기술도면	신청기술과의 차별성
1
2

◈ 작성 예시(효율성)

(수질분야)

① 침전조 대신 호기조 내에 침지식 중공사막을 설치하여 전체 공정의 체류시간을 ○○○ 감소시킨 기술

◦ A2O 및 MBR 공정과 HANT 공법의 비교

구 분		A2O Process (Anaerobic-Anoxic -Oxic-Clarifier)	MBR(Membrane Bioreactor) Process	HANT Process (Hyundai Advanced Nutrients Treatment)
설계조건	MLSS(mg/ℓ)	1,500～3,500	000 ～ 000	7,000 ～ 15,000
	HRT(시간)	8～12	0 ～ 0	4 ～ 6
	SRT(일)	6～15	00 ～ 00	15 ～ 60
	내부반송율(%)	100～300	-	100 ～ 200
	슬러지반송율(%)	30～50	-	-
막사양	투과입자한계(㎛)	-	0.00 ～ 0.0	0.1 ～ 0.4
	여과방식	-	밖⇒안(흡인여과)	밖⇒안(흡인여과)
	막투과유속(㎥/㎡․d)	-	0.0 ～ 0.0	0.32 ～ 0.45
	막세정주기(회/년)	-	0～1	2

(관거분야)

① ○○○○ 내 함침튜브의 ○○를 생략하고 바로 ○○○○으로 예비작업 시간을 단축하는 기술

◦ 시공방법 비교

	예비 작업	예비반전	반전
기존 기술
신청 기술	필요 없음

(폐기물분야)

① ○○이 장치된 ○○와 ○○를 이용하여 순환골재의 표면에 부착 또는 덩어리화 되어있는 시멘트 모르타르를 파쇄․박리 제거하여 순환골재의 흡수율을 00 저감시키고, 밀도를 00 향상시키는 기술

◦ 순환(재생)잔골재의 생산기술의 우수성

항 목	A사	B사	C사	D사	신청기술	기준
이물질함유량(%)	－	－	－	－	0.01	-
흡수율(%)	6.9	5.9	6.7	5.8	2.1～2.6	-
절건밀도	2.22	2.24	2.16	2.24	2.42～2.49	-
순환(재생) 골재등급 (KS F 2573)	3종	3종	3종	3종	1종	-

◈ 작성 예시(경제성)

① 침지식 중공사막을 호기조 내에서 차아염소산나트륨(NaOCl)을 이용하여 자연 유하방식으로 세정하여 동력비를 00 절감시킨 기술

- 호기조에 침적된 상태에서 수리학적 구배를 통해 수위차에 의한 수압에 의해 청수 및 약품 세정을 수행함으로써 분리막의 이동 및 세정 시 동력이 필요하지 않음

② 침전조 대신 호기조 내에 침지식 중공사막을 설치하여 경제성(운전비, 설치비 등)이 향상된 기술

- 호기조 내 직접 세정 기술을 적용함으로써 유지관리가 대폭 간소화된 기술

- 반송배관이 불필요하며 설계 규모에 따라 분리막 Frame을 자체 제작하므로 일괄 제작이 용이한 기술

◦ A2O 및 MBR 공정과 HANT 공법의 비교

구 분	A2O Process (Anaerobic-Anoxic -Oxic-Clarifier)	MBR(Membrane Bioreactor) Process	HANT Process (Hyundai Advanced Nutrients Treatment)
장단점	∘처리수질의 안정성 미비 ∘유입부하변동에 민감 ∘별도의 후처리설비 없이 처리수의 중수로의 활용 불가	∘높은 유기물 및 SS 제거율 ∘안정된 처리수질 배출 ∘고농도 미생물 확보 ∘슬러지 발생량 최소화 ∘소요부지 절감 ∘영양염류 제거율 낮음 ∘별도의 약품 세정조 요구	∘유기물, SS 및 영양염류의 높은 제거율 유지 ∘고농도 미생물 확보 ∘슬러지 발생량 최소화 ∘소요부지 절감 ∘중수 활용 가능 ∘별도의 세정조 불필요

③ 유입수의 유기물 부하변동에도 하수의 방류수 수질기준을 만족하는 기술

◦ 분리막의 고액분리 특성상 투과 유량은 제한적일 수 있으나 양질의 처리수질은 법적 방류수 수질기준 유지할 수 있음.

공정(배출구)	항 목	관련법(규정)	배출허용기준	측정치	비 고
방류수	BOD (mg/L)	물환경보전법	20 이하	15	30회 평균
″	SS (mg/L)	″	20 이하	8	″
굴뚝	SO2(ppm)	대기환경보전법	300 이하	220	10회 평균

Ⅲ. 자체 평가한 내용

※ “Ⅲ. 자체 평가한 내용”은 신기술인증 서류심사에서 인증 여부를 판단하는 중요한 자료이오니 신청한 기술을 자체적으로 평가했던 내용을 심사위원이 쉽게 이해할 수 있도록 정리하여 주시기 바랍니다.

< 주요 작성 내용 >

1. 신기술의 성능 등을 입증하고자 자체 평가한 방법을 제시합니다.

- Ⅱ장에서 제시한 신기술범위별로 평가한 방법, 횟수 등을 제시

- 성능에 해당되는 사항(효율성, 경제성 등)을 평가한 방법을 제시
(열악한 조건에서의 평가 포함)

- 평가 시 운전조건(또는 시공조건)을 제시

※ 시공의 경우 전문시방서에서 요구하는 시험항목 필수 포함

2. 위 1항에서 제시한 평가방법에 따라 자체 평가한 결과를 항목별로 정리하여
제시합니다.

- 신기술범위에 대한 자체평가결과(법적 기준치가 있는 경우 기준치와 함께 작성)

- 성능에 해당되는 사항의 자체평가결과(법적 기준치가 있는 경우 기준치와 함께 작성)

- 처리대상 오염물질의 공정별 분석결과

- 특수한 성능이나 물성을 가진 여재, 막, 촉매, 전기분해 등을 사용한 기술인 경우 그 성상조사 결과

- 기타 평가 내용

1. 신기술의 성능 등을 입증하고자 자체 평가한 방법 및 결과

○ 신기술 내용을 입증하기 위하여 자체 수립한 평가항목, 평가방법, 평가횟수 등 평가
계획을 제시하는 것

- 신기술의 범위, 신규성·우수성 내용에 대한 평가방법

- 성능에 대한 평가방법 및 운전조건(원재료, 온도 등 공정조건) 설정 등에 대하여 작성

- 시공기술의 경우는 시공조건(관경, 관 길이, 토피고, 대기온도 등) 등을 작성

○ 자체 평가한 방법에서 제시한 평가항목, 방법, 횟수와 자체평가 결과의 자료가 일치
하여야 함

1.1 신기술의 범위에 대한 자체 평가한 내용

○ “Ⅱ. 신규성·우수성의 내용”에서 제시한 각각의 신기술 범위에 대한 효과를 확인하기 위하여 어떤 항목을 어떤 방법으로 자체평가를 실시하였는지 제시

※ 아래 예시의 양식(서식)은 별도 정해진 형식이 아니므로 참고하여 신청 기술을 쉽게 표현할 수 있도록 제시하시기 바랍니다.

◈ 작성 예시

(수질분야)

① 무산소/혐기/호기/탈기조 순으로 공정을 배열하여 탈질 및 탈인 효율이 우수한 기술

◦ 전 공정 단계별 오염물질 제거효율 및 반응조별 운전조건 측정분석(평가방법)

◦ 무산소조에서 탈질율, 무산소조 및 혐기조 인 농도 조사

◦ 분리막에 의한 고액분리 효율 조사

② 호기조 내 분리막을 직접 세정방식으로 세정하여 세정효율이 높고 안정적으로 세정이 가능한 기술

◦ 운전시간 경과에 따른 차압 변화 및 막투과 유속 조사

◦ 분리막 흡입 배관의 차압 측정

◦ 세정액 종류 및 세정량 조사

◦ 세정 후 미생물 안정성 조사

◦ 세정 후 정상운전 차압 회복 여부 조사

(관거기술)

① 물리적 특성이 양호한 재료를 사용하여 물성 특성이 뛰어나고, 수밀효율 등 CIPP 성능이 우수한 기술

◦ 하수관 보수용 소재인 dry tube의 물리적 특성

◦ 열경화성 수지의 물성 분석

◦ 경화 시편에 대한 인장강도, 굴곡강도, 굴곡 탄성율 측정

◦ CIPP의 용출시험

◦ CIPP의 대한 수밀시험

◦ CIPP관의 휨 파괴 하중시험(콘크리트 관)

◦ CIPP관의 강성시험(플라스틱 관)

◦ CIPP의 장기시험(내약품성, 휨 크리프 시험)

② ○○○ 방식의 연속삽입형 반전장치를 이용하여 하수관 보수작업 전체에 대한 작업성 및 작업 편의성이 뛰어난 기술

◦ ○○○의 시공성

◦ ○○○를 이용한 시공에 따른 작업 편의성

(폐기물분야)

① 다단의 ○○○과 ○○○의  ○○○을 건설폐기물 중간처리시설에 최초로 적용하여 입도조절 공정 없이 단순파쇄에 의해 도로공사용 순환골재 품질기준에 적합한 순환골재를 생산하는 기술

◦ 신기술 범위에 해당되는 공정의 운전조건 및 처리효율 측정분석(평가방법)

구분	평가항목
골재 흡수율 평가	투입 전 흡수율 측정
	투입 후 흡수율 측정
골재의 밀도 평가	투입 전 밀도 측정
	투입 후 밀도 측정

1.2 항목별 세부 평가항목, 평가방법, 평가횟수

1.2.1 효율성(또는 성능, 효과)

○ 항목별 세부 평가항목, 평가방법, 평가횟수 등을 제시

※ 아래 예시의 양식(서식)은 별도 정해진 형식이 아니므로 참고하시고, 신청 기술을 쉽게 표현할 수 있도록 제시하시기 바랍니다.

◈ 작성 예시(효율성)

(수질분야_하수처리기술)

평가 항목		평가 방법	평가 횟수(회)			분석 기관	법적기준	측정결과
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
처리용량	유입수량/방류수량	수질오염공정시험방법 또는 Standard method (USA)	30	…	…	…
유입수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		30
포기조	DO, MLSS, SRT, HRT, F/M, SV30, MLVSS, pH, 수온, ○○ 등		25
○○○	…………		…
유출수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		…

(관거분야_관망기술)

평가항목	평가내용	평가방법	평가 횟수(회)			분석 기관	법적기준	측정결과
			총계	자체	외부
수밀시험	관경별로 수두 1m에서 3시간 동안 실시	하수도공사시공관리요령
○○○	…………		…	…	…	…
강성시험	내경 5% 변형 시 강성을 측정	KPS M 2009
내화학성시험	화학용액에 최소 30일간 침지시킨 후 시편의 굴곡강도와 휨탄성 계수를 측정하여 초기 값과 비교	ASTM D 543

(대기분야_소각용융 처리기술)

평가 항목		평가방법	평가 횟수(회)			분석기관	법적기준	측정결과
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
저장피트	폐기물 분석(물리적 조성, 밀도, 발열량, 삼성분, 원소분석)	폐기물공정시험방법
소각로	처리량, 로내 조건, 부하율, 체류시간, 열 및 물질수지, 성능곡선, 소각효율, 감용 및 감량률	〃
연돌	대기오염물질(다이옥신 포함) ※ 다이옥신 경우 3개 시료	대기오염공정 시험방법
재피트	배출잔재 분석(중금속 10종)	폐기물공정 시험방법
시스템	부하변동 안정성(운전범위)	저부하 및 과부하
	연속운전의 신뢰성	30일 연속
○○○	…………	……	…

(대기분야)

평가 항목		평가방법	평가 횟수(회)			분석기관	법적기준	측정결과
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
경화 및 양생	악취(복합악취)	직접관능법
	VOCs	...
경계지주변	악취	직접관능법
시설주변	악취	기기분석법
	소음	...
	진동	...

(건설폐기물 분야) 예시1

평가 항목		평가방법	평가 횟수(회)			분석 기관	법적기준	측정결과
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
처리용량	투입량/생산량	KS F 2503, KS F 2574, ……	30	…	…	……
1차 파쇄 후	절대건조 밀도(g/㎤), 흡수율(%)		30
2차 파쇄 후	절대건조 밀도(g/㎤), 흡수율(%)		25
살수 스크린 후	절대건조 밀도(g/㎤), 흡수율(%)		…
○○○	……………
최종 생산물	입도, 소성지수, 수정 CBR, 모래당량, 마모감량(%), 액성한계(%), 유기이물질(%, 용적), ………		…

(건설폐기물분야) 예시2

평가 항목			평가방법	평가 횟수(회)			분석기관	법적기준	측정결과
평가공정	측정분석 항목			총계	자체	외부
물질수지	혼합건설폐기물		물질수지법	5		5
	폐콘크리트			5		5
환경평가	폐콘크리트	비산먼지(㎎/S㎥)	대기오염 공정시험법	3		3
		미세먼지(㎎/S㎥)		3		3
		진동	소음,진동 공정시험법	3		3
		소음		3		3
	혼합 폐기물	비산먼지(㎎/S㎥)	대기오염 공정시험법	3		3
		미세먼지(㎎/S㎥)		3		3
		진동	소음,진동 공정시험법	3		3
		소음		3		3
	배경**	비산먼지(㎎/S㎥)	대기오염 공정시험법	3		3
		미세먼지(㎎/S㎥)		3		3
		진동	소음,진동 공정시험법	3		3
		소음		3		3
	유해 물질	슬러지	폐기물 공정시험법	5		5
		5㎜ 이하		5		5
		5～13㎜		5		5
		40㎜ 이하		5		5
	수질	슬러지수	수질오염 공정시험법	3		3
		세척수		3		3
* 무기 이물질 : KS F 2576이 2006.12.14에 개정되면서 관련 내용 포함

1.2.2 완성도, 경제성, 작업환경 안전성, 유리관리 편의성 등 필요항목별 작성

(예) 작업환경 안전성

1.2.2.1 시설 및 설비(또는 시공)의 안전

○ 기술 및 시설별로 유해물질의 종류 및 안전장치, 예상 가능한 사고 및 대처방안 등

○ 화재, 정전, 단수 등에 대한 대처방안

1.2.2.2 작업 환경 안전

○ 온도, 습도, 먼지, 가스, 소음, 진동, 악취, 조명, 환기 등의 작업 환경의 적정성

1.2.2.3 작업 환경 안전성 체크리스트(자가점검표 활용 p.109)

(예) 유지관리 편의성

1.2.3.1 기동 및 정지(또는 시공)의 편의성

○ 기동 및 정지(또는 시공)의 절차 등

1.2.3.2 운전제어 및 유지관리

○ 운전인자 및 자동제어의 범위, 주요 운전 내용 등

1.2.3.3 운전요원의 숙련 필요성

1.2.3.4 작업의 편의성 등

○ 동선 및 유지보수 공간 등

(예) 경제성

○ 경제성은 기존기술과 비교할 수 있는 용량(‘Ⅴ.설계시방서 및 운전절차서’의 ‘2. 설계계산서’
참조)으로 신청일자를 기준으로 고려하여 산정하여야 한다.

○ 원가계산서 등 객관적인 근거자료를 바탕으로 신청기술을 적용하는 경우 투입되는 비용 및 시간에 대한 효과를 설계, 시공, 유지 관리 또는 생애주기 전반에 걸쳐 분석하여 기술한다.

1.2.2.1 시설비 (또는 시공비)

○ 시설비는 다음사항을 고려하여 작성한다.

- 소요면적(㎡)은 유지관리 면적을 포함한다.

- 토목·건축공사비는 부대설비를 제외한 순수 구조물 비용만 적용하고,
적산자료 (건설협회)에 준하여 산정한다.

- 기계, 전기·계장공사비, 자재비는 물가자료 등 물가지 기준(없을
경우 견적서 등 객관적인 자료), 인건비는 표준품셈 및 적산자료 등 기준으로 산정한다.

- 감가상각비(시설물 내구연한을 기준) 제시한다.

○ 시공비는 다음사항을 고려하여 작성한다.

- 재료비, 노무비(시공인원 및 시공시간), 경비를 고려하여 관경별로
작성한다.

- 현장시공조건, 관경 등을 고려하여 가장 일반적인 조건을 기준으로 산정한다.

- 산출기준(OOOO년 건설표준품셈기계가격, 제조업체 견적가 등) 제시한다.

1.2.2.2 유지관리비

○ 직접경비

- 인건비 : 엔지니어링사업의 대가기준 (중급기능사 기준)

예) 연봉 → 중급기능사 단가×25일/30일×13개월(퇴직금 1개월 포함)

- 전력사용량 : 산업용 전력(을) 요금을 기준

예) 계약전력비 : 계약동력(Kw)×단가(원/월)×12개월

사용전력비 : 동력(Kw)×단가(원/㎾h)×운전시간(hr)×365

- 약품비 : 물가자료 등 물가지 기준

예) 약품비 : 약품 사용량(㎏/일)×단가(원/㎏)×365일

- 케이크 처리비 : 수도권매립지 매립기준

예) 케이크 처리비 : 케이크 발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일

- 케이크운반비 : 서울 → 수도권매립지 왕복기준

예) 케이크처리비 : 케이크 발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일

○ 전력사용량은 평가대상시설 사용량과 타 용도의 사용량을 구분하여 제시

○ 기타 소요비용(주기적인 교체가 필요한 소모품성 재료의 교체비용 등)

○ 연간사용량 및 원단위로 제시

1.2.2.3  처리단가

○ 처리단가 = (연간운영비용)/(연간처리량)

1.2.2.4 평가기술을 적용하여 실증시설의 설치시 용량별 예상비용

○ 용량기준 :

- 수 처리 시설의 경우 : 1,000, 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000㎥/일 중 3가지 택일 제시

- 소각시설의 경우 : 1, 10, 50, 100, 200톤/일 각각 제시

◈ 작성 예시(경제성)

(수질분야)

◦ 시설비

(1) 시 설 비 :  일금                   원

- 토목, 건축 공사 :                  원

- 기계, 배관 공사 :                  원

- 전기, 계장 공사 :                  원

※ 붙임자료

품 명	규 격	단위	수량	공사비							비 고
				재료비		노무비		경비		계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액

(2) 시설 부지면적 :    (100,000원/ ㎡ 기준)

◦ 유지관리비

항 목	비 용	비 고
인 건 비	…원	중급기능사 단가×25일/30일×13개월×인
전 력 비	…원	1. 기본전력비 : 계약동력(㎾)×단가(원/월)×12개월 2. 사용전력비 : 동력(㎾)×단가(원/㎾h)×운전시간(시간/일)×365일 3. 총 전력비 : 원/년
약품비	…원	약품사용량(kg/일)×단가(원/kg)×365일
용수사용비	…원	소요량(㎥/일)×단가/ton×365일
연 료 비	…원	연료사용량(ℓ/시간)×단가(원/ℓ)×운전시간(시간/일)×365일
슬러지처리비	…원	케이크발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일
운반비	…원	발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일 (거리 :서울 → 수도권매립지 왕복기준)
소수선비	…원	유지보수비 1.메카니컬 씰 : 수량(개/회)×단가(원/개)×회/년 2. Oil : 사용량(ℓ/회)×단가(원/ℓ)×회/년
합 계	……천원	연 유지관리비기준 : 천원/년

◦ 처리단가

(시설설치비)

(1) 시설비(년)  :  단가 =                  (원/년)

(내구연한)

※ 1. 내구연한은 시설물(토목, 건축, 기계, 전기․계장공사별로 상세하게 제시)

2. 기자재 내구연한 예

예) 하수처리장 기자재 내구연한(대수선비)

(단위 : 년)

품 명	한 국 감정원	서 울 특별시	일 본 건설성	중랑천 처리장	적 용	사 유
수 문			17	12	15	본체 재질 : GCD 450
Valve			17	10	15
Screen			15	10	15	본체 재질 : STS 304
Belt Conveyor	10～15	6	15	6	10	Cover 및 집수판 재질 : STS 3O4
공기압 Conveyor					15	본체 재질 : STS 304
수중펌프	10～12	8	18	10	15	본체 재질 : GCD 450
일반 Pump	10～15	10	20	10	15	본체 재질 : GCD 450
일축나사형 Pump	10		10	10	10
다이아프렘 Pump	10～15				10
Sludge Pump	10～12	10	10	7	15	본체 재질 : GCD 450
수중 교반기			15	10	15	본체 재질 : STS 304
일반 탱크류			15		15	본체 재질 : STS 304
폭기기			15	12	15	본체 재질 : STS 304
소포수 노즐			10	7	10
산기기			10	7	10
송풍기			20	20	20
유량계			10		10
Hoist	10～15		20	15	15
공기 압축기			20	10	15
파쇄기			15	12	12

(2) 유지관리비(년) :             원/년

[설치비(원/년) + 유지관리비(원/년)]

(3) 처리단가   :                                               (원/㎥)

[처리용량(㎥/년)]

◦ 기존기술 대비 경제성 요약

구 분	신청기술	기존기술(1)	기존기술(2)	비 고
1. 연간유지관리비(원/년)
2. 연간처리량(㎥/년)
3. 처리단가(원/㎥)

(관거분야)

◦ 시공인원 및 시공시간

	보수공정 단계		인원	공 정 내 용	소요 시간
	사전 CCTV조사 준설 및 이물질 제거 장애물 제거 보수 작업준비		O 명	◦파손부위 및 장애물 파악(CCTV 조사) ◦관거 내 준설 및 이물질 제거(water jet cleaning) ◦연결관 돌출, 나무뿌리, 기타 장애물 제거 (커터작업) ◦작업 밧줄(bar)의 견인이동 및 보수자재 배치	OO분
	보수부재의 장착 (OOOO, OO)		O 명	◦보수기에 보수부재 설치(OOOO, OO) ◦혼합되어진 수지를 지수 보강재에 함침 하여 OOO 외주 면에 감아 장착	OO분
	평가 대상범위 / 소계 : OO분 / 총 소요시간 : OO분

◦ 초기투자비용 및 재료비

장비명	규 격	단위	장비가격(원)	손료계수	시간당 손료(원)
내면보수차	○○ton	원	O,OOO	O,OOO	O,OOO
CCTV 카메라	자주식/측시용	원	O,OOO	O,OOO	O,OOO
공기압축기기	○○HP/벨트구동식	원	O,OOO	O,OOO	O,OOO
CCTV 적재차량	○○TON 탑차	원	O,OOO	O,OOO	O,OOO
소구경 보수기	Φ○○○ ㎜	원	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ○○○ ㎜	원	O,OOO	O,OOO	O,OOO

◦ 시공비용

품 명	규 격 (㎜)	수 량	단 위	단 가	재료비	노무비	경비	비 고
					단 가	단 가	단 가
소구경	Φ200	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ250	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ300	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ350	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ400	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ450	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ500	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO
	Φ600	1	개소	O,OOO	O,OOO	O,OOO	O,OOO

※ 붙임에 일위대가 첨부(p.oo)

◦ 기존기술 대비 경제성 요약

관경(mm)	신청기술	기존기술(1)	기존기술(2)	비 고

(폐기물분야)

◦ 시설비

(1) 시 설 비 :  일금                   원

- 토목, 건축 공사 :                  원

- 기계, 배관 공사 :                  원

- 전기, 계장 공사 :                  원

※ 붙임에 세부자료 첨부(p.oo)

품 명	규 격	단위	수량	공사비							비 고
				재료비		노무비		경비		계
				단가	금액	단가	금액	단가	금액

(2) 시설 부지면적 :    (100,000원/ ㎡ 기준)

◦ 유지관리비

항 목	비 용	비 고
인 건 비		중급기능사 단가×25일/30일×13개월×인
전 력 비		1. 기본전력비 : 계약동력(㎾)×단가(원/월)×12개월 2. 사용전력비 : 동력(㎾)×단가(원/㎾h)×운전시간(시간/일)×365일 3. 총 전력비 : 원/년
약품비		약품사용량(kg/일)×단가(원/kg)×365일
용수사용비		소요량(㎥/일)×단가/ton×365일
연 료 비		연료사용량(ℓ/시간)×단가(원/ℓ)×운전시간(시간/일)×365일
슬러지처리비		케이크발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일
운반비		발생량(ton/일)×단가(원/ton)×365일 (거리 :서울 → 수도권매립지 왕복기준)
소수선비		유지보수비 1.메카니컬 씰 : 수량(개/회)×단가(원/개)×회/년 2. Oil : 사용량(ℓ/회)×단가(원/ℓ)×회/년
합 계		연 유지관리비기준 : 천원/년

◦ 처리단가

(시설설치)

(1) 시설비(년)  :  단가 =                   (원/년)

(내구연한)

※ 1. 내구연한은 시설물(토목, 건축, 기계, 전기․계장 공사별로 상세하게 제시)

◦ 용량별 시설투자비(설계 또는 설치 가능한 용량까지 기재)

구분	처리용량 (m3/d)	초기 투자비(원)	비 고
1	1,000
2	2,000
3	5,000
4	10,000
5	20,000

◦ 기존기술 대비 경제성 요약

구 분	신청기술	기존기술(1)	기존기술(2)	비 고
1. 연간유지관리비(원/년)
2. 연간처리량(㎥/년)
3. 처리단가(원/㎥)

1.3 운전조건

○ 신청기술 및 시설과 관련된 운전(또는 시공)조건의 조사 내용을 공정별, 운전인자별로 평가방법 및 회수 제시

◈ 작성 예시(운전조건)

(수질분야_하수처리기술)

공정별		HRT(hr or min)		MLSS(mg/ℓ)		DO(mg/ℓ)		평가 횟수(회)			분석 기관
기간		춘하절기	동절기	춘하절기	동절기	춘하절기	동절기	총계	자체	외부
재포기조
탈산소조
혐기조
무산소조
호환조	무산소조
	호기조
호기조
침전조

(관거분야)

공정별	시공인원	작업시간	대기온도 등	평가 횟수(회)			분석 기관
				총계	자체	외부
사전조사
작업준비
반전삽입
경화 및 양생
마무리

(폐기물분야)

공정별	전력량(kW)		공정수량(ℓ)		골재입도		평가 횟수(회)			분석 기관
							총계	자체	외부
죠크러셔
자력선별
살수스크린
풍력선별
콘크러셔
살수스크린
○○○

1.4 분석내용 종합

○ 위에서 열거한 시험분석항목 및 횟수에 대하여 최종 종합 정리하여 표로 제시

◈ 작성예시(종합)

(수질분야)

평가 항목		평가방법	평가 횟수(회)			분석기관	법적 (자체)기준	측정 결과
평가공정	측정분석 항목		총계	자체	외부
처리용량	유입수량/방류수량	수질오염공정시험방법 또는 Standard method (USA)	30	…	…	…
유입수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		30
포기조	DO, MLSS, SRT, HRT, F/M, SV30, MLVSS, pH, 수온 등		25
○○○	……………		…
유출수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		…
처리효율
경제성	시공비, 유지관리비, 슬러지처리비	자체평가
유지관리 편의성	자동운전, 실시간 제어	자체평가
…
관련규정	관련규정 및 법규 준수여부(종합)

◦ 무산소조 - 혐기조 - 호기조 - 탈기조의 4단계로 구성되어 있으며, 침전조 대신 호기조 내에 침지식 중공사막(세공경 0.4 ㎛)을 설치

◦ 오염물질의 평균 제거효율(효율성/처리효율)

- BOD는 143.5 mg/L에서 1.1 mg/L로 98.9%, CODMn은 86.5 mg/L에서 6.6 mg/L로 89.1%, SS는 236.2 mg/L에서 1.1 mg/L로 98.8%, T-N은 31.6 mg/L에서 7.4 mg/L로 71.7%, T-P는 4.2 mg/L에서 0.6 mg/L로 72.9%, TKN은 22.6 mg/L에서 1.6 mg/L로 91.9%의 제거율을 나타냈다.

※ 각항목별 주요내용 및 결과 요약 작성

(관거분야)

구 분		평가 항목	평가방법	평가 횟수(회)			분석기관	법적 (자체)기준	측정 결과
				총계	자체	외부
성 능	성능	강성시험, 수밀시험, 피로시험, 굴곡강도, 열안정성시험, 인장강도 등	하수도공사시공관리요령, KS, ASTM 등
	내구성	피로시험, 내화학성시험, 장기휨크리프시험 등	KS, ASTM 등
경제성		자재비, 시공비 등 일위대가	자체평가
유지관리 편의성		시공시간 등	자체평가
…
관련규정		관련규정 및 법규 준수여부(종합)

<항목별 주요내용>

○○○와 ○○○를 ○○○○에 감아 이송하여 팽창 경화시켜 하수관의 파손부위를 보수하는 기술

◦ 철근 콘크리트 관(B형 흄관)과 관경(㎜) Φ300, Φ400, Φ500, Φ600, Φ700 PE관에 대해 본관 보수관, 이음부단차 보수관, 연속설치 보수관의 수밀성을 1.7 m 수두조건에서 각각 5회 유출수 누수시험을 실시하였으며, 수밀시험결과 누수가 발생하지 않았다.(완성도)

◦ 철근 콘크리트 관과 관경(㎜) Φ300, Φ800, Φ900 PE관에 대해 신관과 보수관(본관 보수관, 이음부단차 보수관)의 파괴하중 비교시험을  실시한 결과, 신관에 비해 본관 보수관은 평균○○%, 이음부단차 보수관은 평균 ○○% 파괴하중이 증가하였다.(효율성/성능)

◦ 관경(㎜) Φ300, Φ800, Φ900 PE관에 대해 신관과 보수관(본관 보수관, 이음부단차 보수관)의 내경5% 변형시의 강성시험을 실시한 결과, 신관 대비 본관 보수관은 평균 ○○%, 이음부단차 보수관은 ○○%정도 강성이 증가하는 것으로 나타났다. (효율성/성능)

※ 각항목별 주요내용 및 결과 요약 작성

(폐기물분야)

평가항목				평가방법	평가횟수			분석기관/ 비고	법적 (자체)기준	측정 결과
평가공정		측정분석 항목			총계	자체	외부
신청기술 적용 전	1차 파쇄 후	폐콘	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5	○○연구원 (단,○○은 자체 평가 결과임)
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
		혼폐	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
	2차 파쇄 후	폐콘	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
		혼폐	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
	살수스크린 후	폐콘	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
		혼폐	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
신청기술 적용후	스크린 적용전	폐콘	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
			입도	KS F 2574	5		5
		혼폐	절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
			입도	KS F 2574	5		5
	스크린 적용후 (최종 생산물)	폐콘크리트	입도	KS F 2574	5		5
			소성지수	KS F 2303	5		5
			수정 CBR	KS F 2320	5		5
			마모감량(%)	KS F 2508	5		5
			모래당량	KS F 2340	5		5
			액성한계(%)	KS F 2303	5		5
			유기이물질(%,용적)	KS F 2576	5		5
			유기이물질(%,용적)	KS F 2576		5	5
			절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
		혼합건설폐기물	입도	KS F 2574	5		5
			소성지수	KS F 2303	5		5
			수정 CBR	KS F 2320	5		5
			마모감량(%)	KS F 2508	5		5
			모래당량	KS F 2340	5		5
			액성한계(%)	KS F 2303	5		5
			유기이물질(%,용적)	KS F 2576	5		5
			무기이물질(%,질량)*	KS F 2576		5	5
			절건밀도(g/㎤)	KS F 2503	5		5
			흡수율(%)	KS F 2503	5		5
경제성
…
관련 규정	관련규정 및 법규 준수여부(종합)

<주요내용>

다단의 ○○과 ○○을 건설폐기물 중간처리시설에 최초로 적용하여 입도조절 공정 없이 단순 파쇄에 의해 도로공사용 순환골재 품질기준에 적합한 골재의 생산기술

◦ 신청기술 성능을 평가하기 위하여 KS F 2501(골재의 시료채취방법)에 따라 10회에 걸쳐 혼합건설폐기물(시료명 : 혼폐)와 폐 콘크리트(시료명 : 폐콘)에 대한 시료를 각각 5회에 걸쳐 직접 채취하여 도로공사용 순환골재의 품질기준에 따라 실험을 실시하였다.

◦ 절대건조밀도, 흡수율, 마모감량 등에 대한 콘크리트 및 콘크리트 제품제조용 순환 잔골재 물리적 성질 시험 검사결과 모든 항목에서 품질기준을 만족하였다.

※ 각항목별 주요내용 및 결과 요약 작성

◈ 세부 작성예시(추가 참고자료)

∎ 수질

0.0.0 처리대상수의 성상

- 처리대상수(○○하수처리장 1차침전지 월류수, ○○폐수 등)를 구체적으로 설명

- 유입하수의 오염물질 특성에 대하여 <표>, <그래프>로 설명

• 유입수의 오염물질농도(성상)

항 목	유입수 오염물질농도(mg/L)
	최 고	최 저	평 균
pH
BOD
CODMn
SS
T-N
T-P
CODCr
TKN
○○○

• 유입수의 오염물질 농도 변화(T-N,)

[그림 0-0] 유입수의 질소 농도 변화

• 기타 유입수 관련 설명이 필요한 항목(수온, pH, DO변화) 등을 설명

0.0.0 유입처리량

(1) 처리량(처리용량), 투입량 : ○○○○(m3/일, Ton/일)

항 목	최 고	최 저	평 균
유입처리량(m3/일)

(2) 평가기간중 유입유량의 변화

[그림 0-0] 평가기간동안 유입량 변화

(3) 시간대별 유량변화 등을 필요시 표 또는 그림으로 설명

0.0.0 오염물질 제거효율

- 유입수 및 처리수의 시험분석결과 및 제거효율 현황표

- 각 오염물질별로 일자별 처리효율 변화 그래프 등을 <표>와 <그림>으로 설명

- 오염물질 배출허용치 등 법적 기준치가 있는 경우 기재

<오염물질 처리효율>

항 목	단 위	오염물질농도					처리효율 (％)
		유 입 수		방 류 수
		최고 ～ 최저	평 균	최고 ～ 최저	평 균	기준치
BOD5	㎎/ℓ	～		～
CODMn	㎎/ℓ	～		～
SS	㎎/ℓ	～		～
T-N	㎎/ℓ	～		～
T-P	㎎/ℓ	～		～
대장균군수		～		～

※ 총 (   )회의 평균 자료

<시험분석결과표> : 국내 가동 시험성적 자료제시

일자	공정 1(유입수)					공정 2(혐기조)					공정 3					공정 4
	측	정	분	석	항	목
/	측	정	값
/
최대
최소
평균

※ 상기 총괄표에 제시된 외부 시험성적서(사본도 가능)는 “Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료”에 첨부

※ 국내 가동 시험성적 자료가 2페이지 분량을 초과할 경우는 “Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료”에 외부 시험성적서(사본도 가능)와 함께 제시

0.0.0 항목별 오염물질 제거효율

(1) 항목별 제거효율

- 항목별 오염물질 농도 변화를 <표>와 <그림>으로 설명

<표 4> TN 제거효율

구 분	오염물질농도 (mg/L)		처리효율(%)
	유입수	처리수
TN	000.0～000.0 (평균 000.0)	00.0～00.0 (평균00.0)	00.0～00.0 (평균00.0)

※ 최저값 ～ 최고값, ( )는 산술평균 임

[그림 0-0] TN 제거효율 변화

0.0.0 단위공정별 물질거동

(1) 단위공정별 오염물질 농도 변화

(2) 단위공정별 유기물 및 SS의 농도변화

(3) 단위공정별 질소 및 인의 농도변화 등

※ 위 항목 외 필요시 <표> 또는 <그림>으로 설명

<표 0-0> 생물반응조의 질소계열(NH3-N, NO2-N, NO3-N) 거동

항 목	유입수	혐기조	무산소조	호기조	방류수
NH3-N(mg/ℓ)	12.49	8.92	4.77	2.61	2.60
NO2-N(mg/ℓ)	0.55	0.27	0.37	0.43	0.43
NO3-N(mg/ℓ)	0.98	0.28	1.15	2.94	3.83

[그림 0-0] 생물반응조별 질소계열(NH3-N, NO2-N, NO3-N)의 변화

<표 0-0> 생물반응조별 PO4-P 농도

항 목	유입수	혐기조	무산소조	호기조	방류수
PO4-P (mg/ℓ)	1.34	1.40	0.86	0.66	0.50

[그림 0-0] 생물반응조의 PO4-P 거동

0.0.0 영향인자별 제거특성

(1) 해당기술에 영향을 미치는 인자별 작용

(2) 동절기 제거효과

- 동절기 및 춘・하절기 오염물질별 제거효율<표>

<표 0-0> 하․추절기, 동절기 오염물질농도 및 처리효율

구분	오염물질 농도(mg/ℓ)
	하․추절기(2000. 6 ～11월)			동절기(2000.12～2001. 1)
	유입수 (최저～최고)	방류수 (최저～최고)	제거율(%) (최저～최고)	유입수 (최저～최고)	방류수 (최저～최고)	제거율(%) (최저～최고)
BOD	52.3～447.4 (168.3)	3.3～38.2 (10.0)	81.7～98.4 (93.9)	60.3～188.5 (94.1)	2.5～16.6 (11.5)	72.5～98.7 (85.5)
CODMn	21.8～173.3 (66.4)	6.1～13.2 (8.8)	70.6～94.9 (83.5)	20.4～73.3 (36.3)	8.5～13.1 (10.0)	50.0～86.1 (68.9)
SS	65.0～590.0 (199.6)	3.0～18.3 (9.1)	88.5～99.0 (93.7)	40.0～140.0 (77.8)	2.7～9.7 (6.5)	82.0～98.1 (90.2)
T-N	15.3～72.7 (31.0)	4.3～12.4 (7.8)	43.4～93.0 (70.4)	16.3～34.2 (23.1)	3.4～14.4 (10.6)	12.4～81.5 (52.9)
T-P	0.94～5.06 (3.15)	0.25～1.10 (0.66)	15.5～91.2 (73.2)	1.48～3.88 (2.20)	0.35～1.02 (0.75)	31.4～82.8 (61.0)

※ 하․추절기 자료는 22회의 결과로 산정함

※ 동절기 자료는 8회의 결과로 산정함

(3) 우기 시 제거효과

(가) 우기(강우) 시 및 평상시의 항목별 제거효율<표>

(나) 우기 시 BOD 제거효율의 변화<그림>

(다) 우기 시 T-N 제거효율의 변화<그림>

(라) 우기 시 T-P 제거효율의 변화<그림>

(4) 수온의 영향

(가) 수온에 따른 BOD, T-N, T-P 제거효율의 변화<그림>

(나) 단위공정에서의 수온의 영향<그림>

1) 탈질속도에 대한 수온의 영향(무산소조)

2) 질산화속도에 대한 수온의 영향(호기조)

3) 수온이 인 제거에 미치는 영향(호기조)

[그림 0-0] 수온과 질산화율, 탈질률 분포도

(5) pH의 영향<그림>

(가) 질산화속도와 pH의 관계(호기조)

(나) 탈질속도와 pH의 관계(무산소조)

(다) pH가 인 섭취에 미치는 영향(호기조)

(6) DO의 영향<그림>

(가) 용존산소가 질산화속도에 미치는 영향

(나) 용존산소가 인 섭취속도에 미치는 영향

(7) ORP

(가) 탈질속도에 따른 ORP의 변화(or 탈질속도와 ORP의 관계)(무산소조)

(나) 인 방출과 ORP의 관계(혐기조)

(8) C/N비의 영향

(가) C/N비에 따른 T-N 제거효과

(나) BOD/TKN비에 따른 NH3 제거효율의 변화(호기조)

(다) 탈질속도에 대한 BOD/TKN비의 영향(무산소조)

(라) 질산염 농도가 인 방출에 미치는 영향(혐기조)

(9) C/P비의 영향

(가) VFA의 단위무게 당 제거되는 인의 양

(나) C/P비에 따른 T-P 제거효율 변화<그림>

(10) 수량부하의 영향

(가) HRT에 따른 BOD, COD, SS 제거효과

(나) HRT에 따른 T-N, T-P 제거효과

(다) 단위공정별 HRT(수리학적 체류시간) 분석결과

(mg/L)

반응조	HRT(hr)	BOD	COD	SS
혐기조
무산소조
호기조
재포기조

(11) 유기물부하의 영향

(가) F/M비 변화에 따른 BOD, COD, SS 제거효과

(나) F/M비 변화에 따른 T-N, T-P 제거효과

(12) SRT의 영향

(가) SRT에 따른 BOD, COD, SS 제거효과

(나) SRT에 따른 T-N, T-P 제거효과

(13) 순환비(무산소조 등에서 필요시)

(14) 슬러지 침강성 평가

(가) 슬러지 침강속도 그래프

(나) 각 반응조의 슬러지 침강특성

구 분	SV(%)	MLSS(mg/L)	SVI	침강속도(cm/min)
혐 기 조
무산소조
호 기 조
탈산소조

0.0.0 운전인자 조사자료

○ 조사일자별로 각 공정의 운전인자에 대한 조사 자료를 작성 제시

조사일자	☞ 공 정 명
	☞ 운	전	인	자
	☞ 단	위
00-0-0
최대
최소
평균

주1) 운전인자 란은 각 공정에 해당하는 인자를 작성

- 수온, pH, DO, SV30, MLSS, MLVSS, 반송MLSS, F/M비, ORP, HRT, SRT, 잉여슬러지 인발량, …………등

<표 0-0> 폐타이어담체(Bio-SAC)의 물질특성 시험결과

폐타이어담체 조사항목		단위	실험결과	시험방법
조사항목	시험항목
비표면적	비표면적	㎡/g	0.00412 ± 0.0008605	질소가스를 이용한 BET측정법
비 중	진비중(습윤상태)	-	1.063	KS A 0602-95
	진비중(건조상태)	-	0.37	KS A 0602-95
	겉보기 비중(습윤상태)	-	1.047	KS A 0602-95
	겉보기 비중(건조상태)	-	0.35	KS A 0602-95
내약품성	(10% HCl)	%	3.1	상온에서 168시간후 무게변화율
	(5% H2SO4)		3.3
	(5% NaOH)		2.8
	(0.5% NaOH)		1.1
입도시험	4mesh 잔류분	%	93.6	KS A 5301-95
	6mesh 잔류분		6.4	KS A 5301-95
	8mesh 잔류분		0	KS A 5301-95
	10mesh 잔류분		0	KS A 5301-95
중금속 용출시험	Pb	mg/L	N.D	폐기물공정시험방법
	Cu		N.D	폐기물공정시험방법
	As		N.D	폐기물공정시험방법
	Cd		N.D	폐기물공정시험방법

※ 측정분석량 산정기준(처리량 000m3/일, 포기조 용적 : 10m3, 담체충전율 15%)

<표 0-0> 폐타이어담체의 부착미생물(MLSS)량

구 분	측정 항목	1회	2회	3회	4회	5회	6회	평균
부유 미생물	부유미생물 농도 (mg/ℓ)	4270	4490	3950	4320	4310	4210	4258
	부유미생물량(kg)	37.6	39.5	34.8	37.9	37.9	37.0	37.5
부착 미생물	부착미생물 함수율(%)	95.6	96.1	96.3	96.2	96.4	96.5	96.2
	부착미생물 두께(㎛)	185	183	188	162	180	167	177.5
	부착미생물 건조밀도(mg/㎤)	40.4	39.1	36.3	36.3	36.0	35.6	37.3
	단위면적당 부착미생물량(mg/㎠)	0.80	0.70	0.68	0.61	0.67	0.62	0.68
	담체 단위무게당 부착미생물량(mg/g)	33.0	29.0	27.0	25.0	26.4	24.1	27.42
	부착미생물량(kg)	15.8	13.9	13.5	12.0	13.4	12.0	13.4
총 미생물 농도(mg/ℓ)		6060	6070	5480	5680	5832	5570	5782
부착미생물량/총미생물량(%)		29.6	26.0	28.0	24.0	26.1	24.5	26.37

[그림 0-0] 부착미생물(MLSS)과 부유MLSS

∎ 관거

0.0.0 수밀시험

- 관종 및 관경, 시험조건, 시험횟수 등을 명시

- 누수허용량을 명시하고 그 결과에 대하여 <표>, <그래프>로 설명

○ 수밀시험 시 하수관거 누수허용량

구 분	관경(Φ, ㎜)
	250	300	350	400	450	500	600	700	800	1000
허용량 (ℓ/m)	0.42	0.05	0.058	0.067	0.075	0.083	0.1	0.117	0.133	0.167
※ 누수허용량은 10분 기준, 누수허용량 = 관경별 누수허용량(ℓ/m) × 관거길이(m)

○ 수밀시험 결과

항목 관종 및 관경		시험조건	시험횟수	이상 유/무	비 고
○○○○	Φ300	◦수두: 1.7 m ◦관종: B형 보통관 2종 ◦파손범위(㎜): 80(H) × 80(L)	5회	이상없음	(누수없음)
	Φ400		5회	이상없음	(누수없음)
	Φ500		5회	이상없음	(누수없음)
	Φ600		5회	이상없음	(누수없음)
	Φ700		5회	이상없음	(누수없음)

0.0.0 외압강도시험

○ 외압강도시험결과

관경 (㎜)	KS F 4403 외압강도기준 (kN/m)	파괴하중(kN/m)			분석기관
		신관	본관 보수관 (보수폭 ○○ ㎜)	이음부단차 보수관 (보수폭 ○○ ㎜)
Φ300	25.6	○(100%)	○○ (○○%)	○○ (○○%)	○○ 연구원
Φ800	53.0	○(100%)	○○ (○○%)	○○ (○○%)
Φ900	57.9	○(100%)	○○ (○○%)	○○ (○○%)
평균 보수관 강도비율(%)		100	○○	○○
※괄호(%)는 신관을 강도 100%라고 가정, 보수관의 강도를 비율(%)로 표시함

○ 신관과 보수관의 파괴하중 비교

0.0.0 보수재 물성시험

- 물성시험 결과를  <표>와 <그림>으로 설명

- 법적 기준치가 있는 경우 기재

시험항목	시험방법	기준치 (ASTM A 240)	시험결과	평가기관
인장강도(N/㎟)	KS B 0802 : 2003	515 (100%)	○○ (○○%)	○○ 연구원
내력(N/㎟)		205 (100%)	○○ (○○%)
연신율(%)		40 (100%)	○○ (○○%)

∎ 폐기물

0.0.0 처리대상 건설폐기물의 성상

- 처리대상 폐기물(○○공사현장 건설폐기물, ○○도로보수공사현장 폐아스콘 등)을 구체적으로 설명

○ 투입폐기물의 특성(성상)

항 목	투입폐기물 성상
	투입량(ton/day)	이물질량	비고
OO 철거현장 혼합건설폐기물
OO 공사현장 폐콘크리트
OO 도로보수현장 폐아스콘

- 기타 투입폐기물 관련 설명이 필요한 항목(수분량, 혼합비) 등을 설명

0.0.0 투입처리량

- 시간대별 투입폐기물 변화 등을 필요시 표 또는 그림으로 설명

0.0.0 골재품질 향상

- 신청기술 통과 전·후의 시험분석결과 및 제거효율 현황표

- 각 오염물질별로 일자별 처리효율 변화 그래프 등을 <표>와 <그림>으로 설명

- 품질기준 등 법적 기준치가 있는 경우 기재

<표 > 공정별 밀도 및 흡수율

공정별 밀도 및 흡수율			단위	평가결과
				1차	2차	3차	4차	5차	평균
죠크러셔 통과 후	폐콘	밀도	g/㎤	2.10	2.09	2.12	2.16	2.12	2.12
		흡수율	%	7.73	8.06	7.91	7.49	8.11	7.86
	혼폐	밀도	g/㎤	2.16	2.20	2.18	2.12	2.16	2.17
		흡수율	%	6.17	7.31	6.89	7.05	6.49	6.78
더블죠크러셔 통과 후	폐콘	밀도	g/㎤	2.19	2.21	2.18	2.20	2.19	2.20
		흡수율	%	6.61	6.49	7.01	6.62	6.73	6.69
	혼폐	밀도	g/㎤	2.21	2.17	2.21	2.22	2.19	2.20
		흡수율	%	6.56	7.01	6.84	6.38	6.89	6.74
신청기술 통과 후 (3차 스크린 전)	폐콘	밀도	g/㎥	2.30	2.29	2.32	2.31	2.36	2.32
		흡수율	%	5.02	5.11	5.34	5.24	5.29	5.20
	혼폐	밀도	g/㎤	2.31	2.32	2.31	2.32	2.31	2.31
		흡수율	%	5.11	4.92	5.34	5.29	5.21	5.17
3차 스크린 통과 후	폐콘	밀도	g/㎤	2.30	2.33	2.32	2.33	2.31	2.32
		흡수율	%	4.59	4.49	4.55	4.52	4.57	4.54
	혼폐	밀도	g/㎥	2.38	2.39	2.37	2.38	2.36	2.38
		흡수율	%	4.22	4.12	4.29	4.21	4.32	4.23
※ 시험성적서 - 첨부자료 참조

0.0.0 항목별 골재품질 개선 효과

(1) 모르타르 박리 후 흡수율 개선효율

- 항목별 개선효과를 <표>와 <그림>으로 설명

<표 3.1> 모르타르 박리기 투입 전․후의 흡수율 변화

시험 구분		1회	2회	3회	4회	5회	6회	평균
투입 전(%)		6.74	5.68	5.13	5.33	7.96	7.12	6.33
1차 투입(%)		-	-	-	-	4.92	6.07	5.50
2차 투입(%)		-	1.91	2.26	2.04	4.78	4.89	3.18
개선율 (%P)	1차	-	-	-	-	3.04	1.05	2.05
	2차	-	3.77	2.87	3.29	3.18	2.23	3.07
시험기관		KICT	KOTRIC	KOTRIC	KOTRIC	KICM	KICT
비고		본사	W/G	D/G	S/U	본사	본사

<그림 0-0> 모르타르 박리기 투입 전․후의 흡수율 변화

(2) 신청기술통과전·후 입도 개선효과

- 항목별 개선효과를 <표>와 <그림>으로 설명

<표 Ⅲ-00> 신청기술 투입 전 입도 분포

체 크기 (㎜)	1차		2차		3차		4차		5차		평균		기준 (RSB-2)	만족 유무
	통과중량 백분율(%)
	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐
50	68	75	65	71	67	68	73	70	68	69	68.2	70.6	100	不
40	38	46	40	42	35	38	43	41	40	38	39.2	41.0	80～100	不
20	7	10	6	9	9	11	11	7	10	8	8.6	9.0	55～100	不
5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	1.0	30～70	不
2.5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	1.0	20～55	不
0.4	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0.2	0.4	5～30	不
0.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	2～10	不
※ 시험성적서 - 첨부자료 참조

<표 Ⅲ-00> 신청기술 통과 후 + 스크린 통과 전 입도 분포

체 크기 (㎜)	1차		2차		3차		4차		5차		평균		기준 (RSB-2)	만족 유무
	통과중량 백분율(%)
	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	만족
40	100	99	100	100	99	99	100	100	100	99	99.8	99.4	80～100	만족
20	87	89	83	85	85	88	86	88	88	88	85.8	87.6	55～100	만족
5	36	40	32	37	34	34	31	38	37	38	34.0	37.4	30～70	만족
2.5	25	27	23	25	26	23	23	26	27	25	24.8	25.2	20～55	만족
0.4	8	10	7	8	10	7	8	9	10	10	8.6	8.8	5～30	만족
0.08	2	3	2	2	3	2	2	2	3	3	2.4	2.4	2～10	만족
※ 시험성적서 - 첨부자료 참조

<표 Ⅲ-7> 신청기술 통과 후 + 스크린 통과 후 입도 분포

체 크기 (㎜)	1차		2차		3차		4차		5차		평균		기준 (RSB-2)	만족 유무
	통과중량 백분율(%)
	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐	폐콘	혼폐
50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	만족
40	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	80～100	만족
20	82	88	76	81	81	78	78	75	83	79	80.0	80.2	55～100	만족
5	35	44	32	39	31	34	30	37	31	31	31.8	37.0	30～70	만족
2.5	26	32	23	25	21	24	20	22	20	22	22.0	25.0	20～55	만족
0.4	7	9	6	8	6	8	8	9	5	7	6.4	8.2	5～30	만족
0.08	2	2	3	2	2	2	2	3	2	2	2.2	2.2	2～10	만족
※ 시험성적서 - 첨부자료 참조

[그림 00-00] 신청기술을 적용 완료한 도로공사용 순환골재의 입도분포곡선

Ⅳ. 현장조사방법 및 현장평가방법

(환경신기술인증을 신청한 경우 현장조사방법을 작성하며, 기술검증을 신청한 경우 현장평가방법을 작성)

※ “Ⅳ. 현장조사 및 현장평가방법”은 기술인증 및 검증시 중요한 자료이오니 신청한 기술내용에 대하여 심사위원이 쉽게 이해할 수 있도록 정리하여 주시기 바랍니다.

< 주요 작성 내용 >

1. 신기술(또는 핵심기술)을 인증·검증 받기 위한 요구내용 제시

- (공통) Ⅱ장에서 제시한 신기술 범위별로 조사 또는 평가 방법을 제시

- (공통) 조사 또는 평가 항목별 세부 방법론 제시

- (검증) 검증 받을 운전조건을 제시

2. (공통) 위 1항에서 제시한 평가방법에 따라 자체 평가한 결과를 항목별로 정리하여 제시합니다.

- 신기술범위에 대한 자체평가결과(법적 기준치가 있는 경우 기준치와 함께 작성)

- 성능에 해당되는 사항의 자체평가결과(법적 기준치가 있는 경우 기준치와 함께 작성)

- 처리대상 오염물질의 공정별 분석결과

- 특수한 성능이나 물성을 가진 여재, 막, 촉매, 전기분해 등을 사용한 기술인
경우 그 성상조사 결과

- 기타 평가 내용

1. (환경신기술인증 신청시) 현장조사방법 작성

1.1 신기술을 인증받기 위한 요구 내용

○ 신기술 내용의 우수성(기술성능 및 현장적용성)을 인정받기 위한 성능항목 별 평가방법 등을 제시

- “신기술의 내용 또는 핵심기술”에서 제시한 내용을 평가받기 위하여 어떤 항목을 어떤 방법으로 조사할 것인지를 요구

- 신기술 활용 전(처리 전)과 후(처리 후)의 비교로 처리 성능을 확인할 수 있도록 제시할 것

- 계량한 결과를 근거로 요구

○ 현장조사방법 작성 예시(작성 필수)

주요 성능항목	평가 방법	시험방법	횟수	법적 기준치	시험기관
(현장조사 항목) 또는 (핵심기술내용)	(공정 구성 확인, 설비사양 확인, 시설 가동 확인, KS 시험 분석, 분야별 공정시험기준 확인, 부산물 확인, 기타 등등..)	ooo 공정 시험법	배출구 2회	oo ppm (ooo보전법 별지0) ※법적기준이 없는 경우 내부기준 작성	공인시험 분석기관 or 자체분석

◈ 작성 예시(신기술인증, 기술검증)

(수질분야)

① 무산소/혐기/호기/탈기조 순으로 공정을 배열한 기술

ㅇ 전 공정 단계별 오염물질 제거효율 및  반응조별 운전조건

ㅇ 무산소조에서 탈질율, 무산소조 및 혐기조 인 농도

② 호기조 내 침지식 분리막을 이용한 고액분리 기술

ㅇ 분리막에 의한 고액분리 효율

ㅇ 운전시간 경과에 따른 차압 변화 및 막투과 유속

③ 호기조 내 분리막을 직접 세정방식을 적용한 기술

ㅇ 분리막 흡입 배관의 차압

ㅇ 세정액 종류 및 세정량, 세정효율

- 세정 후 정상운전 차압 회복 여부

ㅇ 세정 후 미생물 안정성 조사

- 호기조 내 미생물 OUR의 세정 전․후로 비교결과

평가 항목		시험(평가) 방법	횟수	법적 기준치	시험기관
평가공정	측정분석 항목
○○○		수질오염공정시험방법 또는 Standard method (USA)	0
유입수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P, TOC		0
포기조	DO, MLSS, SRT, HRT, F/M, SV30, MLVSS, pH, 수온 등		0
-----	-------------------------		0
유출수	BOD5, CODMn, SS, T-N, T-P		0

(관거분야)

① 현장시공성

ㅇ 현장시공 시 사용되는 재료, 장비, 공정 등 기타 시공조건 확인

ㅇ 기술의 적용범위(관경, 관종, 시공연장 등) 확인

② 수밀성

ㅇ 시공부위에 대한 수밀성능 조사

③ 시공재료 및 현장시공 결과물의 물성

ㅇ 시공재료 및 현장시공 결과물 물성의 관련규격 만족여부

④ 안정성

ㅇ 현장시공 결과물의 장기안정성, 용출특성 등

평가항목	평가내용	평가방법	횟수	법적 기준치	시험 기관
수밀시험	각 관경별로 수두1m에서 3시간동안 실시	하수도공사시공관리요령
강성시험	내경5%변형 시 강성을 측정	KPS M 2009
내화학성시험	화학용액에 최소 30일간 침지시킨 후 시편의 굴곡강도와 휨탄성계수를 측정하여 초기 값과 비교	ASTM D 543

(폐기물분야)

기술구분	평가 항목		평가 방법	법적 기준치	시험 기관
	평가공정	측정분석 항목
폐기물 자원화 기술	이중 스크린망 트롬멜	트롬멜 성능	- 고압분사장치 확인		자체확인
			- 4등분 분해조립구조 이중스크린 망 구멍개수 및
			선별구멍 면적 : 현장 내 육안확인 및 사진촬영
			- 밀폐형 분해 조립 덮개 : 육안확인 및 사진촬영
			- 이중스크린 망 회전조절 및 역회전 기능,
			회전조절기능(rpm 0～20) 가동에 의한 확인
			- 가동 시간별 스크린 망 막힘 확인
			- 연속 운전 측정
			- 이중스크린 망 트롬멜 운전조건 및 정상 운전 측정
	시간당	선별능력 및 물리적 조성비	- 평가방법 : 80㎥/hr을 호퍼 투입후 공정 완료시 까지		…
			소용된 시간 확인		…
			- 투입 건설폐기물의 함수율(KS F2306)확인		…
			- 시간당 선별 분리된 물리적 조성비와 가연성 폐기물 내		…
			함수율 및 이물질 측정(폐기물공정시험법 기준)		…
	트롬멜 선별능력	선별능력	- 평가방법 : 계량된 80㎥의 건설폐기물		…
			투입 장비(포크레인)를 이용하여 호퍼에 투입		…
			트롬멜을 통과후 공정 정지		…
	토사 및 최종공정 부산물 이송장치	2차 금속류 분리장치의 선별율	- 평가방법 :계량된 80㎥의 건설 폐기물을 호퍼투입 후		…
			이중스크린 망 트롬멜 및 버킷선별기 통과 후 공정 정지		…

(소각처리)

평가 항목		평가방법	횟수	법적 기준치	시험 기관
평가공정	측정분석 항목
저장피트	폐기물 분석(물리적 조성, 밀도, 발열량, 삼성분, 원소분석)	폐기물공정시험방법	0
소각로	처리량, 로내조건, 부하율, 체류시간, 열 및 물질수지, 성능곡선, 소각효율, 감용 및 감량률	“	0
연돌	대기오염물질(다이옥신 포함) ※ 다이옥신 경우 3개 시료	대기오염공정시험방법	0
재피트	배출잔재 분석(중금속 10종)	폐기물공정시험방법	0
시스템	부하변동 안정성(운전범위)	저부하 및 과부하	0
	연속운전의 신뢰성	30일 연속	0

2. (기술검증 신청시) 현장평가방법 작성

2.1 신기술을 검증받기 위한 요구 내용

○ 신기술(또는 핵심기술) 내용을 검증 받기 위한 평가항목, 평가방법 등을 제시

- “신기술의 내용 또는 핵심기술”에서 제시한 내용을 평가받기 위하여 어떤 항목을 어떤 방법으로 검증할 것인지를 요구

- 계량한 결과를 근거로 요구

2.2 세부 평가항목, 평가방법, 평가횟수 요구내용

※ 항목별 예시로 해당내용을 구성하여 작성

2.2.1 성능(또는 효율, 효과)

○ 신청기술에서 검증 받고자 하는 항목별 평가방법 및 평가횟수와 상세한 평가 요구내용을 기재

2.2.1.1 내구성

○ 내구성을 강조할 필요가 있는 경우 내구성 평가방법 및 평가횟수 제시

2.2.1.2 공정부산물

평가 항목		평가 방법	횟수
평가공정	측정분석 항목
...	..........	........	0
			0
			0
공정 부산물	.......	.....	0

2.2.2 경제성

○ 설치비, 유지관리비, 처리단가를 강조할 필요가 있는 경우 경제성 평가방법  및 평가횟수 제시

평가 항목		평가방법	횟수
평가공정	측정분석 항목
			0
			0
			0

2.2.3 유지관리 편의성

○ 편의성을 강조할 필요가 있는 경우 편의성 평가방법 및 평가횟수 제시

2.2.4 기타(탄소중립기여, 환경성 등)

평가 항목		평가방법	횟수
평가공정	측정분석 항목
부지경계선	악취, 소음	직접관능법	0
시설주변	악취, 소음, 진동	기기분석법	0

2.3 신청기술과 관련된 운전조건 및 기타 요구내용

2.3.1 신청기술 기초자료

○ 적용(또는 시공) 대상

- ○○하수처리장 초침 월류수, ○○폐수, 대전시 생활폐기물 등

- 관종, 관거, 최대시공길이 등

○ 처리 대상물질 : 하수, 폐수, 생활쓰레기, ......

○ 처리량, 투입량 : ○○○○ ㎥/일, ㎏/일

2.3.2 운전(또는 시공) 조건

○ 공정별 운전(또는 시공) 인자 및 조건

- 운전(또는 시공) 조건 : 공정별, 운전인자별 운전조건(설계값 등) 또는 시공조건(관경별 시공 두께, 보수폭, 시공한계)

- 공정별 주요 인자에 대한 조건(체류시간, 반송율, 온도, 압력, ... 등)

(예시)

○  공정별 운전인자, 운전조건

운전인자		HRT(hr or min)		MLSS(mg/ℓ)		DO(mg/ℓ)
기간		춘ㆍ하절기	동절기	춘ㆍ하절기	동절기	춘ㆍ하절기	동절기
재포기조		1.73~4.0	1.73	5,000~8,000	7,000~9,000	1이상	2이상
탈산소조		17.3~4.0(min)	17.3(min)	5,000~8,000	7,000~9,000	1이하	1이하
혐기조		1.0	1.0	1,500~2,500	2,000~3,000	0.05이하	0.05이하
무산소조		3.0	3.0	3,500~4,500	3,500~4,500	0.5이하	0.5이하
호환조	무산소조	2.0	2.0	3,500~4,500	4,000~4,500	0.5이하	0.5이하
	호기조	2.0	2.0	3,500~4,500	4,000~4,500	1.0~2.0	1.0~2.5
호기조		2.0	2.0	3,500~4,500	4,000~4,500	1.5~2.5	1.5~3.5
		SRT : 10~25일, F/M비 : 0.1~0.25 kgBOD/kgMLVSS
침전조		3.98	3.98	-	-	-	-
		수면적부하 : 12.1m³/m²-일

주1) 운전조건은 운전인자에 대한 각 결과 값을 작성

주2) 운전조건을 세분화(하절기/동절기)할 필요가 있을 경우 구체적으로 제시

2.3.3 사용 재료

○ 처리대상물질 외 약품 또는 재료의 종류 등

사용약품명	예) 황 산	예) 가성소다	예) 활성탄	비 고
일사용량(㎏/일)

2.3.4 신청기술과 관련된 기타 주요내용

○ 기타 신청기술의 성능과 관련 있는 항목 등

Ⅴ. 설계시방서 및 운전절차서

1. 설계구조 및 특징

1.1 설계 구조

1.2 설계 특징

2. 설계계산서

2.1 설계 기준

○ 처리대상물 및 시설용량, 처리효율 목표 등에 따른 설계조건 제시

- 하수유입량, 유입수질, 방류수질 등의 설계조건

- 관경별 설계두께, 물질수지(사용재료량) 등의 설계조건

- 폐기물반입량, 건설폐기물 종류, 순환골재 품질 등의 설계조건

◈ 작성 예시

(수질분야)

0.0.0 설계유량 : ○○○㎥/일(○○㎥/hr), 설계용량 :○○톤/일

0.0.0 원수 및 처리수질

항 목	농 도 (㎎/ℓ)		유입부하 (㎏/일)
	유 입	유 출
BOD5
CODMn
SS
T-N
T-P

(관거분야)

0.0.0 설계두께 :

- 기존관이 비록 균열이나 일부 파손되었더라도 상부 및 측면 흙이 완전히 압밀되어 있어 더 이상 균열이 진행되지 않으므로, 즉 외압은 기존 콘크리트관이 지탱하므로 현장경화파이프(CIPP)는 정수압에 대해서만 대항하는 것으로 본다.

- 콘크리트관의 강도가 증가하는 것은 반전 삽입 시 레진이 파손 부위나 균열부위를 충진하여 콘크리트 구조를 치밀하게 접착시키는 효과에 의한 것이다.

(기계적 결합효과 : 메커니컬 락킹현상)

- 적용식 : Timoshenko 공식 (ASTM F1216 규정 참고)

(폐기물분야)

0.0.0 설계용량 : ○○○톤/일(○○㎥/hr)

구분	폐콘크리트(5회 평균)		혼합건설폐기물(5회 평균)
	생산량(ton)	생산율(%)	생산량(ton)	생산율(%)
도로공사용 순환골재	1,396.8	69.9	1,132.9	56.6
잔골재(5㎜ 이하)	283.7	14.2	397.6	19.9
5 ～ 13㎜	193.3	9.7	235.7	11.8
철편	4.7	0.2	5.2	0.3
이물질	2.6	0.1	4.2	0.3
슬러지	75.8	3.8	149.8	7.5
총 계	1,961.9	97.9	1,930.4	96.4
※ 국내가동시험성적서 - page 00~000 참조

2.2 용량계산서

○  용량계산서는 평가대상 시설의 공정별 설계내역 제시

- 시설물설치와 관련된 시설개요를 간략히 제시

- 용량계산, 운전인자 등 세부 설계내역 제시

- 용량계산에 따른 시설물 및 기자재 사양제시

○  용량계산서 인자별 산출 근거 제시

- 과학적, 공학적 활용공식에 의해 산정하고, 산정(계산) 과정도 포함하여 기재

◈ 작성 예시 (용량계산서)

(수질분야)

○○○(공정명)

(1) 시설개요

○○지(조)는  ○○한 (구조)로 되어 있고,  ○○한 (기능)을  하도록 시설설치 되어있다. 본 기술에서 사용된 공정은 전처리 시설로  ○○는  ○○한 구조로  ○○한 기능을 가지고 있으며, 방지시설은 ○○이다.

(2) 설계인자 및 산정내역

• 공정용량 계산

1. 반응조 용량 산정

1) 설계기준

(1) 체류시간(슬러지탈질조, 혐기조, 무산소소조, 호기조)

(2) F/M 비

(3) MLSS 농도

(4) 슬러지반송율

(5) 유효수심

2) 슬러지탈질조 등 각조 용량계산

3) 생물반응조 제원

구 분	슬러지탈질조	혐기조	무산소조	호기조
용 량
제 원
조 수

2. 슬러지 발생량

3. 질산화 공정의 설계

4. 소요공기량

1) 산소요구량(AOR)

2) 표준산소요구량(SOR)

3) 소요공기량(㎥/일)

• 기계용량계산 및 적용

1. 반응조 송풍기       N㎥/분 ×  ㎜Aq  ×  ㎾ ×  대(내 예비  대)

2. 반송슬러지펌프      ㎥/분  ×    mH  ×  ㎾ ×  대(내 예비  대)

3. 잉여슬러지펌프      ㎥/분  ×    mH  ×  ㎾ ×  대(내 예비  대)

4. 교반기               ø ㎜  ×    rpm ×  ㎾

3. 물질수지

○ 평가범위에 해당되는 전 공정의 주요평가항목(법적기준항목)을 포함한 물질수지, 열수지 제시

4. 운전(또는 시공)절차서

○ 평가대상시설 운전지침서

- 가동 및 정지절차 포함

○ 시공절차서는 발주처에 제시하는 시방서를 토대로 작성

5. 설계도면

5.1 P&ID Flow-Sheet(Mass Balance 포함)

○ 평가대상시설 기자재, 계장 기기류의 사양을 명시하고, 배관 경에는 이동 유량을 제시

5.2 Lay-Out 및 Plan DWG

○ 평가대상시설 기자재, 계장 기기류 설치 위치, 배관 경에 대한 내용을 구체적으로 명시

5.3 기타 주요설비 Section Drawing 등

○ 평가대상시설 중 특허(신청업체 등)와 관련된 기자재인 경우 부품도 및 조립도를 제시

Ⅵ. 기타 평가에 필요한 자료

1. 기술보유자 및 기타 입증자료(필수)

1.1 국내·외의 특허 또는 인증관련 서류(녹색인증, 타부처 신기술인증 포함)

○ 평가대상기술의 기술개발자(또는 기술보유자) 입증자료 첨부

※ 특허 등록 및 특허등록원부(요약서, 명세서 포함)

※ 실용신안 등록증 등 지식재산권 증빙자료

○ 공동개발 시는 모두 기재

1.2 기타 입증자료

○ 기술개발 시 국가(환경부, 지식경제부, 국토해양부 등)에서 자금을 지원 받은 사업에 대한 관련 서류 (계약서) 사본 및 내용 등

○ (시공) 실적증명원

2. 국내가동시험성적서(필수)

○ 국내 가동시험성적서(외부기관의 성적서)에 가 있는 경우 관련내용 요약 기재 및 성적서 사본 첨부

- 외부 시험분석결과는 발급성적서 사본을 첨부함

번호	시험일자(기간)	시험목적 또는 내용	분석항목	회수 (매수)	분석기관
1
2
3

※ 위 표와 같이 작성 후 관련 서류 첨부

3. 신청기술과 직접 관련이 있는 논문, 학회지 등의 발표 자료

4. 선행기술조사 보고서

○ 「특허법」제58조에 따라 지정받은 기관이 실시한 선행기술조사 보고서 첨부

○ 중소기업의 경우(중소기업확서 제출시) 한국환경산업기술원에서 보고서 발급지원

5. 기타자료(해당하는 경우)

6. 사업장 작업환경 안전관리 자가점검표(신청자 작성용)(필수)

○ p.70 별첨자료 활용

※ 별도제출 (아래 서류들은 신청서와 별도로 제출)(필수)

<온라인> www.koetv.or.kr

○ 신청서(책자)

○ 선행기술조사서

※ 신청서내 첨부 또는 별첨으로 제출

○ 사업자등록증(공동으로 신청하는 경우 모두 제출)

○ 중소기업확인서(공동으로 신청하는 경우 모두 제출)

○ 청렴서약서

○ 개인정보 수집·이용 동의서

<오프라인>

○ 신청서(책자) 원본 3부

※ 신청서에 직인 날인, 사용 인감의 경우 사용인감계도 제출

○ 기술보유자 증빙서류 원본 1부

※ 신청인 외 특허권리자에 있을시 공증서류 포함

○ 시험성적서 원본 1부

○ 개인 : 신분증 사본 및 인감증명서 원본 1부

법인 : 법인등기부등본 원본1부, 법인인감증명서 원본 1부

[별첨]

사업장 작업환경 안전관리 자가점검표(신청자 작성용)

신청기업(기관)
신청기술명
시설 소재지
구분	항목		예	아니오	해당 없음
주요 체크사항	1. 안전·보건 계획 및 방침을 수립하고 있다.
	2. 안전·보건 책임자 및 담당자를 지정하고 있다.
	3 안전·보건 교육 계획을 수립하고 있다.
	4. 안전·보건 교육을 실시하고 있다.(교육대장 작성)
	5. 안전표지(마크) 또는 안전수칙을 게시하고 있다.
	6. 출입제한구역 표지 및 관리를 하고 있다.
	7. 개인 보호장비를 지급하고 있다.(보호장비 지급대장 작성)
	8. 공용 안전장비(소화기 등) 비치 및 관리하고 있다.
	9. 보호장비의 정상 작동을 확인하고 있다.
	10. 작업자는 작업시 보호장비를 착용하고 있다.
	11. 난간, 철망 등 방호 시설이 존재한다.
	12. 난간, 철망 등 방호 시설을 점검하고 있다.
	13. 비상시 기계·기구 작업의 중지를 위한 조치가 가능하다.
	14. 유해물질, 위험물질 관리 대장, 물질안전보건자료(MSDS) 보유 하고 있다. (유해물질 취급 등 해당사항이 있는 경우만 작성)
	15 환기설비, 국소 배기장치 등 안전설비를 설치하고 있다.
	16. 작업수칙, 사고시 행동요령 등을 마련하고 있다.
	17. 산업재해 사전대책(화재보험 등)을 마련하고 있다.
	18. 사업장 위험성평가를 실시하고 있다.
	19. 환경오염방지 설비(예, 소음 차폐시설 등)를 설치하고 있다.
	20. 환경 또는 안전관련 법규 위반사실이 없거나, 위반사실이 있는 경우 보완조치 완료하여 관리하고 있다.
(세부) 유해화학물질	1. 우리 사업장에서 발생하거나 취급하는 유해화학물질에 대해 분류·파악하고 있다.
	2. 유해화학물질 취급 담당자를 별도 지정하였다.
	3. 유해화학물질을 화기나 그 밖에 점화원이 될 우려가 있는 것에 접근, 가열, 마찰시키는 등의 행위를 하지 않는다.
	4. 유해화학물질 용기(소분용기포함)에 시 물질명, 경고표시 등 내용물에 대한 사항을 명확히 표기하였다.
	5. 인화성 액체의 증기, 가스에 의한 화재 폭발을 미리 감지하기 위한 가스 검지 및 경보장치가 설치되어 있다.
	6. 유해화학물질의 성상에 따라 적절한 저장방법을 선정하고, 유해화학물질간의 반응 등으로 인한 사고가 발생하지 않도록 조치하고 있다.
	7. 취급물질에 적절한 소화기를 작업장에 비치하였다.
(세부) 기계 및 기구	1. 기계와 장비의 안전 점검을 정기적으로 실시하는 절차가 마련되어 있다.
	2. 모든 기계와 장비는 청결하게 관리되고 적절히 유지 보수된다.
	3. 운전 중인 컨베이어 등에 근로자를 탑승시키지 않는 조치가 되어 있다.
	4. 기계의 운전을 시작할 때 작업방법, 방호장치 등 필요한 사항을 미리 확인한 후 위험 방지를 위하여 필요한 조치를 하였다.
	5. 기계의 정비·청소·검사 또는 조정 작업 등을 할 때에 근로자가 위험해질 우려가 있으면 해당 기계의 운전을 정지하고 있고, 다른 사람이 그 기계를 운전하는 것을 방지하기 위한 조치를 하고 있다.
	6. 기계 등을 제조 당시의 목적 외의 용도로 사용하지 않는다.
(세부) 컨베이어	1. 컨베이어 작업에 대한 안전작업지침을 작성하였다.
	2. 컨베이어 작업 시 관리감독자는 원동기 및 풀리 기능의 이상 유무 등 작업 시작 전 점검사항을 확인하고 있다.
	3. 보수·정비·청소 등의 작업자는 조작실 운전 담당자와 상시 연락체계를 유지하고 있다.
	4. 비상정지 중 또는 사고로 정지중인 컨베이어를 재가동할 경우에 먼저 정지의 원인 및 고장 장소의 보수상황 등을 확인토록하고 있다.
	5. 컨베이어 하부 끼임 등의 위험이 있는 부분으로 통행금지, 낙하물 방지조치 등을 하고 있다.
	6. 설계시의 사용목적 이외로 사용하지 않는다.
	7. 경사/수직 컨베이어는 정전, 전압강하 등에 의한 화물 또는 운반구의 이탈 및 역주행을 방지하기 위한 장치가 설치되어 있다.
	8. 컨베이어 스크레이퍼, 벨트 크리너 등이 설치되고 정상기능을 유지하고 있다.
	9. 컨베이어 벨트, 풀리, 롤러, 체인, 체인스프로킷, 스크류 등에 근로자 신체의 일부가 말려드는 등 위험발생 부분에 덮개 또는 울이 설치되어 있다.
	10. 컨베이어 하부 끼임 등의 위험이 있는 부분으로 통행금지, 낙하물 방지조치 등을 하고 있다.
(세부) 소음 또는 진동	1. 우리 사업장의 소음(또는 진동)발생 장소·설비 등에 대해 분류하고 있다.
	2. 소음(또는 진동)발생 작업에 근로자를 배치하기 전 근로자의 건강상태와 특성 등을 고려하여 배치하고 있다.
	3. (소음) 발생원의 격리, 차폐 등 소음발생수준을 저감시키기 위한 방안을 마련하였다. (진동) 진동 발생 공구는 적절히 유지보수가 되고 있으며, 진동이 많이 발생하는 기구는 교체하고 있다.
	4. (소음) 청력보호구는 근로자의 특성과 작업장 환경, 소음발생수준에 맞게 지급하고 있다. (진동) 방진장갑 등 진동보호구를 지급하고 관리하고 있다.
	5. (소음) 청력보호가 필요한 곳에 경고판을 부착하였다. (진동) 작업자가 진동에 노출되는 시간을 제한하고, 진동을 저감하기위한 보조기구 등을 활용하고 있다.
｢환경신기술인증·기술검증의 평가절차 등에 관한 규정｣ 제10조 및 제11조에 따른 사업장 작업환경 안전성을 확인하기 위한 자가점검표를 제출합니다. 20 년 월 일
신청기업(기관)명: 직위: 성명:		(서명 또는 인)
※ ｢산업안전보건법｣제36조 및 사업장 위험성평가에 관한 지침 등에 따라 위험성평가 우수사업장으로 인정받은 경우 또는 ｢건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률｣제36조에 따라 순환골재 품질인증을 받은 경우에는 관련 증빙자료 제출 요망 ※ 안전관리 계획, 안전교육일지 등 관련자료는 현장조사시 확인 예정

Ⅱ. 유효기간연장 신청서 작성방법

1. 신청시기

○ 유효기간 만료일 120일 전을 확인하여 접수기간 준수(★)

2. 공통사항

○ A4용지에 세로방향으로 작성, 워드프로세서 글 사용, 글꼴 신명조, 크기 12, 줄 간격 180%

○ 표지에 신청내용, 기술명, 신청연월, 신청인명(또는 법인명)을 기재

○ 장이 바뀔 때마다 간지(다른 색깔도 가능)를 넣어 구분

○ 신청서의 작성은 기술논문 작성요령에 의하되 한글 사용을 원칙으로 하며 해당기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 이해할 수 있는 공학적 용어를 사용하여 작성

○ 신청서 작성 시 기술문헌을 인용할 경우는 인용문헌의 내역을 간략히 제시

○ 본문 중 사진이나 그림을 삽입할 경우 jpg 또는 gif 파일로 작성

○ 구비서류의 목차 및 페이지를 기록(작성순서 예시는 뒷면 참조)

○ 외부기관(인력)과 공동연구개발을 하였다면, 관련된 사항을 구체적으로 제시

3. 신청서의 제본 및 제출부수

○ 신청서의 제본 시 “유효기간연장신청서”의 사본을 표지 다음 면에 배치하여 제본

○ 최초 발급 받은 신기술인증서·기술검증서를 목차 전에 배치하여 제본

○ 표지색상 : (비닐)코팅이 되지 않은 흰색 용지

○ 보완제출 시 표지 : (비닐)코팅이 되지 않은 파란색 용지

○ 제본 : 좌철(스프링이나 비닐커버 등은 사용하지 않아야 함)

○ 제출부수 : 오프라인 제출 3부(신청서 원본 3부) 및 온라인(전자파일) 접수

※ 신청서 접수 및 보완 완료 후, 15부 추가 제본

4. 신청서 작성시 유의사항

① 신청서

○ 신기술인증 유효기간 연장신청서로 표기

② 대상인증서

○ 발급받은 신기술인증서 및 기술검증서 번호, 발급일, 유효기간 만료일을 작성

③ 기술명

○ 신기술인증 및 기술검증서에 기재된 기술명과 동일하게 작성

④ 기술보유자(신청인)

○ 신기술인증서 및 기술검증서에 기재된 기술보유자와 동일하게 작성

○ 기술보유자는 신청기술의 개발 또는 개량을 직접 수행한 자로 신청인과 동일해야 함

○ 산업재산권 등의 출원인 또는 등록권자와 동일인이어야 함

○ 신청인이 복수일 경우 모두 기재

○ 위 기술보유자 관련 해당 증빙서류 제출

⑤ 신기술 범위

○ 신기술인증서 및 기술검증서에 기재된 신기술범위와 동일하게 작성

⑥ 기술주요내용

○ 신기술인증서 및 기술검증서의 기술개요에 기재된 내용과 동일하게 작성

⑦ 신청인

○ 기술보유자와 동일할 것

○ 신기술인증서 및 기술검증서에 기재된 내용과 동일할 것

○ 법인 인감 날인 후 법인인감증명서 제출

※신청서 작성 순서 예시

Ⅰ. ○○○ (20포인트, 진하게)

1. ○○○ (16포인트, 진하게)

1.1 ○○○ (14포인트, 진하게)

1.1.1 ○○○ (13포인트, 진하게)

(1) ○○○ (이하 12포인트 연하게)

(가) ○○○

1) ○○○

가) ○○○

◦ ∙∙∙

- ∙∙∙

∙ ～～～～～ 순서로 작성

2. 신청서 작성양식(예시)

(표지)

<측면>                                        <전면>

기

술

명

(크기15)

2

0

○

○

․

○

○

(크기10)

☑ 신규 □ 보완

환경신기술 유효기간 연장신청서(크기30)

(기 술 명)(크기18)

신청: 신기술인증 OOO호

기술 검증  OOO호

20○○. ○○ (신청년도, 월, 크기15)

(신청인:○○○)

(크기20, 하부여백 5㎝)

□

신

청

인

□

(크기12)

※ 겉표지 색 : 신규일 경우 흰색, 보완인 경우 청색계열 사용

(표지)

☑ 신규 □ 보완

환경신기술 유효기간 연장신청서

(기 술 명)

신청: 신기술인증 OOO호

기술 검증  OOO호

20○○년 ○○월

(신 청 인)

(좌철)

기술명
2 0 ○ ○ ․ ○ ○
신 청 인

※ 좌철공간에 수직방향으로 기술명, 업체명 작성

◆ 신기술인증·기술검증 유효기간 연장신청서	1

◆ 신기술인증서(사본첨부)	2

◆ 기술검증서(사본첨부)	3

◆ 기술요약서	4

Ⅰ. 기술의 개발배경·원리·내용	5

1. 신청기술 현황	5

2. 기술개발자 및 인증·개발 현황	6

3. 기술 설명	7

4. 평가 대상 시설의 구성	8

Ⅱ. 신기술인증(또는 기술검증)내용	10

1. 신기술의 범위	10

2. 기술의 신규성·우수성 및 현장성능·현장적용성	10

3. 지정 시설기준 및 내용	12

Ⅲ. 유효기간 연장신청 설명	13

1. 시장성	13

2. 기술성	15

3. 활용성	15

Ⅳ. 적용현장 설계서 및 유지관리사항	16

1. 설계서	16

2. 유지관리 사항	16

Ⅴ. 유효기간 연장신청 증빙자료	17

1. 활용실적 입증자료	17

2. 정상가동 시험 분석자료	17

3. 설계서 입증자료	17

4. 기타자료	17

■ 환경기술 및 환경산업 지원법 시행규칙 [별지 제5호의3서식] <개정 2014.06.05>
신기술인증ㆍ기술검증 유효기간 연장신청서
(앞쪽)
접수번호					접수일자				처리기간	90일
대상 기술		［ ］신기술인증서 제 호 ［ ］기술검증서 제 호
		발 급 일					유효기간 만료일
기 술 명
기술 보유자		법인명					주소
		성명(대표자)					법인등록번호 또는 생년월일
신기술 범위
기술의 주요 내용
「환경기술 및 환경산업 지원법 시행령」 제19조의4제2항 및 같은 법 시행규칙 제6조의4제1항에 따라 위와 같이 신기술인증ㆍ기술검증의 유효기간 연장을 신청합니다.
년 월 일
신청인						(서명 또는 인)
환경부장관			귀하
구비서류	1. 신기술인증ㆍ기술검증 후 개선사항을 기술한 서류 2. 신기술인증ㆍ기술검증 후 국내외 활용 실적, 현장적용 결과 등을 기술한 서류 3. 유사 기술의 개발 현황 및 그 기술수준을 기술한 자료									수수료 별표 7 제3호에 따른 금액
210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

신기술인증서 사본첨부

기술검증서 사본첨부

기 술 요 약 서

0000을 적용한 000 처리기술

■ 기술 현황

기 술 명
기술구분		□수처리 □폐기물 □대기 □관거 □환경복원 □기타( )
평가대상시설	시 설 명				시설 구분	□ 실증시설 □ 모형시설
	처리용량				처리대상물
	시설소재지
기 술 보유자	상 호(국문)
	업 종
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:

■ 기술 내용

○ OOO를 이용하고 OOOO 반응 공정으로 OOOOOOO 하여 유기물 및 질소 제거효율을 향상시킬 수 있는 기술

■ 신기술 범위

○  OOOO을 이용하여  OOOO하고  OOOO 을 처리하는 기술

■ 기술의 원리 및 공정도

◈ 공정도 작성 예시

1 단계

→

2 단계

→

3 단계

→

4 단계

신기술범위

Ⅰ. 기술의 개발배경·원리·내용

1. 신청기술 현황

1.1 신청인 정보

기 술 명
기술구분		□수처리 □폐기물 □대기 □관거 □환경복원 □기타( )
평가대상시설	시 설 명				시설 구분	□ 실증시설 □ 모형시설
	처리용량				처리대상물
	시설소재지
(공동신청인 경우)대표 신청자(기업명)			ooo산업(법인) or 홍길동(개인)
기 술 보유자 (1)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
			FAX(필요시):
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			e-mail:
기 술 보유자 (2)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
			FAX(필요시):
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			e-mail:
기 술 보유자 (3)	상 호(국문)
	상 호(영문)
	법인등록번호
	사업자등록번호
	업 종
	업 태		□대기업 □중소기업 □개인 □기관 등(지자체 포함)
	사무실		주 소:
			홈페이지:
			전화번호:
			FAX(필요시):
	평가담당자		이 름:
			부서 및 직위:
			전화번호:
			휴대전화번호:
			e-mail:

※ 공동신청의 경우 기술보유자 부분을 추가하여 기재

2. 기술개발자 및 인증·개발 현황

2.1 기술개발(보유)자

○ 신청기술의 기술개발자(또는 기술보유자)임을 입증할 수 있는 내용 기재

- 국내·외의 특허 등

- 공동개발 시는 개발참여자 전체를 기록

- 외국기술을 도입하여 소화·개량한 경우는 외국기술과 비교하여 소화·개량한 내용을 기술개발자 입증서류에 첨부

2.1.1 지식재산권 : ○○건(필수)

번호	지식재산권 (제목)	등록(출원)인	등록(출원)국	등록(출원)증 번호 (등록, 출원 일자)	환경신기술 인증 후 획득여부
1
2

※ 지식재산권 : 특허등록, 실용신안, 상표등록, 의장등록 등

2.1.2 기술인증 관련 사항 : ○○건(필수)

번호	인 증 명	발행기관	기 술 명	발행 일자	유효 기간	환경신기술인증 후 획득여부
1
2

※ 해당없을 시 “해당없음”으로 작성

2.1.3 신청기술관련 국가 연구 개발사업 참여 내역 : ○○건(필수)

○ 기술개발 시 국가(환경부 등)에서 자금을 지원 받은 사업에 대한 관련 사항 기재

번호	부처명	사업명	연구개발 과제명	연구 책임자	총 연구기간	개발자 역할	비고 (환경신기술인증 후 진행여부)
1	환경부	EI사업	◦ 과제명 : 000	000
			- 세부과제명 : 000	000
2

※ ‘개발자 역할’에는 연구책임자(주관, 협동, 위탁)로 수행 여부 또는 단순 참여기업 여부를 기재

※ Ⅴ. 기타 평가에 필요한 자료 첨부 : 특허등록증, 실용신안 등록증, 기술인증서, 국가 연구 개발사업 협약서 사본 및 내용

※ 해당없을 시 “해당없음”으로 작성

3. 기술 설명

3.1 기술 개요(원리 포함)

○

3.2 현장적용사례(있는 경우 작성)

○ 현장적용사례를 다음 예시와 같이 작성

구분	시설명	용 량	시설소재지	설치 완료일	가동기간	처리대상
1	○○처리장	○○㎥/일	○○시 ○○군	'02.6.11	‘02.12 ~ '04.4	하수, 폐수폐기물 등
2

4. 평가 대상 시설의 구성

4.1 처리시설 공정도

○ 전체의 공정도를 계통도(Block Diagram)로 나타내고, 인증받고자 하는 공정의 범위를 굵은 점선(----------)으로 표기

◈ 공정도 작성 예시

1 단계

→

2 단계

→

3 단계

→

4 단계

신기술범위

4.2 공정별 기능

○ 평가대상 시설의 전경사진 및 각 공정별 기능설명

4.3 공정별 주요 설비사양

○ 평가대상 시설의 설비사양을 공정별로 구분하여 주요 설비(부속설비 포함)에 대하여 규격, 제원, 수량, 재질 등을 기재

- 유량계(유량 적산이 가능한 적산유량계 설치 요함) 등 주요 계측기도 포함한 세부내역을 제시

- 각 설비의 규격은 용량을 포함하고, 용량을 제시할 때는 실제용량과 유효용량을 구분하여 둘 다 제시

- 상기 내용을 다음의 예시를 참고하여 제출

공 정 명	설 비 명	규 격(제원)	수 량	비고(재질)
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

Ⅱ. 신기술인증(또는 기술검증) 내용

1. 신기술의 범위

○ 신기술로 인증된 기술범위에 한하여 수록

2. 기술의 신규성·우수성 및 현장성능·현장적용성

2.1 신기술인증 시 평가받은 신규성·우수성 항목 및 내용

○ 환경신기술 고시 개정(‘23.4) 전 인증받은 기술은 이전 심사항목 중 “신규성, 기술성능”의 세부 심사항목을 반영하고, 고시 개정 후 인증받은 기술은 “신규성, 우수성” 대해 독립항으로 기술(아래 표 참고)

○ 인증(검증) 받은 기 신청서의 내용을 참고하여 요약하여 작성

[참고] 고시개정 전․후 심사항목

항목			배점
1차심사 (신규성)	신규성 (100점)	신규‧진보성	30
		차별성	30
		기존기술 유사성	20
		자립도	10
		파급성	10
2차심사 (우수성)	기술 성능 (50점)	효율성	25
		완성도	10
		중요도	10
		발전성	5
	현장 적용성 (50점)	기존 대비 경제성	30
		안전성	10
		유지관리 편의성	10

항목			배점
1차심사 (신규성․우수성)	신규성 (30점)	신규‧진보성	20
		자립도	10
	우수성 (70점)	효율성	25
		완성도	15
		중요도‧ 발전성	15
		경재성	10
		탄송중립 기여	5
2차심사 (현장 적용성)	현장성능 (60점)	공인시험 분석결과	60
	현장 작업성 (40점)	작업환경‧ 안전성	20
		유지관리 편의성	20

고시개정 전 심사항목

고시개정 후 심사항목

○ 기술검증보고서(신기술인증의 경우는 신청서)에 수록된 운전조건을 표로 작성

※ 수처리인 경우 MLSS농도, DO, 슬러지반송율, SRT 등 운전조건을 표로 작성

○ 기술검증보고서(신기술인증의 경우는 신청서)에 수록된 처리량, 성상, 제거효율,
제거특성 등을 표로 작성

2.2 신기술인증 시 평가받은 현장적용성 항목 및 내용

○ 환경신기술 고시 개정(‘23.4) 전 인증받은 기술은 이전 심사항목 중 “현장적용성”의 세부 심사항목을 반영하고, 고시 개정 후 인증받은 기술은 “현장성능, 현장적용성” 대해 독립항으로 기술아래 표 참고)

○ 인증(검증) 받은 기 신청서의 내용을 참고하여 요약하여 작성

[참고] 고시개정 전․후 심사항목

항목			배점
1차심사 (신규성)	신규성 (100점)	신규‧진보성	30
		차별성	30
		기존기술 유사성	20
		자립도	10
		파급성	10
2차심사 (우수성)	기술 성능 (50점)	효율성	25
		완성도	10
		중요도	10
		발전성	5
	현장 적용성 (50점)	기존 대비 경제성	30
		안전성	10
		유지관리 편의성	10

항목			배점
1차심사 (신규성․우수성)	신규성 (30점)	신규‧진보성	20
		자립도	10
	우수성 (70점)	탄소중립 기여	5
		효율성	25
		완성도	15
		중요도‧ 발전성	15
		경제성	10
2차심사 (현장 적용성)	현장성능 (60점)	공인시험 분석결과	60
	현장 작업성 (40점)	작업환경‧ 안전성	20
		유지관리 편의성	20

고시개정 전 심사항목

고시개정 후 심사항목

3. 지정 시설기준 및 내용

3.1 시설기준 및 물질수지

○ 기술검증보고서(신기술인증의 경우는 신청서)의 평가용량, 처리조건 및 물질수지 내용과 관련하여 표 또는 독립된 항으로 간략하게 수록

3.2 용량계산서

○ 기술검증보고서(신기술인증의 경우는 신청서)의 용량계산서 내용을 간략하게 수록

3.3 시설시방서

○ 기술검증보고서(신기술인증의 경우는 신청서)의 용량계산에 따른 구조물의 규격, 기자재의 사양 및 특기사항 등에 대하여 간단하게 수록

3.4 시설도면

○ P&ID

- 신기술인증 시 기자재 및 계장 기기류의 사양을 명시하고, 배관경에는 이동유량을 제시

○ P&ID, Plan 및 기타 주요설비 Section Drawing 등

- 신기술인증 시 평가대상 시설이 특허(신청업체 등)와 관련된 기자재인 경우 부품도 및 조립도를 제시

3.5 유지관리(운전)현황

○ 신기술인증 시 제시한 기자재 및 시설물에 대한 유지관리 비용(소수선 및 대수선비) 및 현황을 제시

Ⅲ. 유효기간 연장신청 설명

※ 유효기간 연장평가 항목 참고

평가항목 (만점)	평가기준
시장성 (50)	활용실적(20)	신기술인증 유효기간 연장신청서 제출 시점을 기준으로 최종 설계변경된 신기술공종공사 금액 및 적용건수에 따라 배점
	경제성(20)	시설비, 유지관리비 등의 비용 절감 정도에 따라 배점
	수입대체효과(10)	수입대체효과에 따라 배점
기술성 (30)	기술수준(20)	기술의 효율성, 완성도, 중요도, 발전성 정도에 따라 배점
	기술개선노력(10)	신기술인증 또는 기술검증후 기술을 개선‧개량한 결과에 따라 배점
활용성 (20)	안정성(10)	시설 및 설비의 운영시 기술의 안정성 정도에 따라 배점
	유지관리 편의성(10)	시설 및 설비의 유지관리 편의성 정도에 따라 배점

1. 시장성

1.1 활용실적

○ 적용현장(계약서 첨부)의 시설명(공사명), 처리용량, 공사기간, 공사금액, 신기술에 해당하는 공사금액, 설계 시 유입 및 유출조건, 발주처명 등에 대한 내용을 표로 작성

※ 신청서의 ‘Ⅴ. 유효기간 연장신청 입증자료’에 자료를 첨부할 수 있는 것에 한하여 제시하여야 함(예시_처리수질의 경우 최근 1년 치의 평균으로 제시)

※ 유효기간 연장 심사시 배점이 인정되는 활용실적은 p.147 ‘기성실적신고안내’에 따라 ‘기성실적 증빙자료(활용실적 신고 증명서 및 세금계산서)’를 제출한 실적에 한함

※ 활용실적 및 기성실적 문의처 : 한국환경산업기술원 기술평가실(☎02-2284-1632)

(예시) (수처리)

순번	발주처	공사명	처리용량	공사기간	계약일	공사금액 (전체)	공사금액 (신기술에 해당)
1
2

(예시) (관거)

순번	발주처	공사명	소재지	공사규모	계약일	공사금액 (전체)	공사금액 (신기술에 해당)
1
2
3

1.2 경제성

○ 시설비, 유지관리비 등의 비용 절감 정도

○ 개선한 구체적인 내용에 대하여 신기술 지정 당시의 설치비, 유지관리비와 비교하여 표로 작성

○ 개선한 내용이 없을 시, 인증당시와 현재 조건을 반영하여 경제성 기술

(예시)

구분	인증기술	개선기술
설치비
유지관리비

1.3 수입대체효과

○ 수입대체효과에 따라 배점

2. 기술성

2.1 기술수준

○ 기술의 효율성, 완성도, 중요도, 발전성 정도

○ 유사기술 현황(인증된 신기술과 유사한 국내·외 기술의 현황 및 수준)을 제시하고, 유사기술과 신기술의 기술성능 및 현장적용성능을 구체적으로 비교하여 제시

(예시)

순번	신청기술	유사기술(국내 기존기술)
1
2

2.2 기술개선노력

○ 신기술인증 또는 기술검증후 기술을 개선·개량한 결과

○ 적용현장 신기술 대상기술(또는 시설)에 한하여 개선한 구체적인 내용을 신기술의 인증 시와 비교하며, 사진 또는 그림 등을 활용하여 표로 작성

(예시)

구분	인증기술	개선기술
1
2

3. 활용성

3.1 안정성

○ 시설 및 설비의 운영시 기술의 안정성 정도

3.2 유지관리 편의성

○ 시설 및 설비의 유지관리 편의성 정도

Ⅳ. 적용현장 설계서 및 유지관리사항

1. 설계서

○ 신기술 대상기술(또는 시설)에 한하여 구체적인 내용을 비교하여 독립된 항으로 작성

1.1 설계기준 및 물질수지

○ 유입량, 유입수질, 폐기물 소각량 등 설계인자에 대한 설계조건 제시

1.1.1 설계유량 : ○○○m3/일(○○m3/hr), 설계용량 : ○○톤/일

1.1.2 원수 및 처리수질

1.1.3 물질수지(Mass Balance)

1.2 설계계산서

○ 물질수지에 대한 산출근거를 포함한 용량계산서 작성

○ 운전시간 등 운전조건을 고려한 기계용량계산서 작성

※ 적용현장 설계계산서가 있는 경우 간략하게 작성

1.3 설계시방서

○ 신청기술에 대한 사양 및 부대설비 내용을 5쪽 이내로 간략하게 작성

※ V. 유효기간 연장신청 대표적인 현장 입증자료에 준하여 제시

1.4 설계도면

○ 적용현장 신청기술에 대한 Plan, P&ID 및 시설에 대한 사양이 표기된 내용을 구체적으로 작성

※ 적용현장 설계도면 첨부도 가능함.

2. 유지관리 사항

○ 적용 기자재 및 시설물에 대한 유지관리에 대한 비용(소수선비 및 대수선비)을 각 항목별로 구체적으로 작성

Ⅴ. 유효기간 연장신청 증빙자료

1. 활용실적 입증자료

1.1 정상가동실적증명서

○ 신기술이 포함된 적용시설의 관계기관 직인이 있는 것에 한하여 실적증명서 사본 첨부

1.2 신기술 사용협약서

○ 설계서 또는 입찰서에 신기술이 포함된 적용시설의 신기술 사용협약서 및 관계기관의 관련공문 사본 첨부

2. 정상가동 시험 분석자료

○ 적용현장 정상가동 시험분석자료(운영자체 또는 외부기관의 성적서)로 관계기관 직인이 있는 것에 한하며, 정상가동 실적증명이 있는 모든 처리장의 시험성적서 사본 첨부

※ 적용현장에 최종방류수(여과시설 등)만 있는 경우 신기술인증시의 조건과 동일하게 추가로 분석하여 제출

예) 2차침전지 방류수(신기술인증 시) → 여과시설 방류수 (연장신청 시)

3. 설계서 입증자료

○ 적용현장 대상시설 설계서중 중요부분만 사본 첨부

4. 기타자료

※ 별도제출 (아래 서류들은 신청서와 별도로 제출)(필수)

<온라인> www.koetv.or.kr

○ 신청서(책자)

○ 사업자등록증(공동으로 신청하는 경우 모두 제출)

○ 청렴서약서

○ 개인정보 수집·이용 동의서

<오프라인>

○ 신청서(책자) 원본 3부

※ 신청서에 직인 날인, 사용 인감의 경우 사용인감계도 제출

○ 기술보유자 증빙서류 원본 1부

※ 신청인 외 특허권리자에 있을시 공증서류 포함

○ 시험성적서 원본 1부

○ 개인 : 신분증 사본 및 인감증명서 원본 1부

법인 : 법인등기부등본 원본1부, 법인인감증명서 원본 1부

○ 기성실적 인정을 위한 입증자료(활용실적증명서(원본) 및 세금계산서(원본대조필)