(붙임 3)

□ 시제품제작 지원 장비(전자 보드)

구 분	전자 제조 장비
시설구성	• 전 자 제 조	전자부품실장(SMT) 및 수삽부품 조립라인 (총 3라인) 42대
	• 기 타	전자 실험 및 측정평가, 신뢰성검사, 부품 리페어 장비 37대
전자보드 실장라인
	전자부품실장라인(2라인)			전자보드조립라인(1라인)
	스크린프린터		솔더페이스트 검사기(SPI)		부품실장기(Mounter)
	리플로우		부품광학 검사기(AOI)		X-ray 검사기
측정 및 시험평가
	무선통신시험기		전력분석기		전압변동시험기
측정 및 시험평가
	플라잉프로브테스터		EMI 스캐너		ESD시험기
	무선충전시험기(Qi2시험)		EMC시험기		전기적빠른과도현상 /서지시험기
	이미지치수측정기		디지털마이크로스코프		항온항습기
	부품검사기(X-ray)		오실로스코프		부품 리웍스테이션
	열화상카메라		누설전류시험기		내전압시험기

□ 그 외 장비 소개

구성	시제품 (목업)제작 장비
대표 장비
	산업용 3D 프린터(SLA)	산업용 3D 프린터(FDM)
세부 사양	- 모델명 : SLA450 - 출력크기 : 최대 450*450*350mm - 정확도 : ±0.05~±0.1mm - AC : 50/60Hz - 출력방식 : 액체 기반 광경화 레진과 같은 일정 파장 이상의 레이저 빛을 조사하면 경화되는 성질의 수지를 적층하는 광경화 적층 방식 - 후처리 : 서포트 제거, 알코올 세척, 연마	- 모델명 : F370CR - 출력크기 : 최대 355*254*355mm - 정확도 : ±0.002mm~±0.2 - AC : 50/60Hz - 출력방식 : 고체 기반 응용 수지가 통과 되는 노즐에 열과 압력을 가해 원료를 뽑아내 적층하는 용융 적층 방식 - 후처리 : 전용 세제용 고온 세척
특징	- 미세 정밀 출력 가능 - 개방형 파라미터 시스템 - 원료 활용률 높음 - 매끄러운 표면 - 소재 : M6150(P) (ABS like) - 색상 : 단일 색상 white	- 고강도 복합소재 프린팅 - 내구성, 내열성 강함 - 탄소 섬유 포함 고강성 재료 - SLA대비 표면이 거침 - 소재 : ABS-M30, TPU, Nylon-CF10 등 - 색상 : white, ivory, black
출력물 예시

구성	시제품 (목업)제작 장비
대표 장비
	산업용 3D 프린터(Polyjet)	산업용 3D 스캐너
세부 사양	- 모델명 : J850 - 출력크기 : 490*390*200mm - 정확도 : ±15μm~±100μm - 출력방식 : 폴리젯 방식으로 광경화성 수지를 단면 분사하고 동시에 UV 경화를 통해 적층하는 방식 - 후처리 : 서포트 제거, 워터젯	- 모델명 : Romer Absolute Arm - 속도 : 1,200,000 Point/S - 라인당 : 4,000 Point - 라인속도 : 최대 300 Hz - 스탠드오프 : 165±50mm - 출력방식 : 레이저 스캐너를 내장하고 터치 프로브 기능을 제공하여 정확성 및 유용성을 확보
특징	- 초정밀 미세 출력 가능 - CMYK 및 팬톤컬러 출력 가능 - 투명, 반투명, 광택여부 조정 가능 - 가장 매끄러운 표면 구현 가능 - 후가공 용이 - 소재 : 잉크젯 카트리지 (ABS like) - 색상 : 풀컬러 (300,000이상)	- SHINE 기술을 통한 간편화 - 직관적 비쥬얼 가이드 - 고속, 고정밀 스캐닝 가능 - 스캐너 탈부착 용이 고정확도, 열 안정성 보장 자체 모니터링 분석 가능
출력물 예시