일 반 시 방 서

1.1   일반사항

1.1.1  적용범위

본 시방서는 진주 혁신 복합 문화도서관 급수관 인입공사에 적용한다.

1.1.2  적용기준

본 공사는 다음에 열거하는 특별시방서와 관련 제시방서 및 설계도서에 의거 시공해야 하며, 동 시방서 및 규정에 명시하지 않은 사항은 감독원의 지시를 받아 시행해야 한다.

∘ 특별시방서

∘ 상수도 공사 표준 시방서

∘ 하수도공사 시방관리지침

∘ 하수도 공사 시공관리 지침

∘ 토목공사 표준 일반 시방서

∘ 콘크리트 표준시방서

∘ 철근 콘크리트 구조계산 규준

∘ 기타 본 공사 관련 제시방서 및 기준

1.1.3  법령 및 규칙의 준수

시공자는 입찰당시 대한민국 내에서 효력을 가진 모든 법률, 조례 및 규칙과 특히 제반 보안규정 및 아래 법규를 준수하고, 근로자의 보건위생 및 안전에 유의해야 하며, 이로 인해 발생되는 제반 문제점에 대하여 모든 책임을 져야 한다.

가.  국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 예산회계 관련법규

나.  건설업법

다.  건설기술관리법 및 동법시행령, 시행규칙

라.  근로기준법

마.  산업안전보건법

바.  환경정책기본법

사.  도로교통법

아.  도로운송차량법

자.  기타 상기법률과 관련된 법령, 규칙, 규정 등

1.1.4  공사량측정 및 공사대금 지불

가.  공사량측정 및 지불범위

계약에 의거하여 완성된 모든 공사의 공사량측정 및 공사대금지불 범위는 계약 설계도서 및 발주처 관련규정에 따른다.

1.1.5  공사원가계산

회계예규의 원가계산에 의한 예정가격 작성준칙에 따른다.

1.1.6  부실공사 예방 및 안전관리

가.  시공자는 공종, 시공여건, 기능공 등의 숙련도 및 의식차이 등으로 부실 요인이 각각 다르므로 각 현장 특유의 현장부실공사 방지 세부 실천 계획을 매월 수립, 감독원에게 보고하고, 그 내용을 실천하도록 조치하여야 한다.

나.  시공자는 공사시행 기간중 발주자가 정하는 기술등급별 기술인력을 현장에 배치하여야 하며, 품질관리 및 부실공사 방지를 위하여 자체 검측반을 구성하고 각 공종별 Check list를 작성하여 현장 확인후 그 결과를 감독원에게 제출하여야 한다.

다.  시공자는 발주자가 정하는 방에 따라 기능공 및 기술직원 등이 구조물 등의 시공도면을 쉽게 이해할 수 있는 시공상세도(Shop Drawing) 및 시공시 유의사항 등을 시공전 필히 작성하여 감독원의 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

라.  안전관리 소홀로 인한 각종 사고 및 재해를 미연에 방지하기 위하여 다음과 같은 안전관리 계획을 수립하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

∘ 정기(일일, 주간)수시 점검계획

∘ 특별(우기, 해빙기 등) 점검계획

∘ 년 1회이상 전문안전진단기관 의뢰계획

∘ 월 1회이상 안전관리 교육계획

마.  시공자는 시공과정마다 발생될 수 있는 안전사고 요소를 도출하고 이를 방지할 수 있는 절차, 수단 등을 총체적 안전관리계획서(Total Safety Control)를 작성하여 감독원의 승인을 득하여야 한다.

바.  부실 공사와 관련하여 단계별 제재 조치시 교체되었거나 고의 및 중대한 과실로 인하여 부실 공사를 발생시킨 시공자에 대해서는 명단을 해당 시공사에 통보하여 발주처의 차기 상․하수도 시설공사에 참여를 제한할 수 있다.

사.  시공자는 현장 종사직원(하도급자 포함) 및 기능공의 견실시공 의식 고취를 위한 현장 정기교육을 실시하고 그 내용을 기록 비치한다.

∘ 매일 작업시작전 특별교육 실시

- 전일 작업 분석, 평가

- 금일 작업시 유의사항 지시

- 견실시공 당부 및 구호제창

∘ 현장직원 및 기능공에 대한 정기교욱계획(월 1회이상)을 수립, 실시

- 견실시공 의식 교육

- 시공결과 분석 및 평가

- 부실요원 분석 및 대책 강구

아.  레미콘 생산업체에서 독자적으로 실시한 콘크리트 배합설계는 타설방법, 타설시의 기온 등에 따라 타설현장 조건에 부합되지 않는 경우가 있으므로 필요시에는 여건에 따라 배합설계를 재실시하여야 한다.

자.  시공자는 현장에서 반출 조치된 불량관 및 부속자재, 불량레미콘 및 아스콘 등의 불량자재(재료)가 재반입되는 것을 철저히 차단하여야 한다.

차.  시공자는 공사 준공검사 이전(30일전)에 충분한 기간을 두고 예비 준공검사를 필히 실시하도록 하여 준공에 차질이 없도록 하여야 한다.

카.  시공자는 책임시공 의식 제공 및 사명감을 부여하기 위하여 공사구간 또는 부근 여러 곳에 건설기술관리법에 의한 성실시공 안내간판 및 주요구조물 현장 책임시공 안내간판을 감독원의 승인을 득한 후 필히 설치하여야 한다.

타.  공사를 시행함에 있어 시공자는 각 공종별로 안전관리인을 상주시켜 안전관리에 만전을 기하여야 하며, 공사중 발생하는 제반사고에 대하여는 시공자가 책임을 지며, 시공자 부담으로 복구 및 변상하여야 한다.

파. 시공자는 착공후 즉시 현장가설 사무실을 설치하고 공사추진에 필요한 제반업무를 수행할 수 있도록 하여야 한다.

1.1.7  사전승인 사항 및 제출자료

가.  본 공사 시행에 있어서 다음 사항은 해당구간 착수 전에 감독원의 사전승인을 받아야 한다.

∘ 예정공정계획

∘ 시공 및 시험방법

∘ 공사용 장비투입계획

∘ 공사용 가설물의 설치계획

∘ 안전관리계획

∘ 동원인원계획 및 필요한 사항

∘ 품질관리 계획 및 절차서

나.  제출자료

시공자가 자료제출 또는 승인을 얻기위해 감독원에게 제출해야할 자료의 상세한 요건은 다음과 같으며, 그 규격은 건설기술관련법, 동시행령 및 시행규칙, 공사감리업무수행지침서(건교부,1997), 한국선업규격 등을 참조하여 작성 제출하여야 한다.

∘ 초기제출자료

- 제출자료에는 일자 및 개정일자, 계약명 및 계약번호, 시공자․하도급시공자․납품자․제작자의 이름과 관련부분에 대하여 감독원의 서명 및 날인, 설명서․모델번호․형번호․일련번호 또는 로트번호에 의한 제품의 식별, 계약도면 및 시방서에 의한 자료의 식별등의 사항을 기재하여야 한다.

- 처리난에는 감독원이 필요한 활동을 지시할 수 있는 충분한 공란을 두어야 하며, 제출자료는 미리 충분한 여유를 가지고 작성하여 관련작업이 시작되기 전에 감독원으로부터 승인을 받도록 하여야 한다.

- 제출자료에는 감독원에게 제공되는 시공자의 이름․주소 및 전화번호, 제출문서의 번호 및 발송일자, 계약명 및 번호, 납품자․제작자․하도급시공자의 이름․주소 및 전화번호, 계약도면 및 시방서를 포함한 제출자료가 다시 제출되었더라도 승인받지 않는 한, 기승인된 제출자료의 변경은 인정되지 않는다.

∘ 보완자료 제출

- 정확한 절차에 따라 시공자가 작성한 보완자료는 검토에 필요한 충분한 자료를 포함해야 하며, 초기제출자료와 같은 요령으로 보완자료를 작성해야 한다.

∘ 시공자에 의한 검토

- 감독원에게 제출하기 전에 모든 제출자료는 시공자가 검토하고, 승인된 각 항목의 날인 및 서명을 확인하여야 한다.

∘ 감독원에 의한 검토

- 제출자료는 공사의 요건에 합치되는지 검토하여야 한다.  개별항목의 검토는 그 항목이 속하는 전체에 대한 검토를 의미하지는 않는다.  이러한 검토가 시공자에게 제출자료의 정확성, 계약문서의 요건에 대한 제출자료의 합치성, 명시된 제품과 유사제품 및 구조물의 잔여분과의 합치성 또는 계약문서에 합치하는 계약의 이행에 대한 시공자의 책임을 면제시켜 주는 것은 아니다.

∘ 시공자의 책임

- 제출자료와 작업의 요건은 합치하여야 한다.  특히 한 작업의 여러 제출자료는 그 작업의 다른 제출자료들 및 다른 작업의 제출자료들과 합치되어야 한다는 것을 보증하는 것이 중요하다.  제출자료가 검토에 필요한 관련 자료들을 모두 갖추고 있음을 보증하여야 한다.

- 감독원으로부터 도면 및 관련계산자료를 승인 받는 것이 시공자가 도면 및 관련계산자료상의 오류에 대한 책임 또는 일반사항이 도면과 함께 감독원에게 제출되어 계약변경으로 승인받기 전에는 계약문서의 일반사항에 대한 책임을 감면시켜주는 것이 아니다.

∘ 검토후 제출자료의 배부

- 감독원의 날인과 서명이 찍힌 승인된 제출자료는 시공자의 현장사무실 및 감독원의 현장사무실에 배부하고 관련 하도급 시공자, 납품자 및 제작자에게도 배부하여야 한다.  그리고 시공자의 작업원중 관련자에게도 배부하여야 한다.

- 제출자료에 계약문서의 요건으로부터 위배되는 경우, 발주자에 대한 시공자의 책임은 발주자가 명확히 계약변경을 하여 승인하지 않는 한 발주자 또는 시공자의 검토 및 이탈사항을 포함하는 제출자료의 제출로 감면되지 않는다.

1.1.8  공사착수

가.  시공자는 다음 서류를 제출하여 감독원의 승인을 얻은 후 공사에 착수하여야 한다.

∘ 착공계

∘ 현장기술자 지정신고서

∘ 공사도급내역서

∘ 품질보증계획서 또는 품질시험계획

∘ 공사예정공정표

∘ 현장기술자 경력사항 확인서 및 자격증사본

∘ 공사 착공전 사진 및 기타 조달규정에 의한 제반서류

나.  본 공사를 시행하기 위한 모든 기계 및 기구를 착공즉시 또는 진행공정별 현장에 반입하여 감독원의 확인을 받아야 한다.

1.1.9  공사기준

가.  본 공사는 관련 시방서, 설계도서 및 계약서에 따라 시공하여야 하고 이의가 있을 때는 감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

나.  본 시방서, 설계도서 및 계약서에 기재되지 않은 사항이라도 공사의 성질, 구조 및 시공상 당연히 필요하다고 인정되는 것은 감독원의 지시에 의거 시공자가 시공하여야 한다.

다.  본 설계서에 명시되지 않았으나 발주처 사정상 추가로 세부사항을 명시하고자 할 때 시공자는 이를 수락하여야 하며 이로 인하여 공사비의 증감요인이 발생할 때는 정산 조치한다.

라.  설계내역서중 건설공사 설계기준 및 일위대가표, 건설공사 표준품셈, 노임단가, 수량, 자재단가등 기타 적용이 설계기준보다 과다하게 계상되었음이 발견될 시에는 조정하여 감액한다.

1.1.10  공사용 자재

가.  자재규격

본 공사에 사용되는 각종 자재는 KS 규격 제품의 사용을 원칙으로 하며, 해당제품의 KS 규격이 제정되지 않는 제품은 ASTM 및 DIN, JIS 규격에 따르거나 감독원과 합의하여 결정한다.  시공자는 현장에 반입된 각종 재료중 감독원이 필요하다고 인정될 때 시공자의 부담으로 시료를 채취, 공인 시험기간에 의뢰하여 시험을 실시하여야 한다.

나. 시험성적서 제출

각기 제작된 자재에 대한 소정의 시험 증명서가 수반되어야 하며, 시공자는 현장에 반입될 자재를 확인할 수 있도록 적당한 방법으로 이에 따른 증빙서류를 제출하여야 한다.

1.1.11  기본계획 변경에 따른  시공변경

본 공사 시행도중 타공사 관련 및 현장여건의 변경 등에 의한 사유로 시공변경이 필요할 시는 감독원의 지시에 따라야 하며 발주처  형편에 의하여 필요하다고 인정될 시는 공사의 내용을 변경할 수 있다.

1.1.12  시공자의 의무

가.  시공자는 계약서류에 규정된 경우를 제외하고는 공사시행중 발생되는 모든 재해에 대하여 책임을 져야 한다.

나.  시공상의 결함에 대하여 감독원의 재시공 지시가 있을시는 시공자 부담으로 재시공하여야 한다.

다.  시공자는 모든 기존시설물, 즉 주택건물, 전주 등 지상구조물과 통신케이블, 상하수도관, 도시가스관 등 지하매설물이 손상이 되지 않도록 보호해야 하며, 모든 기존 쓰레기와 기초 매설물 및 공사에 대한 장애물은 시공자의 책임 하에 철거, 되메움 또는 필요에 따라 적당한 별도처리를 하여야 한다.

라.  보행자의 통로가 되는 부분 또는 가옥에 인접해서 공사를 할 때에는 그 경계에 가림판 등을 설치하거나, 적당한 임시 도로 또는 가교를 설치하여 통행의 안전을 도모하도록 하여야 한다.

마.  시공자에게 인도된 관급자재의 관리책임은 시공자가 지며 시공자 부주의로 인한 손실이 발생될 시는 발주처의 제규정에 따라 시공자가 보충하여야 한다.

바.  공사시행과정에서 생긴 발생물은 감독원의 지시에 따라 정리하되, 발생품조서를 첨부하여 감독원에게 인도하여야 한다.

사.  포장(아스팔트, 콘크리트, 보도블럭 등)파취 및 복구공사는 표준단면도를 참조하여 시공하되 현장여건과 상이한 경우 기존 포장조건과 동일하게 복구되도록 감독원과 협의하여 설계변경 후 시공한다.

1.1.13  지시와 승인

가.  설계도서 및 시방에 관하여 이의가 있을 때는 계약 체결전에 이의를 제기하여 이를 명확히 해 놓아야 한다.

나.  계약 체결후는 여하한 이의도 인정치 않는다.

다.  본 시방서에 규정된 승인사항에 대하여는 감독원의 승인을 받은 후 시공해야 한다.

1.1.14  감독원에 대한 협력의무

가.  시공자 및 현장대리인은 공사의 공정을 신속하고 완전하게 시공하기 위하여 적절하고 합리적인 방법으로 감독원과 상호 협력하여야  한다.

나.  시공자는 발주처가 공사용 재료의 제조방법, 수량의 산출근거 및 시공에 관련된 자료를 요구할 때에는 상세한 자료를 제공하여야 한다.

다.  시공자는 감독원 또는 기성(준공)검사원이 행하는 조사 또는 검사시 필요한 CCTV카메라 등 장비, 근로자 및 측량보조원을 배정해서 검측을 지원해야 하며, 이에 불응할 시에는 해당공사에 대한 모든 권리를 포기한 것으로 간주하여도 이의를 제기할 수 없다.

1.1.15  공사 공정계획

가.  시공자는 설계도서 및 시방서에 의하여 공사전반에 대한 상세한 공정계획을 세워 소정양식에 의거 세부공정표를 작성하여 해당구간 공사 착수전에 제출하여야 한다.

나.  시공자는 공사 시공순서 및 시공방법, 소요재료의 반입계획, 주요장비의 반입과 배치 및 시공계획 등에 대하여 상세한 실시계획서를 작성하여 감독원에게 사전 제출하여 승인을 받아야 한다.

1.1.16  제 보고사항

가.  시공자는 공사 실시상황 및 실시공정을 기록하는 작업일보 및 기송고에 관련된 자료를 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

나.  시공자는 공사 관리도를 작성하여 공정관리를 해야 한다.

다.  시공자는 항시 공사의 진행상황을 계획과 대조하여 주요공정이 현저히 지연될 때에는 그 사유 및 조치방법을 감독원에게 보고해야한다.

라.  시공자는 관급자재의 미반입이나 관련공사의 지연 또는 기타 공정지연을 초래케 할 요인을 미리 예견하여 감독원에게 보고하고 그 대책을 사전에 강구하여야 하며, 공사수행이 불가능할 경우 감독원은 공사의 일부 또는 전부의 중지를 명할 수 있다.

마.  시공자는 감독원의 요구가 있을 때 다음 사항에 대하여 지정한 기일내에 소정양식에 의거 작성 제출하여야 한다.

∘ 노무자의 출입사항

∘ 노임 지불사항

∘ 공사용 자재의 수불사항

∘ 풍수해에 대한 예방책

∘ 안전규칙 이행에 관한 사항

∘ 기타 감독원이 지시하는 사항

바.  시공자는 감독원이 주재하는 착공전 회의, 현장공사 준비회의, 진도회의, 재시공회의 등에 반드시 참석하여야 하며, 그 참석범위, 토의 의제는 감독원의 지시에 따라야 한다.

1.1.17  시공측량

가. 지정된 기준점에서부터 구조물의 위치를 결정하기 위한 측량 및 공사 시공상 필요한 모든 측량은 시공자가 시행하여야 하며, 시공측량을 시행하기 전에 측량의 방법, 기술인력, 사용측기 등의 명세가 포함된 사전 시공측량계획서를 서면으로 감독원에게 제출, 승인을 득한 후 시행하여야 하다.

나.  야장 및 측량성과물은 감독원에게 제출하여 검측을 받아야 한다.

다.  시공자는 발주처에서 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 아니되며 만일 이동을 요할 때에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

라.  본 공사시행에 따른 측량의 실시와 시공표시 설치 등은 감독원의 지시에 따라야 하며 표시의 이동이나 훼손이 없도록 보호하여 준공 검사 및 향후 검측의 기준이 되도록 하여야 한다.

1.1.18  공기연장

본 공사의 공기는 다음의 경우 발주처의 승인을 받아 공사기간을 연장할 수 있다.

가.  천재지변으로 인하여 공사고 중단되었을 때

나.  보상 협의, 매설 지장물 이설 지연으로 공사가 중단되었을 때

다.  발주처의 지시로 공사가 중단 되었을 때

라.  기타 공사기간 변경이 불가피할 때

1.1.19  설계 변경

가.  설계변경조건

본 공사는 다음과 같은 사항이 발생하였을 때 설계 변경할 수 있다.

∘ 공사시행전 현장조사작업 결과에 따라 변경된 사항에 대하여는 실제에 맞추어 변경

∘ 골재원 및 사토장 등의 위치변경이 불가피하여 운반거리가 변경될 경우

∘ 공법이 변경될 경우

∘ 천재지변 등으로 인하여 설계변경이 불가피한경우

∘ 공기 및 물량변경에 따른 변경

∘ 발주처의 방침변경으로 인하여 설계변경이 불가피할 겨우

∘ 시공측량 결과 지형의 차이 등 현지여건이 변경되었을 때

∘ 선형, 가도, 구조물 및 포장 등의 위치, 수량, 공법이 변경되었을 때

∘ 기초공의 지반, 지질이 설계와 다를 때

∘ 기존구조물의 철거와 처리 및 복구는 실제에 맞추어 변경

∘ 기타 정당한 설계변경 사유가 발생할 경우

나.  설계변경의 제안

∘ 감독원은 계약금액이나 계약기간의 조정을 포함하지 않는 사소한 변경을 지시할 수 있다.

∘ 감독원은 필요하다고 판단하는 경우 변경제안서를 시공자에게 요구할 수 있으며, 변경 제안서는 보완 또는 수정된 도면과 시방서를 갖춘 변경사항의 상세, 계약기간의 변경, 계약금액의 변경 등을 갖추어야 한다.

∘ 시공자는 필요하다고 판단되는 경우 감독원에게 제안하는 변경사항과 계약금액 및 계약기간에 대한 영향을 서술한 변경요청서를 제출하여 설계변경을 제안할 수 있다.

1.1.20  시공도면

가.  시공자는 설계도면에 명시되어 있지 않은 부분, 설계도면 만으로는 정확한 시공이 불가능한 부분, 혹은 기설 구축물과 연계되어 시공되어야 하는 부분 등의 공사에 대하여서는 그 공사 착수 이전에 적절한 시공도면을 작성하여 감독원에게 제출하여야 한다.

나. 시공도면은 도면이 관련되는 공사가 착수되기 30일 이전에 감독원에게 제출하여 승인을 받아야 하며, 시공도면은 관련분야 전문기술자의 책임하에 작성하되, 시공도면에 대한 요건, 책임 등은 토목공사 표준일반시방서(1996. 건교부)에 따른다.

1.1.21  현장조사

시공자는 공사 시공전에 각종 배관류, 지하구조물, 기타 본 공사와 관련된 현장여건을 충분히 조사하여 조사내용과 함께 공사에 따른 기존 시설물의 보호, 이설, 연결계획 등을 작성하여 서면으로 감독원에게 보고하여야 한다.

1.1.22  환경관리

시공자는 본 공사시행과 관련하여 환경보전을 위해 관련법규와 다음의 사항을 준수하여야 하며, 이의 미이행으로 공사시 배출되는 오염물질에 의한 환경오염 피해에 관한 모든 민원에 대하여 책임을 져야 한다.

가.  관련법규

∘ 환경정책기본법

∘ 환경영향평가법

∘ 수질환경보전법

∘ 대기환경보전법

∘ 소음․진동규제법

나.  생태계 보전

시공자는 본공사로 인하여 자연생태계가 인위적으로 훼손과 오염이 되지 않도록 최대한 보호하여야 하며, 공사로 이해 불가피하게 훼손된 자연생태계는 그 원래의 기능이 발휘되도록 최대한 복원시켜야 하므로 자연환경보전을 위해 감독원의 지시를 준수하여야 하며, 환경관련법규의 자연환경 보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

다.  생활환경관리

1) 시공자는 본 공사시행으로 야기되는 환경오염에 대하여 스스로 이를 방지하기 위해 필요한 조치를 하여야 하며 생활환경보전을 위해 감독원의 지시를 준수하고, 환경관련 법규의 생활환경보전에 대한 요건을 철저히 이행하여야 한다.

2)  대기오염방지

∘ 골재야적장, 토사적치장 등의 시설은 관련법규에 의한 신고 또는 인․허가를 받은 후 설치․운영하여야 하며, 날림먼지의 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

∘ 공사차량 운행시에는 적재함 덮개를 사용하고, 필요시 바퀴씻기시설 등을 설치하여야 하며, 도로에는 살수차량을 운행하여 먼지의 날림을 방지하여야 한다.

∘ 공사현장에서 악취가 발생하는 물질을 소각하고자 할 때에는 관련법규에서 정하는 적합한 소각 시설에서 이를 소각하여야 한다.

3)  수질오염방지

∘ 공사현장에서 폐수배출시설을 설치하고자 할 때에는 관련법규에 의한 신고 또는 인․허가를 받은후 설치․운영하여야 한다.

∘ 공공수역에서 분뇨, 동물의 사체, 쓰레기 또는 오니를 버리거나 자동차를 세차하는 행위를 하여서는 안된다.

4)  소음․진동배출

∘ 시공자는 소음․진동배출 시설을 설치시에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받은후 설치․운영하여야 한다.

∘ 공사구간이 건설소음․진동 규제지역으로 지정되거나 규제지역안에서 공사를 시행하고자 할 때에는 소음․진동규제법에 의한 신고 또는 인․허가를 받아야 하며, 관계기관의 지시를 따라야 한다.

∘ 공사차량 운행으로 인한 소음의 영향을 저감하기 위하여 차량의 운행속도를 제한하여야 하며, 작업장에서는 사용장비의 작업시간조정 등 소음저감대책을 수립한 후 시공하여야 한다.

5)  폐기물 처리

시공자는 공사현장에서 배출되는 폐기물에 대하여는 폐기물관리법에 위하여 적정처리 되도록 시공전에 충분히 처리대책을 수립 시행하여야 한다.

라.  사회․경제환경관리

1)  시공자는 본 공사시행으로 야기되는 인근 거주지에 미치는 환경오염을 스스로 방지하는데 필요한 조치를 취하여야 하며, 공사중 문화재를 발견한 경우 이들 매장 문화재의 보호에 필요한 조치를 철저히 이행하여야 한다.

2)  공사시 공사차량 운행에 의한 인근 거주지의 환경오염을 사전에 방지하기 위한 조치를 취하여야 하며 공사차량 운행도로 주변의 주거지 실태를 사전에 파악하고, 이들 거주지의 생활환경 보전을 위해 감독원의 지시를 준수하여야 한다.

3)  공사현장에 매장 문화재의 존재 가능성이 있는 경우, 시공중 매장 문화재의 파손을 예방할 수 있는 조치를 하여야 하며, 매장 문화재 보호를 위한 감독원의 지시를 준수하여야 한다.

마.  현장환경관리

1)  공사 환경관리

∘ 시공자는 본 공사시행에 따른 전반적인 환경관리사항에 대한 이행 및 점검․보고할 환경관리 책임자를 지정하여야 하며, 환경관리 책임자는 환경보전에 위해가 예상되는 현장을 사전점검하고, 그 대비책을 강구하여 감독원과 협의하여야 한다.

∘ 시공전, 시공중, 시공후의 현황을 촬영한 사진을 현장사무실에 비치하고 보고자료로 사용해야 한다.

∘ 시공중 환경에 중대한 영향을 미치는 것으로 판단되는 때에는 공사를 중지하고, 현황(일시, 기후, 위치 등이 기재된 환경현황)을 조사하여 감독원에게 제출하고, 그의 지시에 따라야 한다.

∘ 시공중 환경관리 공무원의 지적사항에 대하여 보완조치를 취하여야 한다.

2)  공사후 환경관리

공사중 환경관리(환경관리대장, 사진 및 필름, 현황조사내용 및 기타자료)에 사용한 모든 자료는 정리하여 감독원에게 제출하여야 한다.

1.1.23  기타사항

가.  현장대리인

시공자는 공사 시공기간중 또는 그 이후 시공자가 계약상의 의무를 적정하게 완수하기에 필요하다고 감독원이 인정하는 기간 중에는 현장대리인을 배치하여야 한다.  시공자 또는 그의 적격대리인 또는 관리인은 감독원으로부터 서면 승인(이 승인은 언제든지 철회할 수 있음)을 받은 후, 공사현장에 상주하면서 항시 현장대리인 업무에 임하여야 한다.  만일 감독원이 그 승인을 취소하는 경우에는 시공자는 서면통지를 받은후 10일 이내에 그를 현장으로부터 퇴거시켜야 하며, 그 이후에는 그를 현장의 어떠한 업무에도 다시 채용할 수 없으며, 감독원의 승인을 받은 다른 대리인과 교체하여야 한다.  현장대리인은 시공자를 대신하여 감독원 또는 그의 대리인의 명령과 지시를 받아야 한다.

나.  고용인

∘ 시공자는 공사의 시공과 유지를 위하여 현장에 관련된 직종의 기술과 경험이 있는 보조기술자 및 공사의 보조감독이 요구될 경우 현장대리인의 보조대리인, 십장 및 고용인 조장 등의 인력을 고용 공급하여야 한다.

∘ 감독원은 시공자가 공사의 시공 또는 하자보수에 직접 또는 이와 관련하여 고용한 인원중 감독원이 판단하기에 품행이 바르지 못한자, 무능력한 자, 임무수행을 태만히 한 자, 또는 채용이 부적당한 자를 공사현장으로부터 퇴거시키도록 요구하거나 고용을 거부할 권한을 가지며 그러한 인원들은 감독원의 서면승인 없이는 공사현장에 다시 채용될 수 없다.  퇴거당한 자는 감독원이 승인한 자격있는 자로 가능한 한 빨리 대체시켜야 한다.

다.  노사분쟁으로 인한 공사지연

시공자는 공사를 적절한 방법과 순서에 따라 수행하여야 하며 현장에 근무하는 관리자와 근로자의 편의를 제공하며 노사분규 및 쟁의 발생을 방지하여야 하며, 이로 인한 공사지연 및 현장피해는 모두 시공자의 책임과 부담으로 신속히 복구하여야 한다.

라.  천재지변, 비상사태 및 불가항력에 관한 사항

∘ 시공자는 천재지변, 비상사태 등 불가항력에 의해 발생한 공사물 또는 가설물의 손괴와 정부 및 제삼자의 재산피해, 인명피해에 대하여는 배상 또는 기타 어떠한 보상 책임도지지 않는다.

∘ 발주자는 비상사태로 인하여 직, 간접적으로 일어난 시공자의 재산상 피해 및 공사상 피해에 대하여 보상하여야 한다.

마.  이상기상 대책

시공자는 평소 기상예보에 충분히 주의하며 기상조건으로 인한 피해를 최대한 방지할 수 있도록 적절한 조치를 취해야 한다.

바.  환경보호

시공자는 공사시행에 있어 환경보전에 대하여 주의함과 동시에 주변환경을 훼손할 염려가 있을 경우에는 사전에 대책을 세워 서면으로 감독원에게 제출하여야 한다.  특히 장비가동에 의한 시공중의 소음, 악취 등에 대한 대비책을 충분히 강구하여야 하며, 이로 인하여 야기되는 모든 분쟁의 해결은 시공자의 책임하에 수행하여야 한다.

사.  본 공사의 감독원은 다음과 같은 경우에 공사의 전부 또는 일부를 중지시킬 수 있다.

∘ 시공자가 설계도서, 시방서 또는 감독원의 지시에 따르지 않은 경우

∘ 불완전한 시공을 하거나, 기타 사정으로 공사의 지연 또는 시공을 소홀히 할 경우

∘ 관련되는 다른 공사의 진척이 늦어져서 공사의 계속이 불가능하다고 인정될 경우

∘ 악천후로 인하여 불완전하게 시공 될 우려가 있을 경우

∘ 재해 또는 천재지변으로 공사의 계속이 부적당 도는 불가능할 경우

∘ 기타 발주처가 필요하다고 인정하는 경우

아.  설계 및 준공도서관리

공사 시행에 사용되는 모든 설계도서의 관리는 발주처의 관리규정에 준하며, 공사준공과 동시에 준공도 등을 포함한 공사기록문서, 건설지 등을 작성, 감독원에 제출하여 일괄 관리하도록 하여야 한다.

자.  준공검사

시공자는 예비 준공검사시의 지적사항을 충분히 보완한 후, 준공상황을 실측하여 정확한 도면을 작성하여 준공계와 함께 감독원에게 제출하여야 하며, 준공검사에 필요한 모든 경비는 시공자 부담으로 한다.

차.  공사후 정리

공사가 완료 되었을 때는 감독원의 지시에 따라 가시설물은 제거하고 뒷정리, 되메우기 등 청소, 정리하여 감독원의 검사를 받아야 한다.

1.2  시공일반

1.2.1  시공장비

가. 시공자는 공사에 사용될 모든 장비를 감독원이 승인한 공정표상의 작업수행에 지장이 없도록 충분히 준비하여야 한다.

나.  시공자는 공사에 사용되는 모든 장비에 대하여 다음사항을 기재한 조서를 감독원에게 제출하여야 한다.

∘ 기종 및 용도

∘ 규격 및 성능

∘ 투입대수

∘ 배치계획 및 사용계획

다.  모든 공사용 장비를 공사현장에 반출입할 때에는 감독원의 승인을 받아야 한다.

1.2.2  재료시험

가.  시공자는 감독원의 요구가 있을 시 공사용 재료에 대한 시험을 실시하고 그 결과를 제출하여야 한다.

나.  모든 재료는 사용전에 감독원의 검사를 받거나 시험성적서에 의한 합격품만을 사용해야 한다.

1.2.3  시공중 시공자의 중대한 과실로 본 공사의 공정에 차질을 초래할 경우 공사금액의 일부 또는 전부를 유보할 수 있으며 공정만회에  소요되는 비용은 시공자가 모두 부담하여야 한다.

1.2.4  시공자는 공사용 보안조치에 만전을 기하기 위해 관계법규에 따른 제반조치를 취함은 물론 보안에 각별한 주의를 기울여야 한다.

1.2.5  시공자는 기초 굴착후에 암상태, 토질상태 및 지하수위 등 제반상황을 지체없이 감독원에게 보고하여야 하며 추가로 필요한 각종 토질시험을 시공자 부담으로 시행하고 적절한 기초형식 및 지하수 배제방법에 대한 기술검토서를 제출하여 감독원의 승인을 득한후에 후속작업을 시행하여야 한다.

1.2.6  구조물 기초 터파기시 설계지반과 상이할 경우에는 시공중 평판재하시험 등을 실시하여 기초공법을 재검토하여 감독원의 승인을      득한후 시공한다.

1.2.7  레미콘에 의한 콘크리트 타설시 KS 제품을 사용토록 하며 타설시마다 레미콘의 배합설계의 확인자료를 보관하고 품질관리기준에      따라 시공하여야 하며 제반재료시험을 위한 재료실험실을 운영하여야 한다.

1.2.8  시공자는 설계변경이 발생할 경우 변경도면, 수리 및 구조검토서, 수량계산서, 설계서 등 관계되는 모든 서류를 작성 제출하여         감독원의 승인을 득하여야 한다.

1.2.9  이상에 명기되지 않은 사항은 감독원의 지시에 따른다.

1.3  관계기관과의 협의 및 수속

시공자는 공사추진에 필요한 모든 관련기관과의 협의, 인, 허가 취득을 발주처의 도움을 받아 시공자의 부담으로 추진 시행하여야 한다.