(붙임 1)

(유형1) 신청 및 계획서

기본현황	기 업 명			사업자등록번호	- -
	설립년월일			업태 / 종목	/
	대표자 성명			이메일
	주소
	매출액 (과세완료기준)			직원 수
신청자 정보	성 명			직책
	연락처			이메일
신청정보	개발 단계		개발 단계 기입 (ex 디자인완성, 회로완성, 기구부 완성 등)
	지원 희망시기		□ 상반기 □ 하반기
	신청 부문	하드웨워 (전자보드)	□ 전자회로개발 □ 펌웨어개발 □ 전자보드 제작
		기구 (하우징)	□ 3D모델링 □ 기구설계 □ 시제품제작(3D프린팅)
신청서류 및 상기 내용은 사실과 틀림없으며, 제출된 서류의 내용이 허위로 판명될 경우 이로 인한 모든 책임은 신청자에게 있습니다. 본 지원사업에 참여기업으로 선정될 경우 매출 및 신규고용 등 지원성과에 대하여 사업종료일로부터 향후 3년간 자료 제공에 적극 동의합니다. 「서울용산시제품제작소 전자제조센터 운영규정」에 동의하며 성실히 협력할 것을 약속합니다. 위와 같이 서울용산시제품제작소 전자제조센터 스마트전자제품 개발 및 제조지원을 위해 본 신청서 및 서류를 제출합니다. 2026년 월 일 신청기업 : 대 표 자 : (인) 한국전자정보통신산업진흥회 귀하
※ 운영규정 주요내용 - 센터의 모든 지원은 본 신청서 접수에 의해 진행되며, 신청자는 본 신청서를 접수함으로써 「용산전자제조지원센터 운영규정」을 준수할 것을 약정한 것으로 봅니다. - 제조시 재료 및 소모품은 원칙적으로 신청자가 공급하여야 하며 센터가 보유한 재료 및 소모품을 사용한 경우 센터에 그 비용을 지급해야 한다. - 센터는 자재 공급 부족에 의해 발생 되는 사용자 측의 지연 손실 등에 관하여 일체의 책임을 부담하지 않는다. - 사용자는 공서양속에 반하는 목적으로 센터의 지원을 신청할 수 없다. - 센터의 고의 또는 과실로 손망실이 발생했을 경우 센터는 신청자에 대하여 자재 원가로 보상할 수 있다. - 센터는 제조시 발생할 수 있는 불량, 고장, 지연, 손상, 분실에 대해 책임지지 않으며, 신청자는 분쟁 발생 시 대한상사중재원의 중재 절차를 통해 이를 해결하기로 함에 동의한다. - 센터가 사용자의 신청 및 의뢰를 받아 제조한 제품으로 인해 제3자에 대한 손해배상책임을 주장받거나 제3자에 대하여 손해배상책임을 지게 될 경우 사용자는 센터의 귀책사유 유무를 불문하고 자신의 비용과 책임으로 센터를 면책시켜야 한다.

1. 기업 개요

※ 작성요령 : 페이지는 최대 5page 이내 작성 (제출 시 본 요령 삭제)

- 신청내용의 지원분야 선택 시 중복선택이 가능함

제품명 (프로젝트)
신청내용 (중복가능)	지원분야			지원요청 프로그램 내용
	□ 전자회로개발			ex) 회로설계, PCB제작, 아트웍
	□ 펌웨어개발			ex) 신규개발, 코드 수정 등
	□ 전자보드 제작			ex) SMT, 조립, 검사, 측정
	□ 3D모델링			ex) 3D모델링 개념설계, 디자인 및 랜더링 등
	□ 기구설계			ex) 상세설계, 설계변경, 모델링 검증 등
	□ 시제품제작(3D프린팅)			ex) 3D프린트 산출물
기업 및 제품 소개
간단한 기업소개 및 제품소개 작성
사업화 실적
제품명			출시년도		판매실적		주 수요처
내부 개발자 현황
성명			소속		직책		담당업무
							HW설계
							FW개발
							기구개발
국내·외 규격 및 인증 획득현황(최근 3년간)
규격·인증명		허가(승인)품목		허가(승인)번호		승인기관		허가승인일자

2. 지원제품 개요 및 내용

제품소개(현재수준)
<제품에 대한 이미지 첨부> ※ 이미지가 없을 경우 유사 제품 등 활용하고 유사 이미지임을 반드시 표기	제품명
	크기
	제품구성
	주요기능
	예상판매가
제품개발 현황
- 제품 개발 계획 * 현재 개발 단계와 목표에 대해 작성 (기획/설계/시제품/평가 등 개발 단계별 진척 현황 기술) - 핵심 기능 구현을 위한 자체보유기술(개발역량) 기재(해당 시)
지원요청 사항
- 제품 개발에 필요한 지원요청사항(최대한 명확하게 작성) * 신청한 지원 항목별 내용 작성하며, 현재 기업의 애로사항에 대해 작성 지원분야에 체크한 항목에 대해서 작성 핵심 기술 개발에 대한 기업의 역할 분담 제시
제품 마케팅 전략
- 당사가 갖춘 판매채널 현황 및 추가 판로 확보를 위한 방안 작성 - 전시회, 크라우드 펀딩 등 마케팅 방안 제시
기대효과
※ 지원프로그램 이후 기업 매출 및 생산에 대한 기대효과 기술

(붙임 1)

(유형2) 신청 및 계획서

(금형 지원)

기본현황	기 업 명		사업자등록번호	- -
	설립년월일		업태 / 종목	/
	대표자 성명		이메일
	주소
	매출액 (과세완료기준)		직원 수
신청자 정보	성 명		직책
	연락처		이메일
신청정보	개발 단계	현재 개발 단계 (ex 2D설계완료, 기구설계 완료 등)
	신청 부문 (유형2)	□ 금형제작지원
신청서류 및 상기 내용은 사실과 틀림없으며, 제출된 서류의 내용이 허위로 판명될 경우 이로 인한 모든 책임은 신청자에게 있습니다. 본 지원사업에 참여기업으로 선정될 경우 매출 및 신규고용 등 지원성과에 대하여 사업종료일로부터 향후 3년간 자료 제공에 적극 동의합니다. 「서울용산시제품제작소 전자제조센터 운영규정」에 동의하며 성실히 협력할 것을 약속합니다. 위와 같이 서울용산시제품제작소 KEA 전자제조센터 스마트전자제품 개발 및 제조지원을 위해 본 신청서 및 서류를 제출합니다. 2026년 월 일 신청기업 : 대 표 자 : (인) 한국전자정보통신산업진흥회 귀하
※ 운영규정 주요내용 - 센터의 모든 지원은 본 신청서 접수에 의해 진행되며, 신청자는 본 신청서를 접수함으로써 「용산전자제조센터 운영규정」을 준수할 것을 약정한 것으로 봅니다. - 제조시 재료 및 소모품은 원칙적으로 신청자가 공급하여야 하며 센터가 보유한 재료 및 소모품을 사용한 경우 센터에 그 비용을 지급해야 한다. - 센터는 자재 공급 부족에 의해 발생 되는 사용자 측의 지연 손실 등에 관하여 일체의 책임을 부담하지 않는다. - 사용자는 공서양속에 반하는 목적으로 센터의 지원을 신청할 수 없다. - 센터의 고의 또는 과실로 손망실이 발생했을 경우 센터는 신청자에 대하여 자재 원가로 보상할 수 있다. - 센터는 제조시 발생할 수 있는 불량, 고장, 지연, 손상, 분실에 대해 책임지지 않으며, 신청자는 분쟁 발생 시 대한상사중재원의 중재 절차를 통해 이를 해결하기로 함에 동의한다. - 센터가 사용자의 신청 및 의뢰를 받아 제조한 제품으로 인해 제3자에 대한 손해배상책임을 주장받거나 제3자에 대하여 손해배상책임을 지게 될 경우 사용자는 센터의 귀책사유 유무를 불문하고 자신의 비용과 책임으로 센터를 면책시켜야 한다.

1. 기업 개요

※ 작성요령 : 페이지는 최대 5page 이내 작성 (제출 시 작성요령(파란색 글씨) 삭제)

제품명 (프로젝트)
신청내용	지원분야			지원요청 서비스 내용
	□ 금형제작			ex) 금형 제작, 사출
기업 소개
간단한 기업소개 및 제품 소개 작성
사업화 실적
제품명			출시년도			판매실적		주 수요처
내부 개발자 현황
성명			소속			직책		담당업무
								HW설계
								FW개발
								기구개발
국내·외 규격 및 인증 획득현황(최근 3년간)
규격·인증명		허가(승인)품목			허가(승인)번호		승인기관		허가승인일자

2. 지원제품 개요 및 내용

제품소개(현재수준)
<제품에 대한 이미지 첨부>	제품명
	크기
	제품구성
	주요기능
제품개발 현황 및 지원요청 사항(자세히)
(작성요령) ㅇ 제품 개발 계획(개발 단계와 목표에 대해 상세히 작성) * 제품 개발 또는 개선 필요성에 대해 기술 * 제품의 우수성, 독창성 등에 대해 기술 * 현재 개발 진행 중인 경우, 개발 진척 현황에 대한 내용 기술(자세히) - 기구 설계 도면, 3D모델링 이미지 삽입(해당 도면, 3D모델링은 파일로도 제출) - 금형 제작이 필요한 케이스, 부품 등 명확히 표기 * 지원 기간 동안의 향후 계획 작성 ㅇ 제품 개발에 필요한 지원요청사항 * 현재 제품의 개발 진행현황에서 지원이 필요한 내용 작성
제품 마케팅 전략
- 당사가 갖춘 판매채널 현황 및 추가 판로 확보를 위한 방안 작성 - 전시회, 크라우드 펀딩 등 마케팅 방안 제시
기대효과
※ 지원프로그램 이후 기업 매출 및 생산에 대한 기대효과 기술

(붙임 2)

개인(기업)정보 수집·이용·제공 동의서

스마트소형전자제품 개발 및 제조지원 프로그램 신청을 위해 한국전자정보통신산업진흥회가 신청 개인(기업) 정보를 수집·이용·관리하는 경우에, 「개인정보 보호법」에 따라 개인(기업)의 동의를 얻어야 합니다. 한국전자정보통신산업진흥회는 「개인정보 보호법」에서 규정하고 있는 책임과 의무를 준수하고 있으며, 신청 개인(기업)이 동의한 내용 외 다른 목적으로는 활용하지 않습니다. 이에 신청 개인(기업)은 한국전자정보통신산업진흥회가 아래의 내용과 같이 개인(기업)의 개인정보를 수집·이용하는 것에 동의합니다.

[개인정보 수집·이용할 정보의 내용]

■ 목적

스마트가전 개발 및 제조지원 사업 신청자격 검토, 중복지원검토, 심사 및 운영, 사후관리 등

■ 정보(항목)

기업명, 대표자명, 주민등록번호, 대표자 연락처, 대표자 이메일, 신청자 명, 신청자 연락처, 신청자 이메일주소, 주생산품, 사업자등록번호 업태·종목 등 제출서류에 기재된 모든 개인정보 및 기타 정보

■ 개인정보 보유 및 이용 기간

수집·이용에 관한 동의 일로부터 2년까지

■ 자료 제공

사업 수행 후 매출 및 신규고용 등 지원성과에 대하여 사업종료일로부터 향후 5년간 자료 제공

신청 개인(기업)은 개인정보 수집이용을 동의하지 않을 수 있습니다. 동의 거부 시, 프로젝트 신청 및 진행 등에 불이익이 있으며, 그에 따라 요청사항이 처리되지 않은 것에 대한 책임은 본인에게 있습니다.

개인(기업)정보 수집·이용·제공에  □ 동의합니다.  □ 동의하지 않습니다.

2026년    월     일

신청기업 :                 대표 :             (인)

한국전자정보통신산업진흥회 귀하

(붙임 3)

□ 제품화 지원 장비

구 분	전자 제조 장비
시설구성	• 전 자 제 조	전자부품실장(SMT) 및 수삽부품 조립라인 (총 3라인) 42대
	• 기 타	전자 실험 및 측정평가, 신뢰성검사, 부품 리페어 장비 37대
전자보드 실장라인
	전자부품실장라인(2라인)			전자보드조립라인(1라인)
	스크린프린터		솔더페이스트 검사기(SPI)		부품실장기(Mounter)
	리플로우		부품광학 검사기(AOI)		X-ray 검사기
측정 및 시험평가
	무선통신시험기		전력분석기		전압변동시험기
측정 및 시험평가
	플라잉프로브테스터		EMI 스캐너		ESD시험기
	무선충전시험기(Qi2시험)		EMC시험기		전기적빠른과도현상 /서지시험기
	이미지치수측정기		디지털마이크로스코프		항온항습기
	부품검사기(X-ray)		오실로스코프		부품 리웍스테이션
	열화상카메라		누설전류시험기		내전압시험기

구성	시제품 (목업)제작 지원장비
대표 장비
	산업용 3D 프린터(SLA)	산업용 3D 프린터(FDM)
세부 사양	- 모델명 : SLA450 - 출력크기 : 최대 450*450*350mm - 정확도 : ±0.05~±0.1mm - AC : 50/60Hz - 출력방식 : 액체 기반 광경화 레진과 같은 일정 파장 이상의 레이저 빛을 조사하면 경화되는 성질의 수지를 적층하는 광경화 적층 방식 - 후처리 : 서포트 제거, 알코올 세척, 연마	- 모델명 : F370CR - 출력크기 : 최대 355*254*355mm - 정확도 : ±0.002mm~±0.2 - AC : 50/60Hz - 출력방식 : 고체 기반 응용 수지가 통과 되는 노즐에 열과 압력을 가해 원료를 뽑아내 적층하는 용융 적층 방식 - 후처리 : 전용 세제용 고온 세척
특징	- 미세 정밀 출력 가능 - 개방형 파라메터 시스템 - 원료 활용률 높음 - 매끄러운 표면 - 소재 : M6150(P) (ABS like) - 색상 : 단일 색상 white	- 고강도 복합소재 프린팅 - 내구성, 내열성 강함 - 탄소 섬유 포함 고강성 재료 - SLA대비 표면이 거침 - 소재 : ABS-M30, TPU, Nylon-CF10 등 - 색상 : white, ivory, black
출력물 예시

구성	시제품 (목업)제작 지원장비
대표 장비
	산업용 3D 프린터(Polyjet)	산업용 3D 스캐너
세부 사양	- 모델명 : J850 - 출력크기 : 최대 490*390*200mm - 정확도 : ±15μm~±100μm - 출력방식 : 폴리젯 방식으로 광경화성 수지를 단면 분사하고 동시에 UV 경화를 통해 적층하는 방식 - 후처리 : 서포트 제거, 워터젯	- 모델명 : Romer Absolute Arm - 속도 : 1,200,000 Point/S - 라인당 : 4,000 Point - 라인속도 : 최대 300 Hz - 스탠드오프 : 165±50mm - 출력방식 : 레이저 스캐너를 내장하고 터치 프로브 기능을 제공하여 정확성 및 유용성을 확보
특징	- 초정밀 미세 출력 가능 - CMYK 및 팬톤컬러 출력 가능 - 투명, 반투명, 광택여부 조정 가능 - 가장 매끄러운 표면 구현 가능 - 후가공 용이 - 소재 : 잉크젯 카트리지 (ABS like) - 색상 : 풀컬러 (투명 가능)	- SHINE 기술을 통한 간편화 - 직관적 비쥬얼 가이드 - 고속, 고정밀 스캐닝 가능 - 스캐너 탈부착 용이 고정확도, 열 안정성 보장 자체 모니터링 분석 가능
출력물 예시