[서식 제1호]

K-섬유패션 패션소재 수혜기업 개발제안서

사 업 명	K-섬유패션 협력강화 및 글로벌 브랜드 육성
신청기업	기업명					대표자명
	사업자등록번호					설립연도
	내수거래 여부		ex. O, X			주요품목		면직물, 소모직물, 교직물 등
	주 소		(본사/영업)
			(본사/공장)
실무담당자	성 명					전화/ 휴대전화
	부서/직위					E-mail
원단 용도	여성복, 아웃도어, 스포츠 외 (최대 2개까지 기재)
거래 브랜드 명	국내					해외
다품종 소량 생산 여부	ex. O, X					최소 오더 수량		000yds
공동소재 개발비 지원 요청	지원금		17,000 천원		자부담	7,300 천원		합 계	24,300 천원
개발기간	2026년 05월 01일 ~ 2026년 11월 30일 (7개월)
「K-섬유패션 협력강화 및 글로벌 브랜드 육성」사업과 관련하여 국내 패션기업과의 공동 소재 개발 지원 사업을 성실히 수행하고자 개발제안서를 제출합니다.
2026. 05. .
총괄 책임자 :
신청기업 대표자 :							(인)
한국섬유수출입협회장 귀하

※ 개발제안서 작성시 파란색 설명 부분은 참고 후 모두 삭제 및 검정텍스트로 제출

※ 개발 내용에 대해 구체적으로 작성

1. 주력 아이템 및 거래 현황

주력 아이템	◦ ex. ABC-DEF-123(아이템 명) - (주력 아이템 정보를 구체적으로 기입해 주세요) -	* 사진 첨부
주요 바이어 및 바이어 제품정보 (국내/해외)	◦ ex. K2 - ex. 여성 고어텍스 방수 자켓 - (특징 및 정보) -
내수 브랜드와의 협업 계획	◦ ex. 내수 브랜드 담당 팀 운영을 통한 대응력 확보 - ex. 브랜드 수요에 맞춘 최소 오더 수량 조정 -

2. 공동소재 개발 계획

브랜드명	협업 희망 국내 브랜드사 기재(컨소시엄 매칭 시 참고 예정)
공동개발 계획	원사, 사가공	(추진할 국내 브랜드와의 공동소재 개발 계획을 공정별로 작성해 주세요) * 공정은 해당 아이템에 맞게 수정해 작성 가능/ 이미지 삽입 가능 ◦ ex. 원사 특징 및 정보 - △△ 원사 사용하여 고도의 복합방사 기술을 이용한 이수축혼섬사로 헤어리한 소재 ◦ 적용 원사 spec - 소재 1 : TRI-ACETATE 75d/20f - 소재 2 : _____________________
	제직	◦ ex. 자켓용 트윌 우븐 조직 (조직도 삽입 가능) - 조직: 4H(2/2), 변화조직 - 경사: 2/100 - 위사: 1/50 - 통기성이 우수하고 강도가 있는 직물 조직 설계 - 직물의 표면은 리사이클 원사로 사염 후 double twist 한 원사. 아랫면은 LPC 고강력 원사로 2중직, 3중직으로 직조
	염색	◦ ex. VAT 염료를 사용하여 고견뢰도, 고내구성 발현 - 적용 설비: RAPID염색기 - 염색조건 확립: - WO/100 사염 2/110, 2/72, 1/60, 1/40, 1/50
	후가공	◦ ex. CIMI (습식 공정) - 직물의 응력을 완화하여 수축 방지라는 밀폐형 셋팅 공정

3. 공정별 생산지 현황 (다수 기재 가능)

구분	작업처명	생산지 (국내 / 해외)
원사	ex. 휴비스	ex. 국내 (구미)
제직 및 편직
염색 / 후가공

*국산 소재는 원단의 제직 및 편직 공정을 포함하여 국내에서 생산된 제품으로 정의함

4. 기대성과

기대성과	◦ ex.내수 매출액 증대 효과, 국내 패션 브랜드 성장에 기여, K소재 인지도 등 - -
개발아이템 목표 매출액	00,000 천원 * 필수 작성(단위: 천원)

5. 공동소재 개발비 사용 계획

(단위 : 천원)
구분(용도)	품 명	단위	수량	단가 (공급가액)	금 액 (공급가액)
원사 구입비	ex. Nylon	kg
제직비	ex. 제직료	건
염색 & 후가공비	ex. 원단 염색	건
총 합 계		총 24,300천원(지원금 17,000 천원, 자부담 7,300 천원)

※ 국고보조금 최대 17,000천원 지원(국고보조금 70%, 사업자부담금 30%)

※ 작성요령 : 개발비에 활용될 재료비 및 제작 비용에 한하여 적용함

*지원불가 항목 : 기계장비□장치류 구매, 완제품 제작비, 문헌구입비, 인쇄 및 유인물 제작비 등